**Załącznik nr 5 do SWZ**

1. **OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC – Część I zadania**
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowych dyżurów pracowników i sprzętu gotowych do podjęcia pracy zarówno w dni robocze jak i wolne od pracy. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego za dyżury w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00.
3. Wprowadzenie i odwołanie dyżuru następuje na polecenie Zamawiającego z zachowaniem czterogodzinnego wyprzedzenia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe szkody, utratę dóbr fizycznych, obrażenia cielesne i śmierć pracowników lub osób trzecich w związku z prowadzeniem prac, nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac.
5. W przypadku nie rozpoczęcia prac w czasie nieprzekraczalnym określonym w „szczegółowych warunkach i zakresie wykonania prac”, nienależytym wykonaniu prac lub nie zakończeniu prac w czasie określonym w „szczegółowych warunkach i zakresie wykonania prac”, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania prac innej firmie na koszt Wykonawcy. O zamiarze zlecenia wykonania prac innej firmie Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie z zachowaniem ^ godz. wyprzedzenia.
6. Kary za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie prac określone zostały we wzorze umowy.
7. Przystąpienie do prac na chodnikach i ulicach na terenie miasta Świecia nastąpi bez wezwania Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub śliskości.
8. Przystąpienie do prac na drogach pozamiejskich nastąpi na wezwanie i w zakresie określonym przez Zamawiającego.
9. Przystąpienie do innych prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości jezdni, chodników i parkingów nastąpi na wezwanie i w zakresie określonym przez Zamawiającego. Przystąpienie do prac nastąpi w czasie oferowanym w formularzu ofertowym, nie później niż ^ godz. od chwili wezwania w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 i nie później niż 1 godz. w pozostałym czasie. Przystąpienie do wywozu śniegu nastąpi w zakresie określonym przez Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia zlecenia przez Zamawiającego, a zakończenie w terminie ustalonym z Zamawiającym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia realizacji części umowy dotyczącej prowadzenia akcji zimowej na chodnikach i parkingach w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie wymagających prowadzenia prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości. O zamiarze zawieszenia prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę z zachowaniem 2 dni wyprzedzenia. Przywrócenie realizacji zamówienia nastąpi z zachowaniem 1 dnia wyprzedzenia.
11. Materiały użyte do likwidacji śliskości jezdni i chodników muszą spełniać wymogi określone w PN oraz być stosowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960 z póź. zm.).
12. **SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZAKRES WYKONANIA PRAC**
13. Zakres prac przy zimowym utrzymaniu chodników:
* chodniki odśnieżane będą na całej szerokości,
* chodniki posypywane będę mieszaniną piasku z solą na całej długości,
* odśnieżane i posypywane będą dojścia chodników do jezdni w obrębie skrzyżowań i wyznaczonych przejść dla pieszych

Warunki wykonania prac przy zimowym utrzymaniu chodników:

a) rozpoczęcie prac nastąpi bez wezwania przez Zamawiającego w czasie oferowanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż ^ godz. od chwili wystąpienia zjawiska, b) zakończenie prac nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od ustania zjawiska w przypadku opadów śniegu,

1. zakończenie prac nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od wystąpienia zjawiska w przypadku gołoledzi lub lodowicy,
2. w przypadku składowania przez Wykonawcę mieszanki piaskowo - solnej w rejonie prowadzenia prac, mieszanka składowana będzie w szczelnych, estetycznych pojemnikach zamykanych pokrywą
3. Zakres wykonania prac przy zimowym utrzymaniu ulic dla Standardu A
4. ulice odśnieżane będą na całej długości i szerokości,
5. ulice posypywane będę zwilżoną solą na całej długości i szerokości,
6. odśnieżane i posypywane będą części przykrawężnikowe jezdni w obrębie skrzyżowań i wyznaczonych przejść dla pieszych (umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszego przez jezdnię)

Warunki wykonania prac przy zimowym utrzymaniu ulic dla Standardu A

1. rozpoczęcie prac nastąpi bez wezwania przez Zamawiającego w czasie oferowanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż ^ godz. od chwili wystąpienia zjawiska,
2. zakończenie prac nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od ustania zjawiska w przypadku opadów śniegu,
3. zakończenie prac nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od wystąpienia zjawiska w przypadku gołoledzi lub lodowicy,
4. na ulicach może pozostać cienka warstwa śniegu nie utrudniająca jazdy
5. Zakres wykonania prac przy zimowym utrzymaniu ulic dla Standardu B
* ulice odśnieżane będą na całej długości i szerokości,
* ulice posypywane będę mieszaniną piaskowo - solną na całej długości
* odśnieżane i posypywane będą części przykrawężnikowe jezdni w obrębie skrzyżowań i wyznaczonych przejść dla pieszych (umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszego przez jezdnię)

Warunki wykonania prac przy zimowym utrzymaniu ulic dla Standardu B

1. rozpoczęcie prac nastąpi bez wezwania przez Zamawiającego w czasie oferowanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym niż ^ godz. od chwili wystąpienia zjawiska,
2. zakończenie prac nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 godz. od ustania zjawiska w przypadku opadów śniegu,
3. zakończenie prac nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 godz. od wystąpienia zjawiska w przypadku gołoledzi lub lodowicy,
4. na ulicach może pozostać cienka warstwa śniegu nie utrudniająca jazdy

4) Zakres wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg zamiejskich na terenie gminy Świecie:

* jezdnie odśnieżane będą na całej długości i szerokości,
* jezdnie posypywane będą mieszaniną piaskowo - solną na skrzyżowaniach, dojazdach do skrzyżowań na długości 25 m, łukach i spadkach pow. 4%,
* w miejscach występowania zasp przejezdny może być jeden pas ruchu w czasie do 8 godz. od ustania opadów śniegu

Warunki wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg zamiejskich na terenie gminy Świecie

1. rozpoczęcie prac nastąpi na wezwanie Zamawiającego w czasie oferowanym w formularzu ofertowym, nie później niż ^ godziny w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 lub jedna godzina w pozostałym czasie.
2. zakończenie prac nastąpi w czasie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż 6 godz. od chwili wezwania do wykonania prac ( z zastrzeżeniem pkt 4 szczegółowych warunków i zakresu wykonania prac w zakresie występowania zasp)
3. drogi, na których należy wykonać prace oraz ich kolejność określi Zamawiający
4. zakres prac j akie należy wykonać zostanie określony przez Zamawiającego
5. na drogach może pozostać cienka warstwa śniegu nie utrudniająca jazdy
6. Zakres prac dodatkowych:

a) w zakresie jednorazowego odśnieżenia chodników i parkingów - dla schodów, chodników i parkingów nie ujętych w wykazie stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**

- chodniki i parkingi winne być odśnieżone na całej szerokości wraz z dojściami do przejść dla pieszych oraz przykrawężnikowymi częściami jezdni w miejscach przejść dla pieszych

1. w zakresie jednorazowego odśnieżenia i zwalczenia śliskości zimowej chodników i parkingów - dla schodów, chodników i parkingów nie ujętych w wykazie stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**
* chodniki i parkingi winne być odśnieżone i posypane na całej szerokości wraz z dojściami do przejść dla pieszych oraz przykrawężnikowymi częściami jezdni w miejscach przejść dla pieszych
* zastosowane materiały do likwidacji śliskości muszą odpowiadać warunkom określonym w PN oraz być stosowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach

publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960).

1. w zakresie jednorazowego zwalczenia śliskości zimowej chodników i parkingów - dla schodów, chodników i parkingów nie ujętych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ - chodniki i parkingi winne być posypane na całej szerokości wraz z dojściami do przejść dla pieszych

- zastosowane materiały do likwidacji śliskości muszą odpowiadać warunkom określonym w PN oraz być stosowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960).

1. inne prace związane ze zwalczaniem skutków zimy w szczególności związane z anomaliami pogodowymi, koniecznością wywozu śniegu itp. na terenach objętych zamówieniem jak i na innych terenach
* przystąpienie do prac nastąpi na zasadach określonych w pkt. 8 Ogólnych warunków wykonania prac
* zakończenie prac w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

prace będą wycenione wg stawek za robociznę i pracę sprzętu oferowaną w formularzu ofertowym