Załącznik nr 2 do SWZ

**KOSZTORYS OFERTOWY**

„Modernizacja drogi nr 5135P w m. Starygród – etap I”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cenazł | Wartośćzł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1d.1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym  | km | 0,415 |  |  |
| 2d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odwozem na odległości do 1 km – materiał z frezowania dostarczyć do siedziby PZD Krotoszyn  | m2 | 2795.000 |  |  |
| 3d.1 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej  | m2 | 2795.000 |  |  |
| 4d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem przed warstwą wiążącą i przed warstwą ścieralną  | m2 | 5590.000 |  |  |
| 5d.1 | KNR AT 03 0101-02 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 850.000 |  |  |
| 6d.1 | KNR 2-31 0310-010310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych gr. 7 cm – warstwa wiążąca AC16W | m2 | 2795.000 |  |  |
| 7d.1 | KNR 2-31 0310-050310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych gr. 7 cm – warstwa ścieralna AC11S | m2 | 2795.000 |  |  |
| 8d.1 | KNR AT 03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm pod ścieki szer. 0,2m  | m2 | 166.000 |  |  |
| 9d.1 | KNR 2-31 1406-02analogia | Regulacja pionowa studzienek wpustów ulicznych wraz z ich wymianą  | szt. | 17 |  |  |
| 10d.1 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych na studniach kanalizacji  | szt. | 8 |  |  |
| 11d.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława betonowa pod ścieki  | m3 | 6.640 |  |  |
| 12d.1 | KNNR 60606-01analogia | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin  | m2 | 166.000 |  |  |
| 13d.1 | KNNR 1 0208-02 | Wywóz gruzu | m3 | 6.640 |  |  |
| 14d.1 | KNR 2-31 0812-01 | Rozebranie ław pod krawężniki  | m3 | 58.100 |  |  |
| 15d.1 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej  | m | 850.000 |  |  |
| 16d.1 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej  | m | 1034.000 |  |  |
| 17d.1 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji | m2 | 890.000 |  |  |
| 18d.1 | KNR 2-31 0401-04  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat. III-IV  | m | 850.000 |  |  |
| 19d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z oporem pod krawężniki | m3 | 59.500 |  |  |
| 20d.1 | KNR 2-31 0403-01  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 na podsypce piaskowej  | m | 850.000 |  |  |
| 21d.1 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1034.000 |  |  |
| 22d.1 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodniki i wjazdy do posesji w gruncie kat. III-IV  | m2 | 890.000 |  |  |
| 23d.1 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm – podbudowa pod zjazdami  | m2 | 267.000 |  |  |
| 24d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na posypce cementowo – piaskowej pod chodniki i wjazdy do posesji  | m2 | 890.000 |  |  |
| 25d.1 | KNR 2-31 0105-050105-06 | Podsypka cementowo – piaskowa gr. 10 cm pod chodniki i zjazdy do posesji  | m2 | 890.000 |  |  |
| 26d.1 | KNNR 1 0208-02 | Wywóz gruzu  | m3 | 297.000 |  |  |
| **Wartość netto** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |

Słownie: ……………………………………………………………..

………………….., dnia ……………………… r.

 …………………………………………….

 (podpis)