|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja | 12 miesięcy - autoryzowany serwis producenta urządzenia.  Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji. |  |  |
| 2 | Funkcje urządzenia | Funkcje kolorowej i czarno-białej kopiarki,  drukarki sieciowej, skanera |  |  |
| 3 | Kluczowe cechy | Praca w sieci: LAN  Obsługiwana gramatura papieru: 52-300 g/m2  Druk dwustronny A6-SRA3, 52-256 g/m2  9 calowy panel dotykowy z technologią multitouch  Zainstalowany twardy dysk: min 250 GB  Dwustronny jednoprzebiegowy automatyczny podajnik oryginałów (ADF) |  |  |
| 4 | Możliwość podłączenia czytnika kart zbliżeniowych SafeQ | TAK |  |  |
| 5 | Prędkość druku | Druku/kopiowania A4 w czerni - (stron/min.) 45  Druku/kopiowania A4 w kolorze - (stron/min.) 45  Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze - (sek.) 5,1 |  |  |
| 6 | Czas nagrzewania (sek.) | Do 25 s |  |  |
| 7 | Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |  |  |
| 8 | Skala szarości | 256 poziomów |  |  |
| 9 | Format oryginału | A5-A3, niestandardowe rozmiary |  |  |
| 10 | Skalowanie | 25-400% (w kroku co 0,1%)  Automatyczne skalowanie |  |  |
| 11 | Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek  Kopia testowa  Wydruk testowych ustawień  Funkcje cyfrowe  Pamięć ustawień prac  Tryb plakatu, powtarzanie obrazu  Nakładki  Znaki wodne  Stemplowanie  Ochrona kopii |  |  |
| 12 | Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600, 1200 x 1200 |  |  |
| 13 | Pamięć systemu | 4096 MB RAM / Dysk 250 GB |  |  |
| 14 | Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016) |  |  |
| 15 | Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64  Windows VISTA 32/64  Windows 7/8/10 32/64  Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)  Macintosh 9.x/10.x  Unix/Linux/Citrix |  |  |
| 16 | Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF  Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach)  Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym  Nakładki  Znaki wodne  Ochrona kopii |  |  |
| 17 | Interfejs | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |  |  |
| 18 | Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |  |  |
| 19 | Tryby skanowania | Skanowanie do eMail Skanowanie do SMB/LAN  Skanowanie do FTP Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |  |  |
| 20 | Dodatkowe wymagania | - autoryzacja producenta urządzeń na sprzedaż i obsługę techniczną  - ISO 9001:2009 na Serwis i sprzedaż detaliczną sprzętu biurowego  - certyfikowany specjalista ds. wdrażania systemów YSOFT (w ramach instalacji sprzętu, instalacja czytników SafeQ ze starych urządzeń oraz konfiguracja na nowych). |  |  |
| 21 | Dodatkowo w zestawie | Kaseta o dużej pojemności PC-415**:** 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m²  Dodatkowo do urządzenia 3 komplety:  Oryginalne tonery (CMYK) oraz pojemniki na zużyty toner. |  |  |

\*wypełnia oferent (kolumnę „Oferta” **obowiązkowo!**)

................................................................

Data, pieczęć i podpis oferenta