Załącznik Nr 2 do SIWZ

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE **OSPRZĘTU** DO CIĄGNIKA  
ORAZ PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  \* niewłaściwe skreślić |
| **1.** | **Ramię uniwersalne hydrauliczne montowane na tył ciągnika** | | |
| 1.1. | Marka | Ramię uniwersalne montowane na tył ciągnika | Wpisać markę |
| 1.2. | Model | Wpisać model |
| 1.3. | Stan | Fabrycznie nowy | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.4. | Rok produkcji | 2021 | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.5. | Sposób mocowania na ciągniku | Tylny TUZ, minimum kat. II | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.6. | Napęd narzędzi i głowic | Hydrauliczny, własny, | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.7. | Sterowanie | Elektryczne z kabiny operatora, proporcjonalne z wolnym startem wału roboczego | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.8. | Zasięg poziomy ramienia mierzony od środka ciągnika do środka przyłącza głowicy | Minimum 5,10 m | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.9. | Położenie wysięgnika względem ciągnika | prawe | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.10. | Przesunięcie belki mocującej głowicę wzdłuż ciągnika. Praca głowicy na równi z operatorem. | wymagane | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.11. | Kąt obrotu głowicy | Minimum 205o | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.12. | Zabezpieczenie ramienia | Bezpiecznik hydrauliczny – obrót 90o | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.13. | Chłodnica oleju | wymagana | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.14. | Belka oświetleniowa | wymagana | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.15. | Prędkość WOM | 540 obr./min | spełnia/nie spełnia\* |
| 1.16. | Przepływ znamionowy pompy obsługującej napęd wału roboczego głowicy ramienia | Minimum 90 l/min. | Wpisać wielkość przepływu |
| **2.** | **Głowica kosząca montowana na ramieniu uniwersalnym** | | |
| 2.1. | Marka | Głowica kosząca montowana na ramieniu uniwersalnym | Wpisać markę |
| 2.2. | Model | Wpisać model |
| 2.3. | Stan | Fabrycznie nowy | spełnia/nie spełnia\* |
| 2.4. | Rok produkcji | 2021 | spełnia/nie spełnia\* |
| 2.5. | Szerokość robocza | 1000 mm do 1200 mm | spełnia/nie spełnia\* |
| 2.6. | Średnica wału roboczego | Minimum 130 mm | Wpisać średnicę |
| 2.7. | Średnica wału kopiującego | Minimum 130 mm | Wpisać średnicę |
| 2.8. | Napęd | Hydrauliczny bezpośredni | spełnia/nie spełnia\* |
| 2.9. | Liczba kompletów noży bijakowych | Minimum 10 - 16 szt. | Wpisać ilość bijaków |
| 2.10. | Rodzaj noży bijakowych | Bijak młotkowy | spełnia/nie spełnia\* |
| **3.** | **Kosiarka bijakowa tylno – boczna** | | |
| 3.1. | Marka | Kosiarka bijakowa tylno - boczna | Wpisać markę |
| 3.2. | Model | Wpisać model |
| 3.3. | Stan | Fabrycznie nowy | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.4. | Rok produkcji | 2021 | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.5. | Położenie kosiarki względem ciągnika | Prawe | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.6. | Szerokość robocza | 1800 mm - 2000 mm | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.7. | Średnica wału roboczego | Minimum 160 mm | Wpisać średnicę |
| 3.8. | Średnica wału kopiującego | Minimum 160 mm | Wpisać średnicę |
| 3.9. | Liczba kompletów noży bijakowych | Minimum 16 -24 szt. | Wpisać ilość bijaków |
| 3.10. | Rodzaj noży bijakowych | Bijak młotkowy | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.11. | Waga jednego noża bijakowego | Minimum 1,2 kg | Wpisać wagę |
| 3.12. | Obroty WOM | 540 obr./min | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.13. | Typ zawieszenia | Pentografowe | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.14. | Sposób mocowania na ciągniku | TUZ minimum kat. II | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.15. | Zapotrzebowanie mocy ciągnika | Minimalne 50 KM | Wpisać zapotrzebowanie mocy |
| 3.16. | Zakres cięcia w pionie | Minimum 90o | Wpisać zakres cięcia |
| 3.17. | Zakres cięcia w skłonie | Minimum 55o | Wpisać zakres cięcia |
| 3.18. | Zasięg od środka ciągnika do końca głowicy | Minimum 2000 mm | Wpisać zasięg |
| 3.19. | Bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatyczny | wymagany | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.20. | Wał kopiujący z krytym systemem smarowania | wymagany | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.21. | Pokrywa inspekcyjna (łatwy dostęp do noży) | wymagany | spełnia/nie spełnia\* |
| 3.22. | Regulacja przesuwu w poziomie oraz kąta obrotu kosiarki | hydraulicznie | spełnia/nie spełnia\* |