[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	0	0	0	8	1	7.4	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	10	0	1
own=1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=MK-TECH USŁUGI  INSTALATORSKO-PROJEKTOWE
afn=STARGARD UL. SADOWA 32A
nb=REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNNYCH WEWNĘTRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJN - ETAP I
ab=STARGARD UL. POPIELA 2
ni=GMINA MIASTO STARGARD ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARGARDZIE 
ai=ULICA POPIELA 2, 73-110 STARGARD
br=Elektryczna - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE
nk=Mirosław Kotwas	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Podatek VAT	PV
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=płaskownik FeZn 25x4	0
id=00005	3
jm=m	040
ce=0	1613052468
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=unifon	0
id=0002	1
jm=szt	020
ce=0	1613052468
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=centrala domofonowa cyfrowa	0
id=0002	1
jm=szt	020
ce=0	1613052468
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=przewód YKY 3x1,5mm2	0
id=0005	3
jm=m	040
ce=0	1613052469
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Tablica zasilenia gwarantowanego TK3 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl	090
ce=0	1613052469
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Tablica zasilenia gwarantowanego TK2 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl	090
ce=0	1613052469
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Tablica zasilenia gwarantowanego TK1 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl	090
ce=0	1613052470
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Tablica zasilenia gwarantowanego TK0 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	3
jm=kpl.	090
ce=0	1613052470
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Tablica zasilenia gwarantowanego TK z wyposazeniem w/g projektu - sala informatyczna	0
id=020	1
jm=kpl.	090
ce=0	1613052471
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Tablica zasilenia gwarantowanego TG z wyposażeniem w/g projektu	0
id=020	3
jm=kpl	090
ce=0	1613052471
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Tablica T1 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl	090
ce=0	1613052471
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Tablica T0.1 z wyposażeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl.	090
ce=0	1613052472
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Tablica T0 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	3
jm=kpl.	090
ce=0	1613052472
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Tablica T-1.1 z wyposażeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl	090
ce=0	1613052472
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Tablica T-1 z wyposażeniem w/g projektu	0
id=020	3
jm=kpl	090
ce=0	1613052473
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza T3 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl.	090
ce=0	1613052473
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza T2 z wyposazeniem w/g projektu	0
id=020	1
jm=kpl.	090
ce=0	1613052477
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rozdzielnica RG +PL1 z wyposażeniem w/g projektu	0
id=020	3
jm=kpl.	090
ce=0	1613052477
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Wazelina techniczna	0
id=1034799	1
jm=kg	033
ce=0	1613052477
cw=0	PLN
il=0.099

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=płaskownik FeZn 30x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1613052480
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=uzopm szpilkowo-taśmowy TP	0
id=1121399	2
jm=kpl	090
ce=0	1613052480
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=elektrozaczep z blokadą	0
id=1348999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052480
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II	0
id=1561125	1
jm=m2	050
ce=0	1613052482
cw=0	PLN
il=3.78

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Piasek zwykły	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1613052484
cw=0	PLN
il=0.4062

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1613052486
cw=0	PLN
il=0.784

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	0
id=1602006	1
jm=m3	060
ce=0	1613052487
cw=0	PLN
il=9.28

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1613052488
cw=0	PLN
il=1.9353

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.189
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1613052491
cw=0	PLN
il=1.6946

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052450
cw=0	PLN
il=0.304

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052450
cw=0	PLN
il=0.49

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052451
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052451
cw=0	PLN
il=0.1803

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochod samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052452
cw=0	PLN
il=0.112

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052452
cw=0	PLN
il=2.82

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052455
cw=0	PLN
il=11.6

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=zasilacz domofonu 230/12 AC w obudowie 1x12	0
id=7059999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052491
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1613052459
cw=0	PLN
il=2.904

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Dzwonek grzechot.szkolny	0
id=7250260	1
jm=szt	020
ce=0	1613052492
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "E2 N" z ramką adaptacyjną	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052492
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "E2 N" z ramką adaptacyjną	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052492
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "E1 N" z ramką adaptacyjną	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052493
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "D2 Z"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052493
cw=0	PLN
il=84

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "D1 N" z ramką adaptacyjną	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052498
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "C2"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052498
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "C1"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052499
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED "B"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052521
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=oprawy zewnętrzne LED 12W	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052523
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=oprawy LED AWZ	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052523
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=oprawy LED "A2"	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052524
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=oprawy LED "A1"	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052524
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=oprawy EW	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052524
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=oprawy AW4	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052525
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=oprawy AW3	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052529
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=oprawy AW2	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052530
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=oprawa LED 9W zewnętrzna	0
id=7304199	1
jm=szt	020
ce=0	1613052530
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna LED 42W	0
id=7331399	1
jm=kpl	090
ce=0	1613052530
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Wysięgniki rurowe jednoramienne oc.	0
id=7341399	1
jm=szt	020
ce=0	1613052531
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne 1bieg. p/t	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052536
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=zegar szkolny elektroniczna woźna z mod. GPS 230V	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052537
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=przycisk instalacyjny dzwonkowy p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052537
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=łączniki instalacyjne świecznikowe p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052537
cw=0	PLN
il=17.34

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=łączniki instalacyjne schodowe p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052538
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052538
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=łączniki instalacyjne - przycisk światlo p/t	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052541
cw=0	PLN
il=7.14

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=czujka zmierzchowa	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052541
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe p/t 16A/2,5	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052542
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe p/t 16A/2,5	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052542
cw=0	PLN
il=7.14

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze 16A	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1613052544
cw=0	PLN
il=13.26

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe podw. p/t 16A/Z	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1613052545
cw=0	PLN
il=25.5

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe podw. p/t 16A	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1613052545
cw=0	PLN
il=42.84

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=puszki odgałężne fi 80 mm	0
id=7540099	1
jm=szt	020
ce=0	1613052545
cw=0	PLN
il=54.06

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=puszki odgałęźne fi 80 mm	0
id=7540099	1
jm=szt	020
ce=0	1613052550
cw=0	PLN
il=55.08

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Puszka instal.fi 60 mm	0
id=7540441	1
jm=szt	020
ce=0	1613052550
cw=0	PLN
il=154.02

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=czujka ruchu PIR ze zwłoką czasową	0
id=7570799	1
jm=szt	020
ce=0	1613052551
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka RKGL 32mm	0
id=7580032	1
jm=m	040
ce=0	1613052551
cw=0	PLN
il=228.8

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=rury osłonowe śr. 20mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1613052551
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=rury oslonowa śr. 50mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1613052552
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=złączki do rury śr. 50mm	0
id=7580499	1
jm=szt	020
ce=0	1613052552
cw=0	PLN
il=8.2

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=złączki do rur osłonowych śr. 20mm	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052552
cw=0	PLN
il=18.45

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=wsporniki ścienne pod płaskownik	0
id=7590300	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052598
cw=0	PLN
il=20.2

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=szyna połączeń wyrównaawczych	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052555
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=uchwyty pod rurę osłonową śr, 20mm	0
id=7598999	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052555
cw=0	PLN
il=94.5

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=uchwyty do ryry śr. 50mm	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0	1613052556
cw=0	PLN
il=42

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=końcówki kablowe CU 35mm	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052556
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach 5-żyłowych do 1kv	0
id=7639010	2
jm=kpl.	090
ce=0	1613052556
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1613052559
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052560
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052560
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe 1x25mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1613052560
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=przewody kabelkowe YTDY 4x0,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052566
cw=0	PLN
il=205.92

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052566
cw=0	PLN
il=112.32

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 5x10mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052566
cw=0	PLN
il=183.04

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052567
cw=0	PLN
il=301.6

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052567
cw=0	PLN
il=1487.2

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052567
cw=0	PLN
il=1778.4

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052591
cw=0	PLN
il=75.92

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=przewody kabelkowe OMY 2x1mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052569
cw=0	PLN
il=18.72

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052570
cw=0	PLN
il=289.12

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=kabel YKXS 5x16mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1613052570
cw=0	PLN
il=8.32

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=kabel YKXS 4x50mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1613052570
cw=0	PLN
il=23.92

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Kabl YKXS 4x50mm2	0
id=7969999	1
jm=m	040
ce=0	1613052581
cw=0	PLN
il=9.36

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe typu SO, 115x20x30 cm	0
id=8190601	1
jm=szt	020
ce=0	1613052573
cw=0	PLN
il=0.135

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Kołek kotwiący do opraw	0
id=8321716	1
jm=szt	020
ce=0	1613052573
cw=0	PLN
il=424

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=korytka  stalowe szer. 100mm	0
id=8322201	1
jm=m	040
ce=0	1613052574
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=uchwyty pod korytka kablowe stalowe	0
id=8340601	1
jm=szt	020
ce=0	1613052574
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm	0
id=8990423	1
jm=szt	020
ce=0	1613052574
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1613052603
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1613052610
cw=0	PLN
il=94.5

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1613052440
cw=0	PLN
il=1813.7602

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=r-godz	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1613052442
cw=0	PLN
il=130

[RMS ZEST 171]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 172]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=TABLICE  ROZDZIELCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=310
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-08	5-08	0405-08		0
na=Montaż rozdzielni głównej RG + PL1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=14.3	0	14,3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0114

[RMS 44]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 37]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=2
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego w piwnicy TG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 44]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 37]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=3
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablic rozdzielczych T-1, T-1.1 w piwnicy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 22]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablic rozdzielczych T0, T0.1 na parterze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 21]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		0
na=Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego TK0 na parterze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=5.1	0	5,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej T1 na I piętrze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż tablic zasilenia gwarantowanego na I piętrze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=12.78

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=8
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej T2 na II piętrze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego TK2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż tablicy rozdzielczej T3 na poddaszu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=11
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego TK3 na poddaszu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=6.39	0	6,39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.39

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0332-10	4-01	0332-10		0
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,2						

[RMS 168]
nz=6.01	0	6,01
np=1
wa=0
wb=0
il=31.252

[POZYCJA]
id=13
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		0
na=Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 168]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=18.12

[RMS 43]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[RMS 44]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[RMS 37]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3192

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Wykucie ze ściany oraz demontaż istniejących tablic rozdzielczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=36
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[ELEMENT 1]
na=WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=311
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=15
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0701-02	2-01	0701-02		0
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 168]
nz=0.745	0	0,745
np=1
wa=0
wb=0
il=5.215

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1987	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 168]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1765

[RMS 38]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.784

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[POZYCJA]
id=17
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		0
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 168]
nz=0.307	0	0,307
np=1
wa=0
wb=0
il=2.149

[POZYCJA]
id=18
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 0103-02	5-10	0103-02		0
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKXS 4x50mm2 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 168]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5814

[RMS 27]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[RMS 134]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 36]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 155]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 172]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 52]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0603

[POZYCJA]
id=19
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 168]
nz=0.234	0	0,234
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 165]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 131]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0110-04	5-08	0110-04		0
na=Rury winidurowe o śr. 50 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 168]
nz=0.136	0	0,136
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 113]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 114]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0207-03	5-08	0207-03		0
na=Kabel YKXS 4x50mm2 wciągany do rury, tablicy i złacza ZK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 168]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2328

[RMS 153]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=23.92

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-03	5-08	0207-03		0
na=Przewód YKXS 5x16mm2 wciągany do rury osłonowej oraz tablicy TG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 168]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4288

[RMS 152]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0509-05	5-10	0509-05		0
na=Montaż  mufy przelotowej z rur termokurczliwych na kablu YKXS 5x16mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=6.66	0	6,66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[POZYCJA]
id=24
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0704-11	5-08	0704-11		0
na=Montaż uchwytów pod korytka kablowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 168]
nz=0.107	0	0,107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.284

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0705-07	5-08	0705-07		0
na=Przykręcanie do gotowych uchwytów korytek stalowych szer.100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.896

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1001-23	4-03	1001-23		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKGL o śr.do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 168]
nz=0.2688	0	0,2688
np=1
wa=0
wb=0
il=18.816

[POZYCJA]
id=27
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0338-06	4-01	0338-06		0
na=Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 168]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[POZYCJA]
id=28
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-12	4-03	1004-12		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 168]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=5.95

[POZYCJA]
id=29
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-15	4-03	1004-15		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[POZYCJA]
id=30
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-18	4-03	1003-18		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[POZYCJA]
id=31
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-23	4-03	1003-23		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=32
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0109-02	5-08	0109-02		0
na=Rury winidurowe karbowane RKGL układane p.t. w gotowych bruzdach śr. 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 168]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=20.108

[RMS 111]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0207-03	5-08	0207-03		0
na=Przewody kabelkowe YDYżo 5x10mm2 wciągane do rur i tablic rozdzielczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[RMS 168]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4336

[RMS 142]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=183.04

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0207-03	5-08	0207-03		0
na=Przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm2 wciągane do rur i tablic rozdzielczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[RMS 168]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7888

[RMS 141]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=112.32

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-04	5-08	0804-04		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył 10 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=90
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 168]
nz=0.0336	0	0,0336
np=1
wa=0
wb=0
il=3.024

[POZYCJA]
id=36
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-03	5-08	0804-03		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=50
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 168]
nz=0.0263	0	0,0263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.315

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-14	5-10	0601-14		0
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 168]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 132]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 171]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-03	4-03	1012-03		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 168]
nz=0.0788	0	0,0788
np=1
wa=0
wb=0
il=5.516

[POZYCJA]
id=39
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		0
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł pokrywających bruzdy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 168]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 43]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 44]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 40]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=40
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-03	4-03	1203-03		0
na=Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=14
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 168]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=27.72

[POZYCJA]
id=41
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=42
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=13
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 168]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
wa=0
kn=0	0	0
id=312
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 168]
nz=0.234	0	0,234
np=1
wa=0
wb=0
il=10.53

[RMS 166]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=94.5

[RMS 130]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=94.5

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 168]
nz=0.0956	0	0,0956
np=1
wa=0
wb=0
il=4.302

[RMS 112]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 115]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=18.45

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0204-06	5-08	0204-06		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe LgY 1x25 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 168]
nz=0.0368	0	0,0368
np=1
wa=0
wb=0
il=1.656

[RMS 138]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0602-03	5-08	0602-03		0
na=Układanie płaskownika FeZn 30x4 w budynku  w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 168]
nz=0.261	0	0,261
np=1
wa=0
wb=0
il=5.22

[RMS 29]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 120]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-05	5-08	0619-05		0
na=Montaż Głównej Szyny Połączeń Wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.323	0	0,323
np=1
wa=0
wb=0
il=0.323

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0614-02	5-08	0614-02		0
na=Montaż uziomu szpilkowo-taśmowego TP 30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.304	0	0,304
np=1
wa=0
wb=0
il=0.608

[RMS 33]
nz=1	0	1,00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.152	0	0,152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[RMS 58]
nz=0.152	0	0,152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-18	4-03	1003-18		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PARTER
wa=0
kn=0	0	0
id=314
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-12	4-03	1004-12		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 168]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=5.95

[POZYCJA]
id=92
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-12	4-03	1003-12		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=16
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 168]
nz=0.826	0	0,826
np=1
wa=0
wb=0
il=13.216

[POZYCJA]
id=93
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 168]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=44.688

[POZYCJA]
id=94
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6208

[RMS 146]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=60.06

[RMS 145]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1144

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=720
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=720	1	720						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=39.312

[RMS 144]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=748.8

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=10.374

[RMS 143]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=197.6

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=98
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=9.828

[RMS 149]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-20	5-08	0301-20		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=123
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[RMS 168]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2422

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.instalacyjnych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=69
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[RMS 168]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=5.796

[RMS 107]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=70.38

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-02	5-08	0302-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[RMS 168]
nz=0.407	0	0,407
np=1
wa=0
wb=0
il=21.978

[RMS 106]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=55.08

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0308-01	5-08	0308-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych  jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 168]
nz=0.221	0	0,221
np=1
wa=0
wb=0
il=1.326

[RMS 87]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=103
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.896

[RMS 92]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 168]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[RMS 90]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-04	5-08	0307-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.693

[RMS 91]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk światło
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.632

[RMS 93]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[RMS 89]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 168]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.841

[RMS 98]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 168]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=8.525

[RMS 102]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-02	5-08	0309-02		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 168]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.638

[RMS 101]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=111
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-03	5-08	0301-03		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0403-03	5-08	0403-03		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=113
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu czujki zmierzchowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 94]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=114
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0305-02 analogia	5-08	0305-02 analogia		0
na=Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką czasową 200W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.477	0	0,477
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02 analogia	5-08	0307-02 analogia		0
na=Montaż zegara szkolnego elektroniczna woźna z modułem GPS 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 88]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=117
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117						

[RMS 168]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=15.21

[RMS 159]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=234

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED "A1"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=28
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 168]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "B"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=119
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D1 N"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D2 Z"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=36
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=22.32

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E1 N"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=122
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E2 N"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=123
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw zewnętrznych 12W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 9W - numer budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 1002-05	5-10	1002-05		0
na=Montaż wysięgników pod oprawy zewnętrzne jednoramiennych na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 172]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 54]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[POZYCJA]
id=126
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 1005-07	5-10	1005-07		0
na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 42W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 172]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 54]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=127
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=128
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.18

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=130
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=131
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED AWZ
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=132
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 168]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[POZYCJA]
id=133
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		0
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560						

[RMS 168]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=246.4

[RMS 43]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.896

[RMS 44]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.784

[RMS 40]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[POZYCJA]
id=134
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Demontaż istniejącej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=65
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[POZYCJA]
id=135
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-01	4-03	1203-01		0
na=Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=14
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 168]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=22.68

[POZYCJA]
id=136
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-02	4-03	1202-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=14
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 168]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=24.64

[POZYCJA]
id=137
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed prażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=138
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=38
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 168]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=10.64

[POZYCJA]
id=139
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01	4-03	1209-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=140
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-02	4-03	1209-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 168]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - I PIĘTRO
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=141
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-12	4-03	1004-12		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[POZYCJA]
id=142
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-12	4-03	1003-12		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=18
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 168]
nz=0.826	0	0,826
np=1
wa=0
wb=0
il=14.868

[POZYCJA]
id=143
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[RMS 168]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=38.304

[POZYCJA]
id=144
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.365

[RMS 146]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=145
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=610
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=610	1	610						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=33.306

[RMS 145]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=634.4

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=710
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=710	1	710						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=38.766

[RMS 144]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=738.4

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=147
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[RMS 143]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=148
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3508

[RMS 149]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=101.92

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=149
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-20	5-08	0301-20		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=135
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 168]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=12.339

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=150
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.instalacyjnych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[RMS 168]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=6.888

[RMS 107]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=83.64

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=151
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-02	5-08	0302-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 168]
nz=0.407	0	0,407
np=1
wa=0
wb=0
il=21.571

[RMS 105]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=54.06

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=152
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.264

[RMS 92]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 168]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=2.079

[RMS 90]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-04	5-08	0307-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 91]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=155
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk światło
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.474

[RMS 93]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=156
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 168]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 97]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 168]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=14.322

[RMS 104]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=42.84

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=158
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0309-02	5-08	0309-02		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 16A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 168]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 101]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-03	5-08	0301-03		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=160
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0403-03	5-08	0403-03		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=161
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0305-02 analogia	5-08	0305-02 analogia		0
na=Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką czasową 200W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.477	0	0,477
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=95
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 168]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=12.35

[RMS 159]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=190

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=163
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-03	5-08	0504-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED "A2"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "B"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C1"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C2"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D1 N"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D2 Z"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=48
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=29.76

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0511-06	5-08	0511-06		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E2 N"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 168]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0504-04	5-08	0504-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 168]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=174
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[RMS 168]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=175
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		0
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[RMS 168]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=211.2

[RMS 43]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 44]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 40]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=176
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Demontaż istniejącej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=65
jm=r-godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[POZYCJA]
id=177
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-02	4-03	1202-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=57
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[RMS 168]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=100.32

[POZYCJA]
id=178
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=179
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=56
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 168]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

[POZYCJA]
id=180
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01	4-03	1209-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=181
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-02	4-03	1209-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=10
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 168]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  DOMOFONOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=318
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=256
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-12	4-03	1003-12		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.826	0	0,826
np=1
wa=0
wb=0
il=1.652

[POZYCJA]
id=1143
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 168]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=10.773

[POZYCJA]
id=257
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=198
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8108

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=205.92

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=258
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe OWY 2x1 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 168]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9828

[RMS 147]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 171]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1145
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 168]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2525

[POZYCJA]
id=1983
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 168]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=59.4

[RMS 173]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=216

[RMS 174]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 175]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=259
pd=ORGBUD 1988	KNR	5-06 0305-01 analogia	5-06	0305-01 analogia		0
na=Instalowanie centrali domofonowej cyfrowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=2
jm=tabl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 168]
nz=3.56	0	3,56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7996

[RMS 165]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=260
pd=ORGBUD 1988	KNR	5-06 0807-02 analogia	5-06	0807-02 analogia		0
na=Instalowanie unifonu do domofonu cyfrowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 168]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0615

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=261
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0402-01	5-08	0402-01		0
na=Montaż zasilacza domofonowego 230/12V AC w obudowie 1x12 p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=262
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1011-05	4-03	1011-05		0
na=Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=0.202	0	0,202
np=1
wa=0
wb=0
il=0.202

[POZYCJA]
id=263
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0919-26 analogia	4-01	0919-26 analogia		0
na=Montaż elektrozamka w drzwiach wejsciowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 168]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=8	0	8
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD 1988	KNR	5-06 0501-01	5-06	0501-01		0
na=Uruchomienie instalacji domofonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 168]
nz=5.57	0	5,57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3194

[SUMA KONTROLNA]
 aaebf4f5c 24899122bbfa8a49161 2