Załącznik nr 1 do Warunków przetargu

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa wyrobu:** Filtropochłaniacze FPT-100B, FPT-200B, FP-300P
2. **Dane szczegółowe wyrobów/wymagania techniczne:**

Filtropochłaniacze powinny być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi:

 - WT-914 wydanie 3 i dokumentacją konstrukcyjną 914 dla FPT-100B;

- WT-915 wydanie 3 i dokumentacją konstrukcyjną 915 dla FPT-200B;

- WT-428 wydanie 3 dla FP-300P

1. **Sposób oceny OiB:**

Wyrób, o którym mowa w pkt. 1 podlega ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą
z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2018.114 t.j. z dnia 2018.01.12). Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. Rozporządzenia, Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poz. 9 Sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami (Dz.U.2018.1385 z dnia 2018.07.19 z późn. zm.). Tryb oceny zgodności II (drugi).

1. **Ochrona informacji niejawnych:** niejawne dane nie występują.
2. **Gwarancja:** Na wyrób, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z Warunkami Technicznymi na okres:

dla filtropochłaniaczy FPT-100B i FPT-200B:

- 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji;

- dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu gąsienicowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3 000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

- dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym, gwarantowany okres zachowania własności użytkowych wynosi 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15 000 km przejechanych w czasie eksploatacji w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji.

dla filtropochłaniaczy FP-300P:

- 10 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wymagań odnośnie przechowywania, transportu i eksploatacji;

**-** dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach filtrowentylacyjnych okres gwarancji wynosi 5 lat od daty montażu, lecz nie dłużej jak 10 lat od daty produkcji

1. **Klauzula jakościowa:** załącznik nr 3 do umowy
2. **Klauzula kodyfikacyjna:** nie dotyczy.
3. **Dozór techniczny:** nie dotyczy.
4. **Metrologia:** nie dotyczy.
5. **Termin realizacji:** zgodnie z umową
6. **Miejsce dostawy:** 3 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Gałkówek, ul. Łódzka 26, 95-041 Gałkówek
7. **Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym:**

Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone
w § 5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 11*.*
W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 8 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej 14 dni przed dostawą.

1. **Inne informacje:** Wyrób powinien być nowy, nieużywany, nieregenerowany z roku produkcji 2025.