**Opis wymagań – hełm strażacki**:

* musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP;
* wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1795 z 2021 r.) oraz z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych

w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r. ze zmianami);

* wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I;
* chowana do wnętrza skorupy hełmu osłona oczu (gogle);
* jedna skorupa hełmu umożliwiająca dopasowanie do rozmiarów głowy w zakresie co najmniej od 50 cm do 66 cm;
* powinien posiadać mechaniczną regulację rozmiaru przy pomocy zewnętrznego pokrętła zlokalizowanego w tylnej części hełmu (pokrętło umożliwiające regulację bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy i rękawic specjalnych);
* wyściełanie wewnętrzne z możliwością wyjmowania bez użycia narzędzi oraz z możliwością prania;
* wymienna osłona karku;
* proszę podać nazwę producenta w komentarzu do oferty.