**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem następujących urządzeń:

1. **Mobilna pętla indukcyjna, walizkowa z mikrofonami – 1 szt.**

Specyfikacja minimalna:

* przenośny system pętli walizkowej indukcyjnej do powierzchni do 150m2
* podwójny układ ARW (AGC)
* dwa wejścia XLR - mikrofonowe/liniowe
* wejście liniowe RCA
* wyjście liniowe RCA
* automatyczny bezpiecznik
* zabezpieczenie przeciwzwarciowe
* przewód pętli o dł. 35 m zwijany na rolce (+ 15 m przedłużacz)
* urządzenie testowe – odbiornik pętli
* odbiornik bezprzewodowego mikrofonu
* bezprzewodowy mikrofon doręczny (nadajnik)
* ładowarka
* gwarancja: 24 miesiące gwarancji producenta

1. **Powiększalnik stacjonarny** **do** **treści odczytywanych przez osoby słabowidzące – 2 szt.**

Specyfikacja minimalna:

* płynne powiększanie do minimum 75 x
* obrazy w rozdzielczości HD min 700
* minimum 22-calowy, kolorowy, panoramiczny wyświetlacz
* regulowane tryby przeglądania dokumentu – tryb zdjęć z pełnym kolorem, kombinacje kolorów z wysokim kontrastem,
* regulacja jasności,
* regulacja kontrastu,
* przegląd funkcji urządzenia,
* blokada fokusu,
* lokalizator pozycji,
* linie czytania,
* opcja okno / opcja zaciemnione,
* regulowane ustawienia – standard (kompakt) do codziennego stosowania, komfort – do czytania dużych dokumentów typu wielkoformatowe gazety, książki o dużych gabarytach,
* wbudowane oświetlenie z opcją eliminowania refleksów podczas czytania dokumentów z połyskiem,
  + - wysuwany stolik z blokadą pozycji,
    - gwarancja: 24 miesiące

1. **Krzesło ewakuacyjno – transportowe – 3 szt.**

Specyfikacja minimalna:

* + - zastosowanie: schody proste
    - rama: stop aluminium
    - udźwig: od 140 kg
    - pasy bezpieczeństwa
    - operator: jedna osoba
    - waga urządzenia: do 20 kg
    - gwarancja: 24 miesiące

1. **Bezprzewodowe zestawy sygnalizacji przyzywowej – 4 szt.**

Specyfikacja minimalna:

* przycisk przywoławczy pociągany GEN-ST2 do montowania np. przy ubikacji
* przycisk przywoławczy naciskany GEN-CA do montowania np. przy umywalce
* przycisk anulowania przywołania GEN-CC montowany wewnątrz przy drzwiach
* sygnalizator optyczno-akustyczny GEN-L3 montowany od zewnątrz nad drzwiami toalety
* gwarancja: 24 miesiące

1. **Recepcyjna, stanowiskowa, przenośna pętla indukcyjna ze słuchawką i mikrofonem – 3 szt.**

Specyfikacja minimalna:

* wbudowana pętla działająca do minimum 1 metra od urządzenia,
* 2 wejścia typu "Jack" (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio),
* regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli,
* regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,
* wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,
* wizualny (diodowy) wskaźnik słabych baterii,
* zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności
* gwarancja: 24 miesiące

1. **Szkolenie dotyczące instalacji i obsługi urządzeń**

W ramach szkolenia dotyczącego instalacji i obsługi urządzeń Wykonawca ma za zadanie poinstruować wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie m.in.:

* rozłożenia układu pętli indukcyjnej na danym obszarze
* podłączenia pętli indukcyjnej do systemu nagłośnienia
* oznaczenia obszaru objętego działaniem układu pętli indukcyjnej (odpowiednie stojaki teleskopowe z informacją o działającym układzie pętli oraz informacja na drzwiach sali bądź przed wejściem na salę)
* obsługi pętli indukcyjnej (jej poprawnego działania) podczas trwania wydarzeń,
* demontażu układu pętli
* korzystania z pozostałych urządzeń