Charakterystyka techniczna  Dron DJI Mavic 3 Classic + RC-N1
Maks. czas lotu -46 min
Maks. prędkość wynurzania -8 m/s
Maks. prędkość opadania -6 m/s
Maks. prędkość -21 m/s
Maks. wysokość nad poziomem morza -6000 m
Zasięg transmisji RF -8000 m
Kamera -Maks. rozdzielczość filmów -5.1K: 5120×2700
Format zapisu filmów
Format video: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Format zdjęć: JPEG/DNG (RAW)
Rozdzielczość zdjęcia - 5280x3956
Rozdzielczość przetwornika [mln punktów] -20 mpix.
Transmisja wideo na żywo  -nie
Rodzaj soczewek -FOV: 84°, Ogniskowa równoważna: 24mm, Przysłona f/2.8-f/11, Zakres ISO: Nigth Mode 800-12800 (standardowe kolory)
Wyposażenie -Jednostka sterująca gimbala 3D (GCU) -tak
Funkcje
Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 / 5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV, Burst Shooting: 3/5/7, Hyperlapse, Natural Color Solution, Panorama, QuickShots, Technologia VDAF, Time-lapse, Tryby kolorów: Normal / HLG / D-Log, Tryby MasterShots, Zaawansowana funkcja RTH, Zoom cyfrowy: 3x
Czujniki
Wielokierunkowy binokularny system wizyjny uzupełniony o czujnik podczerwieni w dolnej części drona
Antykolizyjne - tak
Format karty pamięci-  microSD - w zestawie z kartą pamięci SanDisk Extreme Pro 128 GB
GPS -tak
Wi-Fi -tak
Inteligentny akumulator DJI Mavic 3 x1
Osłona transportowa DJI Mavic 3 Classic x1
Śmigła DJI Mavic 3 x3
Ładowarka sieciowa 65W DJI x1
Przewód USB-C x1
Aparatura DJI RC-N1 x1
Zapasowe drążki DJI RC-N1 (para) x1
Przewód DJI RC-N1 RC (złącze USB-C)
Przewód DJI RC-N1 RC (standardowe złącze)
Przewód DJI RC-N1 RC (złącze Lightning)