**Załącznik Nr 6 do SWZ**

***Znak sprawy:* AS.271.2.2023.SC**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

**Specyfikacja techniczna/formularz do wypełnienia przez Wykonawcę**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘSĆ 2** | | | |
| **SKANER WIELKOFORMATOWY – (1 sztuka)**  Oświadczam, że oferowane urządzenia są:  □ fabrycznie nowe  □ używane (wymagane oświadczenia) zgodne z rozdział 6 SWZ | | |  |
| **Lp.** | **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagania minimalne**  **Skaner wielkoformatowy** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań**  **(Należy wpisać SPEŁNIA oraz podać istotne parametry faktyczne: podać model, symbol oraz producenta)** |
| 1 | Szerokość skanowanego dokumentu | Obszar skanowanego dokumentu minimum 914 mm, |  |
| 2 | Maksymalna grubość skanowanego obiektu | Skaner musi umożliwiać skanowanie obiektów o grubości minimum 2 mm |  |
| 3 | Dokładność | 0,1% +/- 1 Pixel |  |
| 4 | Długość skanu | Nieograniczona przez skaner |  |
| 5 | System oświetlenia | System oświetlenia LED |  |
| 6 | Technologia | CIS |  |
| 7 | Sposób skanowania | Treścią do góry |  |
| 8 | Szybkość skanowania | Skanowanie w kolorze (24-bitowe RGB) oraz 8-bitowe z indeksacją kolorów przy rozdzielczości 400 dpi– minimum 2,70 m/min, Skanowanie w czerni i bieli (1-bitowe) oraz w skali szarości (8-  bitowe) przy rozdzielczości 400 dpi – minimum 16 m/min |  |
| 9 | Tryb skanowania wewnętrzny | 48-bitowy w kolorze, 16-bitowy w odcieniach szarości oraz 1 bitowy tryb czarno-biały |  |
| 10 | Rozdzielczość optyczna | Maksymalna rozdzielczość optyczna, nieinterpolowana, nie mniejsza niż 1200x1200dpi na całym obszarze skanowania. |  |
| 11 | Złącze | USB 3.0 lub 2.0 |  |
| 12 | Oprogramowanie | Producent musi zapewnić oprogramowanie dedykowane do skanera, pozwalające na:  - graficzną obróbkę zeskanowanego obiektu – automatyczne wykrywanie dokumentu, przetwarzanie kolorów, kadrowanie, obcinanie i maskowanie; ulepszanie kontrastu; rotacja obrazu.  - zapis plików do formatów TIFF nieskompresowany, LZW), TIFF wielostronicowy, JPEG, PDF, PDF/A, PDF wielostronicowy, BMP, JPEG 2000, PNG  Oprogramowanie kompatybilne ze skanerem.  Wymagana wersja i język oprogramowania - pełna, polski |  |
| 13 | Obsługa skanera | Wszystkie zmiany kontrastu, ostrości, kolorów itp. mogą być wykonywane za pomocą systemu bez konieczności dodatkowego skanowania. Dodatkowo obraz po jednokrotnym zeskanowaniu może zostać na trwale zapisany dopiero wówczas, gdy użytkownik uzna, że jego jakość jest odpowiednia. |  |
| 14 | Dodatkowe funkcje | Możliwość wymiany szyby skanera bez konieczności wzywania serwisu.  Automatyczny proces odfiltrowywania zabrudzeń, tła oraz uwypuklania zawartości obrazu.  Skanowanie dokumentu musi odbywać się przy jednym przebiegu z automatycznym rozpoznaniu szerokości skanowanego dokumentu. |  |
| 15 | Wyposażenie | Urządzenie powinno być wyposażone w podstawę z koszem na dokumenty, uchwyt na monitor. Jeżeli producent przewiduje to również uchwyt na komputer. |  |
| 17 | Inne | Zamawiający wymaga, aby do ofert dołączone były opisy zawierające dane, które potwierdzą, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego. Potwierdzenia takie mogą być w formie prospektów, wydruków ze stron producenta lub w formie oświadczenia. Wszystkie wymagane parametry techniczne zostaną zweryfikowane w momencie dostawy i odbioru urządzenia. |  |
| 18 | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy.  Gwarancja realizowana na miejscu u klienta. |  |

*…………..………………………… ………………………………………….*

*(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)*

**UWAGA:**

**Wypełnioną i podpisaną tabelę należy złożyć wraz z ofertą.**

**\*Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości. W przypadku, gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ**