**Fotel obrotowy**

* Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu
* Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm
* Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
* Mechanizm synchroniczny, samoważący (SYNCHRO SELF), umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska przy jednoczesnym automatycznym, dopasowaniu siły odchylania oparcia do wagi użytkownika. Mechanizm pozwala na blokowanie oparcia w pozycji bazowej oraz maksymalnym odchyleniu. System ANTI SHOCK zapobiega uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Mechanizm oraz dźwignia w kolorze czarnym.
* Oparcie krzesła wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, z poziomą szczeliną na wysokości mocowania podłokietników
* Siedzisko krzesła wykonane z poliamidu, wyściełane pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m3
* Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz mechanizmem krzesła
* Siedzisko krzesła tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2.

**Wymiary fotela obrotowego:**

