

**Ogólne:**

Wszystkie meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello.

**Kontenerek konstrukcyjny**

Kontenerek jako element konstrukcyjny dostarczany w całości. Korpus klejony. Mebel o wymiarach 80x60x80h cm (wysokość z blatem roboczym) wyposażony w 3 szuflady zamykane na zamek.

Prowadnice szuflad nie gorsze niż Blum TANDEM – pełen wysuw, samodociąg, klasa obciążeniowa co najmniej 30 kg.

Uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.

**Biurko płytowe - kątowe**

Blat biurka gr. 36 mm, nogi i łączyna konstrukcyjna gr. 18 mm.   
Wymiar: 160x70 + 180x60 cm. Wysokość biurka 80 cm.

**Preferowana kolorystyka:**

Całość: EGGER U702