

**Ogólne:**

Wszystkie meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello.

**Kontenerek**

Kontenerek dostarczany w całości. Korpus klejony. Kontener wyposażony w 4 kółka oraz w 4 szuflady na prowadnicach kulkowych.

Prowadnice ze spowalniaczem wykonane ze stali pokrytej powłoką cynkową chroniąca przed korozją. Funkcja pełnego wysuwu oraz cichego domyku.

Uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane.

**Biurko płytowe**

Blat biurka gr. 36 mm, nogi i łączyna konstrukcyjna gr. 18 mm.   
Wymiary zgodne z rysunkiem.

**Preferowana kolorystyka:**

Kontener, boki biurka, blat biurka 110 cm: EGGER U702

Blat biurka 140 cm: EGGER H1399 Truffle Brown Denver Oak