**Szafka szatniowa z ławką**

****

Szafa 8-drzwiowa w układzie 4 kolumny po 2 szafki . Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm, pokryta farbą proszkową poliestrową. Otwory wentylacyjne w górnej części drzwi w postaci wycinanej umieszczone w odległości 65-70 mm od górnej i dolnej krawędzi drzwi (powierzchnia wentylacyjna 107-112 cm2). Wyposażenie wnętrza: drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik, zamek cylindryczny z 2 kluczami z ryglowaniem w 1 pkt. Wymiar zewnętrzny szafy (wys./szer./gł.) 1800x1200x500 mm.