Załącznik nr 1a do SWZ 
 
Numer postępowania - 07/D/ZS/2022/RWiK

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU
Oferowana marka i model pojazdu - …………………………………………………………

L.p.	OPIS DANYCH TECHNICZNYCH
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO	OPIS DANYCH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO 
POJAZDU	
1.	MINIMALENE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODWOZIA:	
	Podwozie i zabudowa nie starsze niż rok produkcji 2014	Rok produkcji ………….	
	Pojazd powinien być po przeglądzie technicznym i serwisie – wymienione oleje filtry	TAK/NIE*	
	Przebieg nie większy niż 10 000 km	Przebieg
 …………. km	
	Kolor kabiny biały	TAK/NIE*	
	Dopuszczalna masa całkowita maksymalnie 
26 000 kg	Dopuszczalna masa całkowita ……………. kg	
	Rozstaw osi 3900 – 4300 mm pomiędzy 1 a 2 osią podwozia	Rozstaw osi 
……..…. mm 	
	Podwozie ciężarowe przystosowane do zabudów komunalnych, trzy osiowe z napędem na jedna oś (druga oś napędowa), tylna oś skrętna (trzecia oś). Zużycie opon max 10%	TAK/NIE*	
	Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ ciśnieniowo-płuczący, ssania i hydrauliki), min 400 KM – maks. 490 KM	Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ ciśnieniowo-płuczący, ssania i hydrauliki)
…………….. KM	
	Skrzynia biegów: automatyczna lub manualna	Skrzynia biegów:
 …………….…….	
	Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6	TAK/NIE*	
	Rura wydechowa wyprowadzona do góry	TAK/NIE*	
	Zbiornik paliwa – pojemność minimum 350 litrów, zamykany korek paliwa	Zbiornik paliwa – pojemność …………. litrów, zamykany korek paliwa	
	Zbiornik płynu Ad-blue	TAK/NIE*	
	Kabina:		
	•	wspomaganie układu kierowniczego 	TAK/NIE*	
	•	układ kierowniczy lewostronny	TAK/NIE*	
	•	kabina 3 miejscowa	TAK/NIE*	
	•	centralny zamek	TAK/NIE*	
	•	cyfrowy tachograf	TAK/NIE*	
	•	klimatyzacja z regulacją manualną	TAK/NIE*	
	•	lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane, pozostałe lusterka sterowane min. ręcznie nie ogrzewane	TAK/NIE*	
	•	lusterko krawężnikowe na przedniej szybie i po stronie pasażera tzw. rampowe	TAK/NIE*	
	•	siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - regulowane	TAK/NIE*	
	•	pojedyncze siedzenia z pasami bezpieczeństwa dla pasażerów	TAK/NIE*	
	•	elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera	TAK/NIE*	
	•	belka świetlna z podwójnym światłem ostrzegawczym koloru pomarańczowego zainstalowana na dachu nadwozia, sterowanie oświetleniem z kabiny kierowcy	TAK/NIE*	
	•	kamera najazdowa z monitorem w kabinie kierowcy do cofania wraz z sygnalizatorem akustycznym manewru cofania	TAK/NIE*	
	•	prędkościomierz	TAK/NIE*	
	•	apteczka pierwszej pomocy 	TAK/NIE*	
	•	radio 	TAK/NIE*	
	•	dwa kliny pod koła 	TAK/NIE*	
	•	gaśnica 	TAK/NIE*	
	•	trójkąt ostrzegawczy	TAK/NIE*	
2.	MINIMALENE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY:	
	Maksymalne wymiary pojazdu z zabudową:		
	•	długość – 9,0 m 	długość – ……….  m	
	•	szerokość – 2,55 m 	szerokość – ……… m	
	•	wysokość – 3,7 m 	wysokość – ……… m	
	Objętość użytkowa zbiornika:
min. 10m3 max. 12 m3	Objętość użytkowa zbiornika: …………. m3	
	Zbiornik wykonany ze stali czarnej	TAK/NIE*	
	Grubość blachy min 6mm	Grubość blachy …….. mm	
	Zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz i zewnątrz poprzez malowanie	TAK/NIE*	
	Zbiornik wyposażony w armaturę:		
	•	pozwalającą napełnić i opróżnić komorę wody czystej	TAK/NIE*	
	•	napełnić i opróżnić komorę osadową osadem z czyszczenia sieci kanalizacyjnej	TAK/NIE*	
	•	opróżnianie zbiornika osadu za pomocą tłoka (przegroda ruchoma)	TAK/NIE*	
	•	ruchoma przegroda ryglowana minimum w trzech położeniach, za pomocą siłowników pneumatycznych umieszczonych na zewnątrz zbiornika	TAK/NIE*	
	•	ruchoma przegroda umożliwiająca podział zbiornika na komorę wody i komorę osadową	TAK/NIE*	
	•	dennica tylna otwierana i ryglowana hydraulicznie	TAK/NIE*	
	•	zawór ze złączem do usuwania wód nad osadowych, spust zlewowy montowany w tylnej części pojazdu w dennicy w dolnej części	TAK/NIE*	
	•	sterowana z panelu sterowniczego	TAK/NIE*	
	•	wskaźnik ilości osadu	TAK/NIE*	
	•	wskaźnik ilości wody	TAK/NIE*	
	Pompa wysokociśnieniowa: 		
	•	o wydatku minimum 260 l/min.	o wydatku ……… l/min.	
	•	ciśnienie nominalne minimum 150 bar	ciśnienie nominalne ……. bar	
	•	płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody	TAK/NIE*	
	•	automatyczne zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho	TAK/NIE*	
	•	kompresor - wydatek min. 1600m³/h	kompresor - wydatek ……. m³/h	
	•	zasysanie z głębokości co najmniej 6 metrów od poziomu terenu poprzez wysięgnik górny teleskopowy	TAK/NIE*	
	•	teleskopowy wysięgnik umieszczony na tylnej dennicy	TAK/NIE*	
	•	wysięgnik wysuwany minimum o 1000 mm	wysięgnik wysuwany
 …….... mm	
	•	obrót ramienia minimum o 1800	TAK/NIE*	
	•	system kasetowy do magazynowania węża ssawnego ułożony poziomo na całej długości zbiornika z możliwością wysuwania i chowania węża	TAK/NIE*	
	•	podajnik kasetowy wyposażony w wąż ssący o średnicy wew. 125 mm i długości min. 20 mb	TAK/NIE*	
	Kołowrót duży węża wysokociśnieniowego:		
	•	umieszczony na tylnej dennicy	TAK/NIE*	
	•	bezstopniowy napęd hydrauliczny z możliwością uruchamiania w obie strony	TAK/NIE*	
	•	średnica węża DN25	TAK/NIE*	
	•	długość węża wysokociśnieniowego min. 120mb	TAK/NIE*	
	•	automatyczne układanie węża na kołowrocie	TAK/NIE*	
	Kołowrót mały węża wysokociśnieniowego:		
	•	umieszczony w tylnej części zabudowy	TAK/NIE*	
	•	bezstopniowy napęd hydrauliczny z możliwością uruchamiania w obie strony	TAK/NIE*	
	•	średnica węża DN13	TAK/NIE*	
	•	długość węża wysokociśnieniowego min. 60 mb	TAK/NIE*	
	•	automatyczne układanie węża na kołowrocie	TAK/NIE*	
	Sterowanie:		
	Radiowe sterowanie funkcjami:		
	•	wysięgnika (rozwijanie/zwijanie węża, podnoszeni/opuszczanie, obrót lewo/prawo, wydłużanie/skracanie wysięgnika)	TAK/NIE*	
	•	kompresora (wł./wył., ssanie-tłoczenie)	TAK/NIE*	
	•	pompy wodnej (wł./wył)	TAK/NIE*	
	•	regulacji ciśnienia wody	TAK/NIE*	
	•	regulacja obrotów silnika	TAK/NIE*	
	•	spustu wody nadosadowej	TAK/NIE*	
	•	otwarciem zaworu zwijadła małego	TAK/NIE*	
	•	rozwijaniem węża zwijadła małego	TAK/NIE*	
	•	otwarciem zaworu zwijadła dużego	TAK/NIE*	
	•	rozwijaniem węża zwijadła dużego	TAK/NIE*	
	•	start silnika samochodu	TAK/NIE*	
	Sterowanie z pulpitu sterującego umieszczonego na zwijadle dużym:		
	•	wł./wył. pompy wodnej	TAK/NIE*	
	•	podnoszenie i zmniejszenie obrotów silnika	TAK/NIE*	
	•	regulacja ciśnienia wody	TAK/NIE*	
	•	wyłącznik zatrzymania awaryjnego	TAK/NIE*	
	•	włącznik oświetlenia miejsca pracy	TAK/NIE*	
	•	otwarcie i zamknięcie zaworu wodnego zwijadła dużego	TAK/NIE*	
	•	sterowanie blokadą położenia bębna zwijadła	TAK/NIE*	
	•	start silnika samochodu	TAK/NIE*	
	•	regulacja podciśnieniem i nadciśnieniem w zbiorniku	TAK/NIE*	
	•	regulacja prędkości wysuwania i wsuwania węża wysokociśnieniowego,	TAK/NIE*	
	•	sterowanie wysięgnikiem (rozwijanie/zwijanie węża, podnoszeni/opuszczanie, obrót lewo/prawo, wydłużanie/skracanie wysięgnika)	TAK/NIE*	
	•	zrzut wody przed dokładnym oczyszczeniem i po oczyszczeniu	TAK/NIE*	
	•	sterowanie wyrywaczem krat	TAK/NIE*	
	•	wyświetlacz dotykowy z wszystkimi funkcjami parametrów pracy oraz panelem diagnostycznym	TAK/NIE*	
	Kaseta sterująca główna z wyświetlaczem:		
	•	wskaźnik podciśnienia/nadciśnienia w zbiorniku	TAK/NIE*	
	•	wskaźnik ciśnienia wody	TAK/NIE*	
	•	liczniki czasu pracy pompy wodnej i kompresora	TAK/NIE*	
	•	licznik wysunięcia węża zwijadła dużego	TAK/NIE*	
	•	wskaźnik napełnienia komory wody	TAK/NIE*	
	•	wskaźnik prędkości obrotowej silnika,	TAK/NIE*	
	•	wł./wył. kompresora	TAK/NIE*	
	•	ssanie/tłoczenie (po włączeniu tłoczenia obroty silnika zerowane do wolnych)	TAK/NIE*	
	•	sterowanie awaryjne funkcjami wysięgnika (zwijanie węża, podnoszeni/opuszczanie, obrót lewo, skracanie wysięgnika)	TAK/NIE*	
	•	sterowanie przesuwani tłoka	TAK/NIE*	
	•	przycisk załączenia pracy pompy wodnej	TAK/NIE*	
	•	przyciski podnoszenia i zmniejszania obrotów silnika	TAK/NIE*	
	•	przycisk otwierania i zamykania dennicy z jednoczesnym podnoszeniem i opuszczaniem	TAK/NIE*	
	Dysze kanałowe do węża wysokociśnieniowego:		
	•	dysza obrotowa czyszcząca udrażniająca do średnic DN25–DN600 – 1szt	TAK/NIE*	
	•	dysza obrotowa czyszcząca do średnic DN25-DN600 – 1szt	TAK/NIE*	
	•	dysza czyszcząca wypłukująca do średnic DN100-DN600 – 1szt	TAK/NIE*	
	Kolor zabudowy: niebieski	TAK/NIE*	
	Wyposażenie dodatkowe:	TAK/NIE*	
	•	układ podgrzewania umożliwiający pracę pojazdu w warunkach do -100C  z systemem cyrkulacji podgrzewania ciepłą wodą elementów układu wodnego instalacji wysoko ciśnieniowej oraz kołowrotu węża wysokociśnieniowego 
DN 25	TAK/NIE*	
	•	licznik rozwinięcia węza DN25, licznik czasu pracy pompy próżniowej, licznik czasu pracy pompy wysokociśnieniowej	TAK/NIE*	
	•	wyłącznik bezpieczeństwa wyłączający pracę urządzeń zabudowy	TAK/NIE*	
	•	lampa LED montowana w tylnej części pojazdu oświetlająca miejsce pracy w porze nocnej, oraz po bokach	TAK/NIE*	
	•	prowadnica dolna zabezpieczające wąż wysokociśnieniowy DN 25 przed uszkodzeniem w studni kanalizacyjnej	TAK/NIE*	
	•	pistolet wodny z lancą do prac pomocniczych	TAK/NIE*	
	•	umywalka z możliwością podgrzania wody	TAK/NIE*	
	•	zamykane skrzynki/szafki narzędziowe po obu stronach do przewozu wyposażenia	TAK/NIE*	
	•	w tylnej części zabudowy zamontowany uchwyt z pojemnikiem przeznaczonym do gromadzenia zanieczyszczeń z kanalizacji (kamienie, szmatki)	TAK/NIE*	
	•	boczne światła obrysowe	TAK/NIE*	
	•	światło ostrzegawcze pulsacyjne koloru pomarańczowego montowane na zabudowie w tylnej części, sterowane z kabiny kierowcy	TAK/NIE*	
	•	pojazd  oznaczony taśmą odblaskową zgodnie z obowiązującymi przepisami	TAK/NIE*	
* niepotrzebne skreślić

Uwaga ! 
Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa /tak/ lub /nie/, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. 
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa /nie/  lub zaoferuje inne wartości niż wymagane przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ. 

……………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………………
Podpis osób uprawnionych
 do reprezentacji wykonawcy/ów