Radzyń Chełmiński, dn. 24.11.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina

Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

KD.271.14.2023.GE

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: **„Remont drogi gminnej nr 041625C   
w miejscowości Zielnowo”** /nr sprawy KD.271.14.2023/.

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz   
z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1**

W SWZ – rozdz. 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1 c) występuje między innymi „wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50kg/m2”, to samo wskazano w przedmiarze – poz. 3.3, natomiast w opisie technicznym projektu budowlanego przewidziano warstwę wyrównawczą, na istniejącej konstrukcji, grubości 4 cm. Grubość 4 cm odpowiada masie 100 kg/m2 a nie 50 kg/m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zgodnie z przedmiarem poz. 3.3. należy przyjąć średnio 50 kg/m2 masy do uzupełnienia ubytków i profilu (nadania spadków zgodnie z projektem) na całej powierzchni jezdni.  
Zgodnie z przedmiarem poz. 3.5. warstwa wiążąca – wyrównawcza wg projektu grubość 4 cm również na całej powierzchni jezdni.

Zgodnie z przedmiarem poz. 3.8. warstwa ścieralna – cała powierzchnia jezdni.

**Pytanie 2**

Proszę o informację na temat warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej:

1) Na jakiej powierzchni (ilość m2) oraz w jakiej lokalizacji należy wykonać wyrównanie   
w ilości 50 kg/m2,

2) Na jakiej powierzchni (ilość m2) oraz w jakiej lokalizacji należy wykonać warstwę wyrównawczą grubości 4 cm,

3) Czy warstwa wyrównawcza w ilości 50 kg/m2 występuje gdzieś w jednocześnie z warstwą wiążącą grubości 4cm, jeżeli tak, proszę o wskazanie lokalizacji oraz powierzchni   
w m2.

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

1) Na powierzchni 1330,4 m2 na całej powierzchni jezdni należy wykonać wyrównanie

w ilości 50 kg/m2,

2) Na powierzchni 1330,4m2 na całej powierzchni jezdni należy wykonać warstwę wyrównawczą grubości 4 cm,

3) Nie występuje, są to oddzielne warstwy.

**Pytanie 3**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: przedmiar w poz. 3.3 przewiduje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m2 na powierzchni 1330,4 m2 – czyli na powierzchni poszerzeń oraz na powierzchni istniejącej drogi, natomiast opis techniczny oraz rysunki wskazują wyrównanie tylko na powierzchni istniejącej jezdni. **Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Przyjąć zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 4**

Proszę o dostarczenie SST dla nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm.

**Odpowiedź na pytanie Nr 4**

SST dla nawierzchni z kostki w załączeniu.

**Pytanie 5**

W związku z zapisami D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.4 proszę   
o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania na terenie budowy urządzenia wagowego.

**Odpowiedź na pytanie Nr 5**

Nie wymaga.