2021 - KWIECIEŃ
Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin 

		

KOSZTORYS INWESTORSKI 

Nazwa budowy:		Remont nawierzchni placu manewrowego pod Wiatą Stalową na terenie 				RZOO w Sianowie nawierzchnia asfaltowa

Adres budowy:		Sianów, ul. Łubuszan 80 
				Regionalny Zakład Odzysku Odpadów 
				Działka nr 100;  gmina Sianów 

Podstawa opracowania: 	KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNNR 6, KNKRB 06

Waluta: 			PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Prace rozbiórkowe
	
1	KNR 2-31I 0811-04-050
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Grubość płyt 15 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	3,0*7,5+20,0*10,5+2,0*8,0				248,50	
2	KNR 2-01I 0212-08-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Załadunek i transport płyt drogowych na terenie RZOO.
Charakterystyka robót: analogia
krotność= 1,00
	37,28 m3	
1.	248,5*0,15				37,28	
2. Roboty ziemne
	
3	KNR 2-01I 0206-0301-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II
krotność= 1,00
	114,31 m3	
1.	248,50*0,46				114,31	
3. Podbudowy
	
4	KNR 2-31I 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
5	KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
6	KNR 2-31I 0104-04-050
Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność x 10cm
krotność= 10,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
7	KNR 2-31I 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,5				248,50	
8	KNR 2-31I 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,5				248,50	
9	KNR 2-31I 0114-08-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8cm. Krotność x 2cm
krotność= 2,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
10	KNKRB 06 1305-03-060
Regulacja pozioma studzienek urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3
Charakterystyka robót: analogia
krotność= 1,00
	1,00 m3	
1.	1,00				1,00	
4. Nawierzchnie 
	
11	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
12	KNR 2-31I 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm. Krotność x 4cm
krotność= 4,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
13	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
14	KNR 2-31I 0310-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
15	KNR 2-31I 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
16	KNR 2-31I 0310-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
17	KNR 2-31I 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00
	248,50 m2	
1.	248,50				248,50	
18	KNR 2-31I 1501-02-034
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 10 t
krotność= 1,00
	99,40 t	
1.	248,50*0,16*2,5				99,40	
19	KNR 2-31I 1502-02-034
Nakłady uzupeł.do tab.1501.Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ładowność środków transp.5-10t. Krotność x 18
krotność= 18,00
	99,40 t	
1.	99,40				99,40