1. **Wymagania dla zapór**

**Zapory drogowe typ U-20a** o długości  1250 x 250 mm w komplecie zaopatrzone w zagięcia usztywniające na każdej krawędzi , 4 obejmy do mocowania słupków, dwa słupki fi 60 w wysokości ok. -1,10 m, ocynkowane  i dwie podstawy o masie 15 kg. Zapory winny być oklejone folią II generacji oraz na tylnej powierzchni posiadać oznakowanie napisem PEWIK.

**Zapory drogowe typ U-20b** o długości 1250 x 500 mm cm w komplecie zaopatrzone w zagięcia usztywniające na każdej krawędzi , 4 obejmy do mocowania słupków, dwa słupki fi 60 w wysokości ok. – 1,10 m, ocynkowane i dwie podstawy o masie 15 kg. Zapory winny być oklejone folią II generacji oraz na tylnej powierzchni posiadać oznakowanie napisem PEWIK.

**Zapory drogowe typ U-3c** o długości 1200 x 600 mm w komplecie zaopatrzone w zagięcia usztywniające na każdej krawędzi , 4 obejmy do mocowania słupków, dwa słupki fi 60 w wysokości ok. – 1,10 m, ocynkowane i dwie podstawy o masie 15 kg. Zapory winny być oklejone folią II generacji oraz na tylnej powierzchni posiadać oznakowanie napisem PEWIK.

**Ogranicznik skrajni typ U-21a/b –** dwustronny

1. **Wymagania dla znaków drogowych**

**Znak drogowy typu A dł. boku 75 cm**

**Znak drogowy typ B, C dł. fi 60 cm**

**Znak drogowy typ D dl. boku 60 cm**

Wszystkie znaki powinny być pokryte folią odblaskową II generacji, płaskie bez zagięć usztywniających , bez uchwytów mocujących, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm.

Każdy znak lub podstawa winny być oznakowane napisem PEWIK.

1. **Wymagania dla lamp błyskowych ostrzegawczych**

Lampa dzienna – barwa żółta

**Gwarancja jakości dla w/w asortymentu – 12 miesięcy od daty dostawy.**