[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	7.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
nfn=PIOTBUD s.c.
afn=ul. Traugutta 1 m. 3, 95-100 Zgierz
nb=Wykonanie instalacji Fotowoltaicznej
ab=Plac Generała Henryka Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
ni=Teatr Wielki w Łodzi
ai=Plac Generała Henryka Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
br=elektryczna
nk=tech. bud. Piotr Obiedziński	
dt=luty 2023 r.
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Projekt Budowlany
wa=0
kn=0	0	0
id=417
nu=1

[POZYCJA]
id=884
pd=						0
na=Przeprowadzenie z upoważnienia Zamawiającego, wszelkich formalności w PGE – Dystrybucja i PGE – Obrót związanych z uruchomieniem i odbiorem instalacji fotowoltaicznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja
wa=0
kn=0	0	0
id=469
nu=2

[POZYCJA]
id=470
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-14	5-08	0701-14		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych - Poprzeczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=230
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=474
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-14	5-08	0701-14		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych - klemy
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=776
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=776	1	776						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-14	5-08	0701-14		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych - Uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=776
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=776	1	776						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1154
pd=DATACOMP wyd.I 2009	KNR	DC-03 0101-01	DC-03	0101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych wraz z ich uszczelnieniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaż modułów fotowoltaicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=3

[POZYCJA]
id=172
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0601-01	K-05	0601-01		1
mpn=1211
na=Montaż panela fotowoltaicznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=195
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						0		0

[POZYCJA]
id=187
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0601-02	K-05	0601-02		1
mpn=1211
na=Montaż optymalizatora mocy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaż inwerterów 
wa=0
kn=0	0	0
id=184
nu=4

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 0902-01	5-04	0902-01		1
mpn=1211
na=Instalacja falownika o mocy 50 kW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=układ.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Montaż przekładników prądowych po stronie SN
wa=0
kn=0	0	0
id=543
nu=5

[POZYCJA]
id=544
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0107-02	5-15	0107-02		1
mpn=_1211
na=Montaż przekładników napięciowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Montaż urządzeń i aparatów po stronie AC
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=6

[POZYCJA]
id=261
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0622-01	2-25	0622-01		1
mpn=1211
na=Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 20 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe AC
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=7

[POZYCJA]
id=51
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie korytek kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						0		0

[POZYCJA]
id=65
pd=ATHENASOFT wyd.I 2006	KNR	AT-21 0103-01	AT-21	0103-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli zasilających w korytach - Przewód 5x35mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[POZYCJA]
id=434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2006	KNR	AT-21 0103-01	AT-21	0103-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli zasilających w korytach - Przewód 1x1,5 mm PH90
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[POZYCJA]
id=438
pd=ATHENASOFT wyd.I 2006	KNR	AT-21 0103-01	AT-21	0103-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli zasilających w korytach - Przewód 1x16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[ELEMENT 1]
na=Montaż urządzeń i aparatów po stronie DC
wa=0
kn=0	0	0
id=183
nu=8

[POZYCJA]
id=266
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0622-01	2-25	0622-01		1
mpn=1211
na=Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 20 kg - budowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe DC
wa=0
kn=0	0	0
id=180
nu=9

[POZYCJA]
id=464
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[POZYCJA]
id=210
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0226-06	5-08	0226-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Kable solarne DC o przekroju 6 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2000	1	2000						0		0

[POZYCJA]
id=215
pd=Energobudowa wyd.II 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0405-08	13-25	0405-08		1
mpn=1211
na=Montaż złączy MC 4
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja uziemnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=209
nu=10

[POZYCJA]
id=256
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0615-03	5-08	0615-03		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=181
nu=11

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=17.936275		365.9/20.4
wm=17.936275		365.9/20.4
ws=17.936275		365.9/20.4

[POZYCJA]
id=231
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-04	5-08	0902-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=17.916667		365.5/20.4
wm=17.916667		365.5/20.4
ws=17.916667		365.5/20.4

[POZYCJA]
id=613
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pomiar kolejności faz
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=615
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji uziemień
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=619
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pomiar prób napięciowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=623
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-04	5-08	0902-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie  skuteczności ochrony od porażeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=17.916667		365.5/20.4
wm=17.916667		365.5/20.4
ws=17.916667		365.5/20.4

[POZYCJA]
id=621
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie odporności uziemienia przewodu PEN i PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=697
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badanie ciągłości uziemień i ekwipotencjalnych połączeń wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=699
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Test polaryzacji obwodów DC
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=701
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badanie stringbox`owi skrzynek rozdzielczych DC i AC
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badanie napięcia obwodu otwartego
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badanie natężenia prądu obwodu zwartego
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=707
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji obwodów DC
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=709
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowoltaicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych, puszek przyłączeniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[POZYCJA]
id=969
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Badania wyłączników różnicowo prądowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.846358		399.59/45.17
wm=8.848129		399.67/45.17
ws=8.848129		399.67/45.17

[ELEMENT 1]
na=Wymiana liczników
wa=0
kn=0	0	0
id=793
nu=12

[POZYCJA]
id=794
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0509-03	4-03	0509-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana trójfazowych trójsystemowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Przgotowanie systemu SSP do sterowania instalacją fotowoltaiczną
wa=0
kn=0	0	0
id=798
nu=13

[ELEMENT 2]
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych zgodnie ze wskazaniami Inwestora
wa=0
kn=0	0	0
id=1061
nu=13.1

[POZYCJA]
id=799
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza impulsowego 230/24V-5A
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1062
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		1
mpn=_1211
na=- moduł elektroniczny np.Honeywell – 2 wejścia 1 – wyjście
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1063
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-05 1109-08	5-05	1109-08		1
mpn=1211
na=Układanie kabliognioodpornych HDGS 2x1,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
ko=1310

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1155
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02	AL-01	0601-02		1
mpn=1211
na=- zaprogramowanie modułu w centrali pożarowej1310- prace montażowe.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

