[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	7.2	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
nfn=PIOTBUD s.c.
afn=ul. Traugutta 1 m. 3, 95-100 Zgierz
nb=Wykonanie instalacji Fotowoltaicznej - Roboty budowlane
ab=Plac Generała Henryka Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
ni=Teatr Wielki w Łodzi
ai=Plac Generała Henryka Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
br=Roboty remontowo - budowlane
nk=tech. bud. Piotr Obiedziński	
dt=luty 2023 r.
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WARUNKI KONIECZNE TEATR
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=30681
nu=1.1

[POZYCJA]
id=30796
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0519-01	4-01	0519-01		1
mpn=_1211
na=Uprzątnięcie poddasza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1139.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1139.5	1	1139,50						0		0

[POZYCJA]
id=30797
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z budynku gruzu
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[POZYCJA]
id=30682
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1*1.3
wm=1.3		1*1.3
ws=1.3		1*1.3

[POZYCJA]
id=30685
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1*1.3
wm=1.3		1*1.3
ws=1.3		1*1.3

[POZYCJA]
id=30798
pd=						0
na=Utylizacja gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[ELEMENT 2]
na=Demontaż instalacji Solarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30640
nu=1.2

[POZYCJA]
id=30641
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż wraz z utyllizacją Paneli solarnych (114 szt.). 1310Demontaż osprzętu instalacji solarnej wraz z rurami przepływowymi.1310Uszczelenienie połaci dachowej po demontażu konstrukcji wsporczej solarów dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=30795
pd=						1
mpn=1211
na=Uszczelnienie przejść przekraczających wymiary montażowego koryta oraz naprawa ścian po demontażu rur przepływowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=30648
pd=						1
mpn=1211
na=Utylizacja glikolu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						0		0

[ELEMENT 2]
na=Roboty ciesielskie i dekarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=30526
nu=1.3

[POZYCJA]
id=30527
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	V -043	V	-043		1
mpn=_1211
na=Montaż nadproża
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3	0	łączna długość elementów
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.76
wo=2*0,19*2
jm=m3	060
oon=łączna objętość elementów

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1.1		1.1
ws=1.1		1.1

[POZYCJA]
id=30709
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	KNR	4-01 0310	4-01	0310		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie cegłą pełną – dwa filary o szerokości 40cm na pełną wysokość otworu
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3	0	łączna długość elementów
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.76
wo=2*0,19*2
jm=m3	060
oon=łączna objętość elementów

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.470951		220/467.14
wm=0.470951		220/467.14
ws=0.470951		220/467.14

[POZYCJA]
id=30755
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wzmocnienie ścian ażurowych poddasza poprzez uzupełnienie przestrzeni zaprawą cementową – uzupełnienie na odcinku metra w rozstawie co 2,0m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
ko=1310

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[POZYCJA]
id=30613
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0608-01	2-21	0608-01		1
mpn=1211
na=Spoinowanie ścian i słupów - UZUPEŁNIANIE ZAPRAWĄ SPĘKANIA MURU STALOWYMI PRĘTAMI - Naprawa komina
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	3*0,8*0,6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=30622
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-06	AT-09	0104-06		1
mpn=1211
na=Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=30689
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-02	7-12	0101-02		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.087719		1500/17100
wm=0.087719		1500/17100
ws=0.087719		1500/17100

[POZYCJA]
id=30701
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0204-02	7-12	0204-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.344828		6/17.40
wm=0.287356		5/17.40
ws=0.287356		5/17.40

[ELEMENT 2]
na=Rozłożenie Wełny mineralnej na Stropie
wa=0
kn=0	0	0
id=30653
nu=1.4

[POZYCJA]
id=30675
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1150.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1150.25	1	53,5*21,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.881859		31.50/35.72
wm=0.881859		31.50/35.72
ws=0.881859		31.50/35.72

