#  Załącznik Nr 4

#  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 po zmianie z dnia 23.01.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa do żłobka mebli ze stali nierdzewnej oraz sprzętu gastronomicznego do pomieszczeń kuchennych** w ramach realizacji zadania **„Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Bełżycach, ul. Bychawska 15A, 24-200 Bełżyce”** współfinansowanego ze środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1.

Kod CPV:

[39141000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-i-wyposazenie-kuchni-4699) Meble i wyposażenie kuchni

[39141100-](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-i-wyposazenie-kuchni-4699)3 Regały

39141200-4 Blaty

39141300-5 Szafy

[42959000-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zmywarki-do-naczyn-inne-niz-uzywane-w-gospodarstwie-domowym-5600) Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

[39711420-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plyty-grzewcze-agd-5037) Płyty grzewcze

39314000 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

**Minimalne parametry techniczne mebli ze stali nierdzewnej oraz sprzętu gastronomicznego zostały opisane w poniższej tabeli. Materiałem pomocniczym mającym na celu wstępne zapoznanie się Wykonawców z rozkładem i wymiarami pomieszczeń żłobka jest rzut pomieszczeń.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **NAZWA** | **SZT.** | **ZASIL****V** | **MOC****KW** | **WYMIARY****MM** |
|  **1.08 – ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH** |
| 1. | **Stół do pracy z półką – nierdzewny*** blat i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem,
* blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną,
* obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* w standardzie rant tylny - 40 mm,
* dodatkowo ranty boczne: lewy i prawy C65
* 150 mm od posadzki półka o grubości 40 mm
 | 1 |  |  | 650x500x850 |
| 2. | **Szafa magazynowa – nierdzewna*** wykonana ze stali nierdzewnej,
* drzwi wykonane z 2 warstw blachy w formie usztywnionej puszki,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* 4 poziomy składowania,
* drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny i wpuszczany uchwyt z ABS.
 | 1 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Zmywarka z funkcją wyparzania** * wyposażona w dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego,
* wyposażona w pompę podnoszącą ciśnienie płukania,
* wyposażona w pompę spustową wody
* 3 cykle mycia 90, 120, 180 s,
* funkcja termo stop,
* pojemność zbiornika 25l, pojemność bojlera 7l,
* dolne i górne ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej,
* łagodny start,
* obudowa ze stali nierdzewnej,
* cyfrowy wyświetlacz temperatur,
* w wyposażeniu 3 kosze z tworzywa sztucznego.
 | 1 | 230 | 3,4 | 600x600x820 |
| 4. | **Stół do pracy z półką i blatem nad pojemnik na odpady – nierdzewny*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,,
* podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem,
* blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną,
* obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* w standardzie rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z lewej strony,
* na dole stołu półka,
* blat nad pojemnik z prawej strony - 500 mm.
 | 1 |  |  | 1150x600x850 |
| 5. | **Nierdzewny pojemnik na odpady, pojemność 50 litrów z pokrywą -** jezdny* wykonany ze stali nierdzewnej,
* 4 skrętne kółka,
* pokrywa z uchwytem,
 | 1 |  |  | FI 435x610 |
| 6. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna** * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega,
* komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony,
* komora umywalki tłoczona 400x400x250 z prawej strony,
* blat tłoczony,
* otwór pod baterie stojące minimum 33 mm,
* blat roboczy nad zmywarką z lewej strony
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z prawej strony,
* wysięg wylewki minimum 200 mm,
 | 1 |  |  | 1500x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią,
* syfon podwójny do w/w zlewu – standard fi-50 z metalowym sitkiem.
 | 21 |  |  |  |
| 7.(P) | **Blat nierdzewny – montowany w okienku podawczym*** grubość blatu 40 mm, ze stali nierdzewnej
* ranty boczne,
 | 1 |  |  | 610x400x40 |
|  **1.10 – ROZDZIELNIA POTRAW** |
| 1. | **Lodówka podblatowa – 129 l – nierdzewna** * obudowa ze stali nierdzewnej,
* automatyczne odszranianie,
* elektroniczny wyświetlacz temperatury,
* 3 półki w komplecie,
* chłodzenie dynamiczne, wymuszony obieg powietrza,
* elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
* wbudowany zamek na klucz,
* wnętrze z tworzywa sztucznego,
* zakres temperatur 0-8 C,
 | 2 | 230 | 0,1 | 600x585x855 |
| 2. | **Regał nierdzewny 4-półkowy – spawany*** nogi wykonane z profili kwadratowych 30x30 mm, ze stali nierdzewnej
* plastikowe regulowane nóżki,
* obciążenie półki do 70 kg,
 | 1 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna + RP – nierdzewny*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega,
* komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony,
* komora umywalki tłoczona wielkością dopasowana do stołu,
* otwór pod baterie stojące minimum 33 mm,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z prawej strony i na wycięciu,
* blat z wycięciem na istniejący filar z prawej trony,
* wysięg wylewki minimum 200 mm,
 | 1 |  |  | 940x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią,
 | 2 |  |  |  |
|  | * syfon pojedynczy do w/w zlewu i umywalki – standard fi-50 z metalowym sitkiem.
 | 2 |  |  |  |
| 4. | **Półka 2-poziomowa mocowana do ściany – nierdzewna*** półka spawana, ze stali nierdzewnej
* grubość półki 32 mm,
* rant po długości półki,
 | 1 |  |  | 700x300x390 |
| 5. | **Stół do pracy z suwankami i blokiem 3 szuflad – nierdzewny*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem,
* blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną,
* obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z lewej strony,
* drzwi suwane,
* na środku półka,
* z prawej strony blok 3 szuflad,
* max obciążenie szuflady 25 kg,
* w szufladach wpuszczany uchwyt z ABS.
 | 1 |  |  | 1700x600x850 |
| 6. | **Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa*** moc pól grzewczych 1300 W i 1800 W,
* 8 stopni mocy,
* zakres temperatur 60 - 240 C,
* nastawa czasu 1-99 minut,
* średnica pola grzewczego 180 mm,
* szklana powierzchnia grzewcza,
* dotykowy panel obsługowy i cyfrowy wyświetlacz,
* możliwość zabudowy,
 | 1. | 230 | 3,1 | 290x510x83 |
|  **1.24 – ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH** |
| 1. | **Stół do pracy z półką – nierdzewny*** blat i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem,
* blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną,
* obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowo ranty boczne: lewy i prawy,
* 150 mm od posadzki półka o grubości 40 mm.
 | 1 |  |  | 650x550x850 |
| 2. | **Szafa magazynowa – nierdzewna*** wykonana ze stali nierdzewnej,
* drzwi wykonane z 2 warstw blachy w formie usztywnionej puszki,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* 4 poziomy składowania,
* drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny i wpuszczany uchwyt z ABS,
 | 1 |  |  | 600x600x1800 |
| 3.  | **Zmywarka z funkcją wyparzania + 2 dozowniki + pompa płukania** * wyposażona w dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego,
* wyposażona w pompę podnoszącą ciśnienie płukania,
* wyposażona w pompę spustową wody
* 3 cykle mycia 90, 120, 180 s,
* funkcja termo stop,
* pojemność zbiornika 25l, pojemność bojlera 7l,
* dolne i górne ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej
* łagodny start,
* obudowa ze stali nierdzewnej,
* cyfrowy wyświetlacz temperatur,
* w wyposażeniu 3 kosze z tworzywa sztucznego.
 | 1 | 230 | 3,4 | 600x600x820 |
| 4. | **Stół do pracy z półką i częścią nad pojemnik na odpady – nierdzewny*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem,
* blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną,
* wycięcie na istniejący profil z prawej strony
* obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z lewej strony,
* na dole stołu półka,
* blat nad pojemnik z prawej strony - 500 mm.
 | 1 |  |  | 1130x600x850 |
| 5. | **Nierdzewny pojemnik na odpady, pojemność 50 litrów z pokrywą - jezdny*** wykonany ze stali nierdzewnej,
* 4 skrętne kółka,
* pokrywa z uchwytem.
 |  |  |  | FI 435x610 |
| 6. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna + RP – nierdzewny*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega,
* komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony,
* komora umywalki dopasowana do wielkości stołu,
* blat tłoczony,
* otwór pod baterie stojące minimum 33 mm,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z lewej strony,
* wysięg wylewki minimum 200 mm,
 | 1 |  |  | 1500x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią
 | 2 |  |  |  |
|  | * syfon pojedynczy do w/w zlewu i umywalki – standard fi-50 z metalowym sitkiem.
 | 2 |  |  |  |
| 7.(P) | **Blat nierdzewny – montowany w okienku podawczym*** grubość blatu 40 mm, ze stali nierdzewnej
* ranty boczne.
 | 1 |  |  | 500x400x40 |
|  **1.20 – ROZDZIELNIA POTRAW** |
| 1. | **Lodówka podblatowa – 129 l – nierdzewna – elektroniczny** **wyświetlacz temperatury*** obudowa ze stali nierdzewnej,
* automatyczne odszranianie,
* elektroniczny wyświetlacz temperatury,
* 3 półki w komplecie,
* chłodzenie dynamiczne, wymuszony obieg powietrza,
* elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
* wbudowany zamek na klucz,
* wnętrze z tworzywa sztucznego,
* zakres temperatur 0-8 C.
 | 2 | 230 | 0,1 | 600x585x855 |
| 2. | **Regał nierdzewny 4-półkowy spawany*** nogi wykonane z profili kwadratowych 30x30 mm,
* plastikowe regulowane nóżki,
* obciążenie półki do 70 kg.
 | 1 |  |  | 650x550x1800 |
| 3. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna + RP*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega,
* komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony,
* komora umywalki tłoczona wielkością dopasowana do stołu,
* otwór pod baterie stojące minimum 33 mm,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z lewej strony,
* wysięg wylewki minimum 200 mm,
 | 1 |  |  | 940x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią,
 | 2 |  |  |  |
|  | * syfon pojedynczy do w/w zlewu i umywalki – standard fi-50 z metalowym sitkiem
 | 2 |  |  |  |
| 4. | **Półka 2-poziomowa mocowana do ściany – nierdzewna*** półka spawana, ze stali nierdzewnej
* grubość półki 32 mm,
* rant po długości półki.
 | 1 |  |  | 800x300x390 |
| 5. | **Stół do pracy z suwankami i blokiem 3 szuflad – nierdzewny*** blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,
* podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem,
* blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną,
* obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem,
* nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa,
* rant tylny - 40 mm,
* dodatkowy rant z lewej strony,
* drzwi suwane,
* na środku półka,
* z prawej strony blok 3 szuflad,
* max obciążenie szuflady 25 kg,
* w szufladach wpuszczany uchwyt z ABS.
 | 1 |  |  | 1700x600x850 |
| 6. | **Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa*** moc pól grzewczych 1300 W i 1800 W
* 8 stopni mocy
* zakres temperatur 60 - 240 C
* nastawa czasu 1-99 minut
* średnica pola grzewczego 180 mm
* szklana powierzchnia grzewcza
* dotykowy panel obsługowy i cyfrowy wyświetlacz
* możliwość zabudowy
 | 1 | 230 | 3,1 | 290x510x830 |
|  | **DOPOSAŻENIE** |  |  |  |  |
| 1. | **Wózek transportowy – platformowy nierdzewny – składana rączka*** bez blokady kół
* powierzchnia robocza 650x475 mm
 | 2 |  |  | 650x550x850 |
| 2. | **Wózek kelnerski 3-poziomowy – nierdzewny*** gumowe kółka z czego 2 z hamulcem
* powierzchnia robocza 800x500 mm
* obciążenie do 40 kg na półkę
 | 2 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Automatyczny zmiękczacz do wody*** zasilanie elektryczne 230V
* przyłącza wodne 3/4"
* elektromechaniczna głowica sterująca
* pojemność złoża regeneracyjnego 6,5 l
* regeneracja złoża za pomącą solanki
* obudowa z tworzywa sztucznego
* proces regeneracji w trybie czasowym
* proces regeneracji o ustalonej godzinie
* pojemność zasobnika na sol - 15 kg
* ciśnienie robocze: 1,5 - 6 barów
* odprowadzenie solanki do kanalizacji
 | 2 | 230 |  |  |

**UWAGI:**

* Meble winny:
* 1) być wykonane zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi normami,
* 2) gwarantować dobrą jakość przedmiotu zamówienia,
* 3) być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń.
* Cena powinna zawierać:
* 1) koszty dostawy, wniesienia oraz podłączenia proponowanego wyposażenia,
* 2) koszty elementów koniecznych do podłączenia urządzeń,
* 3) koszty związane z przeszkoleniem personelu,
* 4)  gwarancję 24 miesiące.