# Załącznik Nr 4

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 po zmianie z dnia 23.01.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa do żłobka mebli ze stali nierdzewnej oraz sprzętu gastronomicznego do pomieszczeń kuchennych** w ramach realizacji zadania **„Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Bełżycach, ul. Bychawska 15A, 24-200 Bełżyce”** współfinansowanego ze środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1.

Kod CPV:

[39141000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-i-wyposazenie-kuchni-4699) Meble i wyposażenie kuchni

[39141100-](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-i-wyposazenie-kuchni-4699)3 Regały

39141200-4 Blaty

39141300-5 Szafy

[42959000-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zmywarki-do-naczyn-inne-niz-uzywane-w-gospodarstwie-domowym-5600) Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

[39711420-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/plyty-grzewcze-agd-5037) Płyty grzewcze

39314000 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

**Minimalne parametry techniczne mebli ze stali nierdzewnej oraz sprzętu gastronomicznego zostały opisane w poniższej tabeli. Materiałem pomocniczym mającym na celu wstępne zapoznanie się Wykonawców z rozkładem i wymiarami pomieszczeń żłobka jest rzut pomieszczeń.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **NAZWA** | **SZT.** | **ZASIL**  **V** | **MOC**  **KW** | **WYMIARY**  **MM** |
| **1.08 – ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH** | | | | | |
| 1. | **Stół do pracy z półką – nierdzewny**   * blat i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem, * blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, * obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * w standardzie rant tylny - 40 mm, * dodatkowo ranty boczne: lewy i prawy C65 * 150 mm od posadzki półka o grubości 40 mm | 1 |  |  | 650x500x850 |
| 2. | **Szafa magazynowa – nierdzewna**   * wykonana ze stali nierdzewnej, * drzwi wykonane z 2 warstw blachy w formie usztywnionej puszki, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * 4 poziomy składowania, * drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny i wpuszczany uchwyt z ABS. | 1 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Zmywarka z funkcją wyparzania**   * wyposażona w dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, * wyposażona w pompę podnoszącą ciśnienie płukania, * wyposażona w pompę spustową wody * 3 cykle mycia 90, 120, 180 s, * funkcja termo stop, * pojemność zbiornika 25l, pojemność bojlera 7l, * dolne i górne ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej, * łagodny start, * obudowa ze stali nierdzewnej, * cyfrowy wyświetlacz temperatur, * w wyposażeniu 3 kosze z tworzywa sztucznego. | 1 | 230 | 3,4 | 600x600x820 |
| 4. | **Stół do pracy z półką i blatem nad pojemnik na odpady – nierdzewny**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej,, * podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem, * blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, * obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * w standardzie rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z lewej strony, * na dole stołu półka, * blat nad pojemnik z prawej strony - 500 mm. | 1 |  |  | 1150x600x850 |
| 5. | **Nierdzewny pojemnik na odpady, pojemność 50 litrów z pokrywą -** jezdny   * wykonany ze stali nierdzewnej, * 4 skrętne kółka, * pokrywa z uchwytem, | 1 |  |  | FI 435x610 |
| 6. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega, * komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony, * komora umywalki tłoczona 400x400x250 z prawej strony, * blat tłoczony, * otwór pod baterie stojące minimum 33 mm, * blat roboczy nad zmywarką z lewej strony * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z prawej strony, * wysięg wylewki minimum 200 mm, | 1 |  |  | 1500x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią, * syfon podwójny do w/w zlewu – standard fi-50 z metalowym sitkiem. | 2  1 |  |  |  |
| 7.(P) | **Blat nierdzewny – montowany w okienku podawczym**   * grubość blatu 40 mm, ze stali nierdzewnej * ranty boczne, | 1 |  |  | 610x400x40 |
| **1.10 – ROZDZIELNIA POTRAW** | | | | | |
| 1. | **Lodówka podblatowa – 129 l – nierdzewna**   * obudowa ze stali nierdzewnej, * automatyczne odszranianie, * elektroniczny wyświetlacz temperatury, * 3 półki w komplecie, * chłodzenie dynamiczne, wymuszony obieg powietrza, * elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, * wbudowany zamek na klucz, * wnętrze z tworzywa sztucznego, * zakres temperatur 0-8 C, | 2 | 230 | 0,1 | 600x585x855 |
| 2. | **Regał nierdzewny 4-półkowy – spawany**   * nogi wykonane z profili kwadratowych 30x30 mm, ze stali nierdzewnej * plastikowe regulowane nóżki, * obciążenie półki do 70 kg, | 1 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna + RP – nierdzewny**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega, * komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony, * komora umywalki tłoczona wielkością dopasowana do stołu, * otwór pod baterie stojące minimum 33 mm, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z prawej strony i na wycięciu, * blat z wycięciem na istniejący filar z prawej trony, * wysięg wylewki minimum 200 mm, | 1 |  |  | 940x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią, | 2 |  |  |  |
|  | * syfon pojedynczy do w/w zlewu i umywalki – standard fi-50 z metalowym sitkiem. | 2 |  |  |  |
| 4. | **Półka 2-poziomowa mocowana do ściany – nierdzewna**   * półka spawana, ze stali nierdzewnej * grubość półki 32 mm, * rant po długości półki, | 1 |  |  | 700x300x390 |
| 5. | **Stół do pracy z suwankami i blokiem 3 szuflad – nierdzewny**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem, * blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, * obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z lewej strony, * drzwi suwane, * na środku półka, * z prawej strony blok 3 szuflad, * max obciążenie szuflady 25 kg, * w szufladach wpuszczany uchwyt z ABS. | 1 |  |  | 1700x600x850 |
| 6. | **Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa**   * moc pól grzewczych 1300 W i 1800 W, * 8 stopni mocy, * zakres temperatur 60 - 240 C, * nastawa czasu 1-99 minut, * średnica pola grzewczego 180 mm, * szklana powierzchnia grzewcza, * dotykowy panel obsługowy i cyfrowy wyświetlacz, * możliwość zabudowy, | 1. | 230 | 3,1 | 290x510x83 |
| **1.24 – ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH** | | | | | |
| 1. | **Stół do pracy z półką – nierdzewny**   * blat i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem, * blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, * obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowo ranty boczne: lewy i prawy, * 150 mm od posadzki półka o grubości 40 mm. | 1 |  |  | 650x550x850 |
| 2. | **Szafa magazynowa – nierdzewna**   * wykonana ze stali nierdzewnej, * drzwi wykonane z 2 warstw blachy w formie usztywnionej puszki, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * 4 poziomy składowania, * drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny i wpuszczany uchwyt z ABS, | 1 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Zmywarka z funkcją wyparzania + 2 dozowniki + pompa płukania**   * wyposażona w dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, * wyposażona w pompę podnoszącą ciśnienie płukania, * wyposażona w pompę spustową wody * 3 cykle mycia 90, 120, 180 s, * funkcja termo stop, * pojemność zbiornika 25l, pojemność bojlera 7l, * dolne i górne ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej * łagodny start, * obudowa ze stali nierdzewnej, * cyfrowy wyświetlacz temperatur, * w wyposażeniu 3 kosze z tworzywa sztucznego. | 1 | 230 | 3,4 | 600x600x820 |
| 4. | **Stół do pracy z półką i częścią nad pojemnik na odpady – nierdzewny**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem, * blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, * wycięcie na istniejący profil z prawej strony * obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z lewej strony, * na dole stołu półka, * blat nad pojemnik z prawej strony - 500 mm. | 1 |  |  | 1130x600x850 |
| 5. | **Nierdzewny pojemnik na odpady, pojemność 50 litrów z pokrywą - jezdny**   * wykonany ze stali nierdzewnej, * 4 skrętne kółka, * pokrywa z uchwytem. |  |  |  | FI 435x610 |
| 6. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna + RP – nierdzewny**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega, * komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony, * komora umywalki dopasowana do wielkości stołu, * blat tłoczony, * otwór pod baterie stojące minimum 33 mm, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z lewej strony, * wysięg wylewki minimum 200 mm, | 1 |  |  | 1500x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią | 2 |  |  |  |
|  | * syfon pojedynczy do w/w zlewu i umywalki – standard fi-50 z metalowym sitkiem. | 2 |  |  |  |
| 7.(P) | **Blat nierdzewny – montowany w okienku podawczym**   * grubość blatu 40 mm, ze stali nierdzewnej * ranty boczne. | 1 |  |  | 500x400x40 |
| **1.20 – ROZDZIELNIA POTRAW** | | | | | |
| 1. | **Lodówka podblatowa – 129 l – nierdzewna – elektroniczny** **wyświetlacz temperatury**   * obudowa ze stali nierdzewnej, * automatyczne odszranianie, * elektroniczny wyświetlacz temperatury, * 3 półki w komplecie, * chłodzenie dynamiczne, wymuszony obieg powietrza, * elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, * wbudowany zamek na klucz, * wnętrze z tworzywa sztucznego, * zakres temperatur 0-8 C. | 2 | 230 | 0,1 | 600x585x855 |
| 2. | **Regał nierdzewny 4-półkowy spawany**   * nogi wykonane z profili kwadratowych 30x30 mm, * plastikowe regulowane nóżki, * obciążenie półki do 70 kg. | 1 |  |  | 650x550x1800 |
| 3. | **Stół ze zlewem 1-komorowym i umywalką + półka dolna + RP**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * blat wzmocniony metalowymi profilami typu omega, * komora zlewu tłoczona 400x400x250 z lewej strony, * komora umywalki tłoczona wielkością dopasowana do stołu, * otwór pod baterie stojące minimum 33 mm, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z lewej strony, * wysięg wylewki minimum 200 mm, | 1 |  |  | 940x600x850 |
|  | * bateria stojąca - jednootworowa - sterowana dźwignią, | 2 |  |  |  |
|  | * syfon pojedynczy do w/w zlewu i umywalki – standard fi-50 z metalowym sitkiem | 2 |  |  |  |
| 4. | **Półka 2-poziomowa mocowana do ściany – nierdzewna**   * półka spawana, ze stali nierdzewnej * grubość półki 32 mm, * rant po długości półki. | 1 |  |  | 800x300x390 |
| 5. | **Stół do pracy z suwankami i blokiem 3 szuflad – nierdzewny**   * blaty i nogi wykonane ze stali nierdzewnej, * podstawa stołu usztywniona w górnej części ramą lub profilem, * blat o grubości 40 mm wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, * obrzeże płyty z tyłu osłonięte nierdzewnym profilem, * nogi z profili kwadratowych 40x40 mm z regulowanymi nóżkami z tworzywa, * rant tylny - 40 mm, * dodatkowy rant z lewej strony, * drzwi suwane, * na środku półka, * z prawej strony blok 3 szuflad, * max obciążenie szuflady 25 kg, * w szufladach wpuszczany uchwyt z ABS. | 1 |  |  | 1700x600x850 |
| 6. | **Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa**   * moc pól grzewczych 1300 W i 1800 W * 8 stopni mocy * zakres temperatur 60 - 240 C * nastawa czasu 1-99 minut * średnica pola grzewczego 180 mm * szklana powierzchnia grzewcza * dotykowy panel obsługowy i cyfrowy wyświetlacz * możliwość zabudowy | 1 | 230 | 3,1 | 290x510x830 |
|  | **DOPOSAŻENIE** |  |  |  |  |
| 1. | **Wózek transportowy – platformowy nierdzewny – składana rączka**   * bez blokady kół * powierzchnia robocza 650x475 mm | 2 |  |  | 650x550x850 |
| 2. | **Wózek kelnerski 3-poziomowy – nierdzewny**   * gumowe kółka z czego 2 z hamulcem * powierzchnia robocza 800x500 mm * obciążenie do 40 kg na półkę | 2 |  |  | 600x600x1800 |
| 3. | **Automatyczny zmiękczacz do wody**   * zasilanie elektryczne 230V * przyłącza wodne 3/4" * elektromechaniczna głowica sterująca * pojemność złoża regeneracyjnego 6,5 l * regeneracja złoża za pomącą solanki * obudowa z tworzywa sztucznego * proces regeneracji w trybie czasowym * proces regeneracji o ustalonej godzinie * pojemność zasobnika na sol - 15 kg * ciśnienie robocze: 1,5 - 6 barów * odprowadzenie solanki do kanalizacji | 2 | 230 |  |  |

**UWAGI:**

* Meble winny:
* 1) być wykonane zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi normami,
* 2) gwarantować dobrą jakość przedmiotu zamówienia,
* 3) być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń.
* Cena powinna zawierać:
* 1) koszty dostawy, wniesienia oraz podłączenia proponowanego wyposażenia,
* 2) koszty elementów koniecznych do podłączenia urządzeń,
* 3) koszty związane z przeszkoleniem personelu,
* 4)  gwarancję 24 miesiące.