**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ 3 – okulary strzeleckie**

1. **NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA**
2. Dostawa **okularów strzeleckich** w ilości **405 kpl**. w ramach zamówienia podstawowego dla Izb Administracji Skarbowej – do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ w ramach postępowania pn. „Dostawa wyposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej tj. **okularów strzeleckich** na rzecz izb administracji skarbowej”.

2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, z dnia z dnia 14 marca 2024 r., Dz. Urz. z 15 marca 2024 r. poz. 34 w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej art. 40 Ustawy

Rodzaj:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USŁUGA | **X** | DOSTAWA |  | ROBOTA BUDOWLANA |

Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień):

18142000-6 Okulary ochronne

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS**

Przedmiotem zakupu są okulary strzeleckie jako wyposażenie taktyczne do wykorzystania przez funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej w różnych warunkach terenowych podczas szkolenia strzeleckiego.

1. **WYMAGANIA OGÓLNE**
2. okulary strzeleckie musza być nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023r, wolne od wad fabrycznych;
3. konstrukcja okularów musi zapewniać możliwość wymiany dowolnego z ich elementu   
   (wizjera, zauszników lub noska);
4. okulary strzeleckie muszą zapewniać ochronę oczu w trakcie zajęć z wyszkolenia strzeleckiego;
5. okulary strzeleckie muszą zapewniać wysoki komfort noszenia i użytkowania;
6. **WARUNKI EKSPLOATACJI**
7. są przeznaczone do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych na obiektach do tego przeznaczonych oraz na poligonach;
8. muszą zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40 do +500C;
9. muszą być odporne na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie, czynniki mechaniczne itd.);
10. **WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE**
11. konstrukcja okularów strzeleckich powinna być modułowa, pozwalająca na szybka wymianę wizjera, zauszników i noska;
12. okulary strzeleckie – zauszniki, nosek muszą być w kolorze czarnym matowym;
13. w zausznikach system do mocowania paska (np. zatrzaskowy, otwory lub inny), który zapobiega upadkowi okularów po zsunięciu się z nosa;
14. pasek w kolorze czarnym o regulowanej długości;
15. ochrona balistyczna okularów zgodna z normą ANSI Z87.1 – 2015 i/lub MIL SPEC MIL-PRF-31013 (Clause 3.5.1.1) lub równoważne;
16. znak jakości CE zgodne z europejskimi normami EN 166:2001, EN 170 i EN 172;
17. wizjer o grubości 2,4 mm +/- 0,1 mm (zamienna nazwa soczewka) pierwszej klasy optycznej (klasa 1F) wykonany z poliwęglanu;
18. regulowane zauszniki, które pozwalają dopasować okulary do głowy (regulacja długości oraz kąta nachylenia); Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających dopasowanie okularów do twarzy użytkownika na przykład poprzez zastosowanie regulowanego noska okularów.
19. możliwość zamontowania szkieł korekcyjnych na nosku;
20. wymienne wizjery (soczewki) w zestawie:

* wizjer przezroczysty (CLEAR) – transmisja światła 89% (+/- 1%),
* wizjer żółty (HI-DEF YELLOW) lub pomarańczowy, dopuszcza transmisję światła dla wskazanych wizjerów (wizjer żółty lub pomarańczowy) nie mniejszą niż 80%,
* wizjer przyciemniany ( SMOKEY GRAY) – transmisja świtała 15% (+/-1%), filtr UV 400, zapewniają ochronę przed promieniowaniem 100% UVA i UVB;

1. waga kompletnych bez paska okularów: 30g (tolerancja +/- 10 g);
2. możliwość szybkiej wymiany wizjera, montowanego np. za pomocą wyprofilowanych nacięć na krańcach wizjera;
3. wizjer (wizjery):

* odporny na zarysowania,
* pokryty powłoką antyrefleksyjną i utrudniającą osadzanie się pary wodnej,
* nie zniekształcający obrazu w całym polu widzenia;

1. futerał na okulary sztywny z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zapinany na zamek z uchwytem do mocowania na pasie lub kamizelce oraz posiadający mały karabińczyk w kolorze czarnym umożliwiający przyczepienie futerału w dowolnym miejscu; dopuszcza się inną niż sztywną konstrukcję futerału na okulary pod warunkiem, że będzie on zachowywał swój kształt i właściwości ochronne dla przechowywanych okularów oraz pozwoli na swobodne ich przenoszenie na przykład na pasie głównym, przytroczone do plecaka, kamizelki taktycznej, kamizelki narzędziowej itp.
2. kompatybilność z hełmem standardu ACH.
3. **UKOMPLETOWANIE**
   1. okulary strzeleckie z kompletem wymiennych wizjerów,
   2. pasek do okularów,
   3. futerał,
   4. karta gwarancyjna,
   5. instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
4. **CECHOWANIE i ZNAKOWANIE**

Okulary strzeleckie wraz z futerałem muszą być trwale oznakowana w sposób umożliwiający ich identyfikację przez cały okres użytkowania, tj. nazwę producenta, model lub oznaczenie katalogowe producenta, znak CE.

1. **WARUNKI GWARANCJI**

Na dostarczone wyroby Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy Zamawiającemu.

1. **WYMAGANE ŚRODKI DOWODOWE**

Wykonawca wraz z ofertą złoży „Kartę charakterystyki produktu (kartę katalogową)”, sporządzona przez Wykonawcę lub producenta, na którą składać się mogą opisy, fotografie/rysunki lub inne podobne materiały potwierdzające zgodność z wymaganiami (np. deklaracja producenta, certyfikat wydany przez jednostkę potwierdzającą zgodność) tj. cechami określonymi w OPZ. Z dokumentów musi wynikać w szczególności:

* nazwa producenta i model;
* deklarowana odporność balistyczna wizjerów,
* kolor oprawy,
* charakterystyka elementów optycznych (wizjerów),
* okres udzielanej gwarancji,
* ukompletowanie zestawu.