Trzebiatów, 30.01.2023 r.

**WYJAŚNIENIA nr 2**

Dotyczy: szacowania wartości przedmiotu zamówienia pn.: **„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 4 i rozbudowę 3 placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów”** [ID720457](https://platformazakupowa.pl/transakcja/720457)

**Do zamawiającego wpłynęło zapytanie od wykonawcy:**

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27.01.2023r., proszę o podanie metrażu nawierzchni bezpiecznej EPDM jaką należy wycenić, oraz ilości obrzeży wraz z informacją, czy mają to być obrzeża betonowe czy elastyczne?

**Pytanie nr 2**

Pl. Lipowy - jaką nawierzchnię SBR wycenić? jaką grubość i kolor? jaką ilość? na jakiej podbudowie? Z jakimi obrzeżami?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Nawierzchnię bezpieczną typu EPDM / SBR należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2 ukazanym w pliku: „Wymiarowanie\_plac zabaw\_Trzebiatów\_pl. Lipowy”, zgodnie z którym:

* Powierzchnia EPDM / SBR wynosi: 11,19 m x 10,44 m = 116,82 m2
* Obrzeża gumowe: (11,24 + 10,49) \* 2 = 43,46 mb (w osi obrzeża)

Zamawiający prosi o wycenę nawierzchni SBR grubości **min. 45 mm** (grubość ma być dostosowana do wysokości upadku oferowanego zestawu zabawowo-sprawnościowego) w **kolorze czerwonym**. Przewiduje się wstępnie następującą podbudowę:

* EPDM
* SBR
* 50 mm – warstwa wyrównująca – miał fr. 0,0 do 5 mm;
* 100 mm – tłuczeń frakcji 5 do 40 mm;
* 100 mm – piasek;

**Pytanie nr 3**

Trzebusz - Ławka wypoczynkowa i kosz na śmieci - brak wizualizacji

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Można przyjąć ławkę, jak dla placu Lipowego w pozycji 14.

Kosz na śmieci: metalowy montowany na słupku z daszkiem, np. w kolorze czarnym.

**Pytanie nr 4**

Chomętowo- na karcie huśtawka podwójna a w kalkulacji potrójna, którą wycenić?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

W pozycji 2 dla palcu zabaw w Chomętowie, zamawiający prosi o wycenę huśtawki wahadłowej **podwójnej**. Wykonawca może dokonać odpowiedniej korekty w formularzu „Wstępnej wyceny”.