**Fotel gabinetowy**

Wymiary:

 Wys. oparcia 68 do 73 cm +/-5%

głęb. Siedziska 48 cm +/-5%

szer. Siedziska 54 cm +/-5%

 ogólna wysokość 115 do 121 cm +/-5%

 ogólna głębokość 78 cm +/-5%

ogólna szerokość 70 cm +/-5%

wys. podłokietników ( od podłoża) 66-72 +/- 5%

1. Fotel gabinetowy tapicerowany skóra naturalną w kolorze czarnym, tył fotela tapicerowany skorą ekologiczną o takiej samej strukturze, jak przód siedziska. Wypełnienie stanowi pianka tapicerska. Rama i podłokietniki wykonane z litego drewna. Drewniana podstawa z lakierowanego litego drewna na metalowym stelażu.

 2. Krzesło z siłownikiem umożliwiającym płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 400 – 500 mm licząc od podłogi, mechanizm MULTI-BLOCK.

 3.Podstawa jezdna krzyżak ( pięcioramienny), wyposażona w kółka z hamulcem do podłóg miękkich.

Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną.

 Wymiary, Oznaczanie wymiarów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. (Dz.U.Nr148poz.973).

Parametry techniczne tkaniny:

Gramatura: 250 g / m2

Skład: 100% polipropylen

Odporność na ścieranie: 110 000 cykli

Trudnopalność:

- EN 1021-1 (zapłon od tlącego papierosa).

ATESTY I CERTYFIKATY:

Atest higieniczny

Odporność na ścieranie PN-EN ISO 12947-2:2017-02 + PN-EN 14465:2005+A1:2007

 110 000 suwów

Odporność na zapalenie układu tapicerskiego PN-EN 1021-1:2014-12

PN-EN 1021-2:2014-12

Kolor tkaniny w zależności od potrzeb Zamawiającego