Koszalin, 12.11.2021 r.

**Do Wykonawców** biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn : „Dostawa nowego pojazdu do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 21 m3 ”.

Nr postępowania: 2021\S 212-558345

Nr referencyjny 56

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie określonym zgodnie   
z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021,   
poz. 1129 z późn.zm.) - dalej jako ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego   
z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Zamawiający wymaga kabina dzienna krótka.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pojazd z kabiną typu LowEntry , niskopodłogową.   
Kabina taka jest dedykowana dla pojazdów komunalnych?

Odpowiedź: TAK.

2. Zamawiający wymaga kabinę 3 miejscową

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kabinę 4 miejscową ?

Odpowiedź: TAK.

3. Zamawiający wymaga złożenia ofert do 15.11.2021 r. do godz. 8.00

Pytanie: wnosimy o przedłużenie składania ofert do 17.11.2021 r. Prośbę motywujemy nieobecnością osób upoważnionych do podpisania oferty oraz dni świątecznych w bieżącym tygodniu . Pragniemy nadmienić , że wydłużony termin złożenia oferty nie wpłynie na wymagany termin dostawy pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy SWZ i wydłużył termin składania ofert   
do dnia 23.11.2021 roku do godziny 08:00.

4. Poproszę o odpowiedź do SWZ: Rozdz. VI, pkt III, ppkt 8.3: Czy Zamawiający zgodzi się na objętość kosza zasypowego (liczoną do wysokości burty wrzutnika) o wartości 2 m3?

Odpowiedź: TAK.

5. Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy powyżej 320 KM i momencie obrotowym   
minimum 1 200 Nm?

Odpowiedź: TAK

6. Czy Zamawiający dopuszcza lusterko szerokokątne prawe i lewe bez ogrzewania?

Odpowiedź: TAK

7. Zamawiający określił w OPZ:

- Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz wanny zasypowej.

Czy chodzi o górną część płyty wykonującej ruch posuwistozwrotny wewnątrz odwłoka?

Odpowiedź: TAK

- Siłowniki płyty suwaka umieszczone wewnątrz odwłoka \_

Czy chodzi o zgarniak, dolną część płyty, wewnątrz odwłoka?

Odpowiedź: NIE

**Zamawiający**