DM.272.18.2023.RB Szczytno 01.12.2023 r.

**Wykonawcy**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.18.2023.RB pn. **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór”**

**Pytanie1**

Czy w pozycji 18 d.6 kosztorysu ofertowego należy przyjąć w wycenie także prefabrykowane ścianki czołowe o średnicy 40cm?

**Odpowiedź**

Tak należy przyjąć w wycenie także prefabrykowane ścianki czołowe o średnicy 40cm

**Pytanie 2**

Czy pobudowa w poz. 6 d.2 przedmiaru ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30?

**Odpowiedź**

Tak ,podbudowa w poz. 6 d.2 przedmiaru ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30

**Pytanie 3**

Czy pobudowa w poz. 7 d.2przedmiaru ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30?

**Odpowiedź**

Tak, pobudowa w poz. 7 d.2przedmiaru ma być wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30

**Pytanie 4**

Proszę o określenie kategorii ruchu.

**Odpowiedź**

KR 1-2

**Pytanie 5**

W przedmiarze wskazano pobocze z KŁSM 0/31,5 o gr. 7 cm, natomiast w opisie technicznym wskazno kruszywo naturalne (pospółkę). Proszę o określenie kruszywa na poboczach na odc. km 8+730-9+380.

**Odpowiedź**

Pobocze z KŁSM 0/31,5 o gr. 7 cm tak jak w przedmiarze

**Pytanie 6**

Proszę o potwierdzenie, że na poboczu na odc. km 7+394-8+377 należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5 C50/30.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy,że na poboczu na odc. km 7+394-8+377 należy zastosować kruszywo łamane 0/31,5 C50/30

**Pytanie 7**

Według obliczeń z przedmiaru na odc. km 7+394-8+377 należy wykonać 960m\*2=1920 m2 pobocza. Odcinek ma długość 983 m. Czy pobocza nie powinno być 983 \* 2 = 1966 m2?

**Odpowiedź**

**Pytanie 8**

Proszę o dołączenie projektu SOR.

**Odpowiedź**

W załączeniu projekt SOR

Zatwierdził

/-/

Dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych w Szczytnie

Rafał Wilczek