**Projektor multimedialny – 1 szt.**

• Typ: laserowy projektor 3LCD

• Rozdzielczość natywna: 1920 x 1200 (WUXGA), format 16:10

• Kontrast: min 3000000:1

• Jasność: min 6200 ANSI Lumenów

• Żywotność źródła światła: min 20000 godzin

• Obiektyw z funkcją lens shift

• Korekcja zniekształceń trapezowych: min +/-30° w poziomie i pionie

• Odległość projekcji: 0.8 – 11m

• Wielkość ekranu: 30 - 300”

• Zoom: x 1,6 ręczny

• Złącza: 1 x Mini D-sub 15 pin, 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP, 1 x 3,5 mm wejście Stereo Mini Jack; 2 x HDMI audio, 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable),1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie), 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN, USB 1 x Typ B (serwisowe); 1x Typ A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

• Pobór mocy: max 320 wat

• Waga: max 9.9 kg

• Poziom szumu: max 28 dB w trybie normal

• Głośniki: min 1 x 20W (mono)

• Gwarancja : min. 3 lata projektor, 3 lata lub 1000 godzin na źródło światła