**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przegląd serwisowy karabinów i pistoletów STEAR

 **Karabiny: 4 x Steyr LG 110 Match: 07397, 07797, 07799, 07800.**

1. Czyszczenie lufy oraz całej broni.

2. Wymiana sprężyny bijnika.

3. Wymiana reduktora.

4. Sprawdzenie szczelności (broń i zbiorniki ciśnieniowe).

5. Kontrola uszczelnień (tzw. o-ringów) oraz ewentualna wymiana.

6. Sprawdzenie wartości prędkości wylotowej i jej powtarzalności.

7. Kontrola układu spustowego i kontrola według regulaminu ISSF.

8. Sprawdzenie ogólnego stanu broni oraz poprawności funkcjonowania.

9. Smarowanie specjalistycznym smarem części współpracujących.

10. Niezbędne regulacje i konserwacja.

11. Ustawienie parametrów układu spustowego.

12. Odołowienie lufy.

***Uwagi: Karabiny mają 12 lat. Przegląd „mały” w 2021 roku został zrobiony, zatem teraz powinien być planowo przegląd „duży” (połączony z regeneracją reduktora), ale ponieważ reduktor był już 2-krotnie regenerowany, to teraz będzie wymiana reduktora na nowy.***

 **Pistolety: 6 x Steyr LP 2: 907513, 907518, 907520, 907521, 907562, 907566**.

1. Czyszczenie lufy oraz całej broni.

2. Wymiana sprężyny bijnika.

3. Wymiana reduktora.

4. Sprawdzenie szczelności (broń i zbiorniki ciśnieniowe).

5. Kontrola uszczelnień (tzw. o-ringów) oraz ewentualna wymiana.

6. Sprawdzenie wartości prędkości wylotowej i jej powtarzalności.

7. Kontrola układu spustowego i kontrola według regulaminu ISSF.

8. Sprawdzenie ogólnego stanu broni oraz poprawności funkcjonowania.

9. Smarowanie specjalistycznym smarem części współpracujących.

10. Niezbędne regulacje i konserwacja.

11. Ustawienie parametrów układu spustowego.

12. Odołowienie lufy.

13. Wymiana kompletnego zamka za sworzniem i dźwignią ładowania.

***Uwagi: Pistolety mają 12 lat. Przegląd „mały” w 2021 roku został zrobiony, zatem teraz powinien być planowo przegląd „duży” (połączony z regeneracją reduktora), ale ponieważ reduktor był już 2-krotnie regenerowany, to teraz będzie wymiana reduktora na nowy.***

***W pistoletach LP 2 w trakcie eksploatacji zużywają się sworznie zamka i dźwignie ładowania, stąd wymiana po 12 latach eksploatacji kompletnych zamków ze sworzniami i dźwigniami ładowania.***

***Pistolety i karabiny pneumatyczne Steyra nie mają określonego limitu strzałów lub wieku eksploatacji. Oprócz wymiany zbiorników ciśnieniowych po 10 latach (przepisy bezpieczeństwa ISSF) oraz wymiany po 12 latach reduktorów, zamków ze sworzniami i dźwigni ładowania, do 20 lat od daty produkcji nie jest przewidziana wymiana części takich jak zbiorniki, reduktory, zamki, dźwignie, jedynie wymiana części eksploatacyjnych (o-ringi, sprężyny, zawory).***

**Wykonawca zobowiązany jest przedstawić posiadane certyfikaty.**

**Zamawiający wymaga wystawienia zaświadczenia z dokonanego przeglądu serwisowego pistoletów i karabinów pneumatycznych.**