**Specyfikacja mebli kuchennych**

*Opis poszczególnych szafek zgodnie z numeracją:*

**I. Szafki górne - wysokość 72cm, głębokość 32cm**

1.Szafka o szerokości 37cm z dwoma półkami

2.Szafka o szerokości 60cm, w szafce zamontowany okap

3.Szafka o szerokości 51,5cm z dwoma półkami - 2szt

4.Szafka o szerokości 80cm z dwoma półkami

5.Szafka o szerokości 47,3cm z dwoma półkami – 3szt

6.Szafka półnarożna o szerokości 80cm z jedną półką

7.Szafka o szerokości 50cm z dwoma półkami – 3szt

**II. Szafki dolne – wysokość 82cm, głębokość 51cm**

8.Szafka o szerokości 37cm na butlę gazową

9.Szafka o szerokości 60cm, w szafce zamontowany piekarnik do zabudowy

10.Szafka półnarożna o szerokości 100cm z jedną półką

11.Szafka o szerokości 67,5cm, w szafce zamontowany zlew jednokomorowy, bez półki

12.Szafka o szerokości 80cm z dwoma półkami

13.Szafka z szufladami o szerokości 65cm, dwie dolne szuflady o wysokości 28,3cm,

górna o wysokości 14cm

14.Szafka półnarożna o szerokości 110cm z jedną półką

15.Szafka z szufladami o szerokości 68cm, dwie dolne szuflady o wysokości 28,3cm,

górna o wysokości 14cm

16.Szafka o szerokości 50cm z dwoma półkami – 2szt

**III. Okucia**

- zawiasy ze spowalniaczem

- prowadnice kulowe z pełnym wysuwem

- uchwyty GAMET UN45 w kolorze aluminiowym, rozstaw 12,8cm

**IV. AGD**

- piekarnik do zabudowy, szerokość 60cm

- płyta gazowa do zabudowy, szerokość 60cm

- okap teleskopowy, szerokość 60cm

- lodówka wolnostojąca, wysokość około 180cm

- zlew jednokomorowy z ociekaczem, stal nierdzewna, struktura len

**V. Kolorystyka**

- korpusy i fronty szafek z płyty laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze Dąb Sonoma

R20128

- blat laminowany o grubości 3,8cm w kolorze Marmur Jasny S63003, głębokość 60cm,

na szafce zlewowej blat o głębokości 73cm ze względu na uskok na ścianie