**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Wynajem, montaż i serwis 8 dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej

1. Adres:

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. Nazwa i kody CPV:

**41110000-3 – woda pitna**

**50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne**

1. Zamawiający:

**Akademia Wojsk Lądowych**

**imienia generała Tadeusz Kościuszki**

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. **Przedmiot zamówienia**

Wynajem, montaż i serwis dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej.

1. **Zakres usługi**
2. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż   
   8 dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej.
3. Lokalizacja miejsca realizacji znajduje się w obszarze zamkniętym, stanowiącym własność Zamawiającego w budynku stołówki żołnierskiej – budynek 112.
4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:
5. dostawę dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej spełniających wymagania Zamawiającego, uwzględniającą: transport, rozładunek oraz ustawienie ich

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sposób stabilny, tj. aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia oraz montaż;

1. demontaż, załadunek i wywóz dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej

po zakończeniu umowy.

1. Wynajmujący zapewni bezpłatny przegląd dystrybutorów z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta (w tym wymianę filtrów, sanityzację, odkamienianie, wymiana zużytych elementów obudowy). W przypadku wcześniejszego zużycia się filtrów Wynajmujący zapewnia ich bezpłatną wymianę
2. Wynajmujący zapewni interwencję serwisanta w czasie do 48 godzin w celu usunięcia awarii lub w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii wymianę/naprawę dystrybutora w czasie do 48 godzin (od stwierdzenia braku takiej możliwości).
3. Dostawę wody zapewnia Zamawiający.
4. **Wymogi ogólne**

Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej powinien:

- być wolnostojący,

- pobierać wodę z sieci wodociągowej,

- mieć wydajność wody zimnej: min. 9 L/h,

- mieć wydajność wody gorącej: min. 4,5 L/h,

- podawać wodę zimną w temp. 5-12 °C i gorącą w temp. 85-95 °C,

- być energooszczędny,

- zapewniać bezdotykową obsługę,

- być wykonany z wytrzymałego materiału,

- być przystosowany do nalewania wody do butelki lub kubka,

- być wyposażony w podajnik kubeczków (kubeczki zapewnia Zamawiający).

1. **Termin realizacji**

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:

1. dostawa i montaż dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy,
2. świadczenie usługi wynajmu – od dnia dostawy i montażu dystrybutorów wody zimnej i gorącej do dnia 31.12.2023 r.

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2023