|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania** | **Parametr oferowany przez Wykonawcę** |
| **Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne** | **Wykonawca określa TAK / NIE** |
| Technologia drukowania; | Laserowa lub LED |  |
| Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
| Obsługiwany format papieru:  | Od A6 do SRA3 |  |
| Obsługiwana gramatura papieru | Od 60 g/m² do 300 g/m² |  |
| Prędkość druku / kopiowania (w czerni i kolorze) formatu A4:  | Min. 30 str./min |  |
| Dysk twardy o pojemności  | Min. 120GB |  |
| Pamięć systemu:  | Min. 4 GB |  |
| Procesor | Min. 1,8 GHz |  |
| Czas wydruku pierwszej kopii:  | Do 7 sek. w trybie cz/b Do 9 sek w trybie kolorowym |  |
| Powiększenie  | Od 25 do 400% |  |
| Rozdzielczość kopiowania  | Min. 600 x 600 dpi |  |
| Rozdzielczość drukowania  | Min 1200x 2400 dpi |  |
| Podajniki papiery | Min. 4 szt. wysuwane szuflady na papier po 520 ark (80 gr/m2) + podajnik boczny na 100 ark (80 gr/m2) |  |
| Funkcje kserokopiarki: | * Możliwość automatycznego kopiowania i drukowania dwustronnego
* Panel dotykowy o przekątnej min. 10 cali
* Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 100 kartek o gramaturze 75g/m²
* Wewnętrzny lub zewnętrzny moduł wykańczający z funkcją zszywania do 50 kartek lub więcej, o pojemności wyjściowej min. 450 kartek
 |  |
| Funkcje drukarki: | * Obsługiwane systemy:
	+ Windows 7 , 8, 8.1,10,
	+ Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2012 R2 Datacenter, 2019 Datacenter
	+ Linux
	+ Mac OS od 10.8
* Język opisu strony: PCL 6, Postscript 3
* Komunikacja NFC
* Możliwość wydruku dokumentów za pośrednictwem sieci Wi-Fi
* Możliwość drukowania z USB plików o formatach: PDF, JPEG, TIFF
 |  |
| Funkcje skanera: | * Prędkość skanowania dwustronnego min. 100 str./min
* Rozdzielczość skanowania: do 600 x 600
* Skanowanie do: FTP, SMB, E-MAIL, USB
* Format plików min.JPEG, PDF, XPS
* Możliwość skanowania OCR
 |  |
| Finisher wewnętrzny | sortująco i zszywający min. 50 arkuszy 80 gr/m2  |  |
| moduł WiFi (producenta sprzętu) | tak |  |
| Rok produkcji urządzenia:  | Dopuszczone używane urządzenia wyprodukowane po 01.01.2020r.  |  |
| Wydajność bębnów: | Min. 125 tys stron  |  |

 …………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis albo czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionej/ych do występowania w jego imieniu)