**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**  PRZEGLĄD, KONSERWACJA, KALIBRACJA ORAZ WYKONANIE EWENTUALNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH.

**2. Rodzaj i typ sprzętu:**

1. Urządzenie rolkowe do pomiaru siły hamowania i oceny skuteczności hamulców   
   w pojazdach poniżej 3,5, typ BHE-5AV, nr fabryczny 000239, rok produkcji 1994.
2. Urządzenie rolkowe do pomiaru siły hamowania i oceny skuteczności hamulców   
   w pojazdach, typ MAHA IWE4E Standard, nr fabryczny 6563, rok produkcji 1999.
3. Urządzenie do kontroli amortyzatorów wbudowanych w pojazdach o dopuszczalnej masie do 3,5 t, typ MAHA FWT 1SCREEN, nr fabryczny 6064, rok produkcji 1998.
4. Urządzenie do wymuszenia szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów   
   w elementach zawieszenia i układu kierowniczego do 3,5 t, typ Us-350, nr fabryczny 08259, rok produkcji 1996.
5. Urządzenie do wymuszenia szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego powożej 3,5 t, UNIMETAL, Typ SZ-15, nr fabryczny 260.

**3.** **Opis przedmiotu zamówienia:**

* Wycena dotyczy przedmiotu zamówienia bez kosztów związanych z naprawą urządzeń,
* Miejsce realizacji usługi: 22. Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku, ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko,
* Koszty dojazdu do 22. Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku ponosi Wykonawca,
* Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy przesłania kosztorysu napraw, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy urządzenia   
  w przypadku przekroczenia szacowanych środków przeznaczonych na ten cel,
* Warunki płatności - przelew bankowy 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,
* Termin realizacji – 14 dni od dnia złożenia zamówienia.