**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

!. Należy zdemontować istniejącą starą bramę przesuwną o napedzie elektrycznym i o wym. Szer. 6,5 m h=1,55m

2. Dostarczyć i zamontować nowa bramę stalową z płaskowników zamkniętych dwuskrzydłową rozwierną o napędzie elektrycznym , o wymiarach bramy istniejącej.

Wyposażenie bramy: fotokomórki uniemożliwiające niekontrolowane zamykanie bramy, zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem, sygnalizator świetlny otwarcia, możliwość otwierania i zamykania bram z dyżurki a przez użytkowników otwieraną na kartę SIM ( telefonem)

3. Wywiezienie elementów z rozbiórki do punktu skupu złomu.

4. Minimalny okres gwarancji- 60 mies.