**Opis przedmiotu zamówienia**

**Szlifierka stołowa dwutarczowa – ilość: szt. 2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Szlifierka dwutarczowa |
| Zastosowanie | Ostrzenie noży tokarskich |
| Moc przyłączeniowa | min. 1100 W |
| Zasilanie | 400 V |
| Obroty minimalne | 2900/min |
| Średnica tarczy | min. 250 mm |
| Akcesoria | Regulowane osłony twarzy, stalowe podpórki obrabianego elementu |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |

Szacunkowa wartość w zł netto: 1 100 x 2= 2200