**Nr sprawy RZD.262.3.2024**

Załącznik Nr 2 Opis wymagań technicznych oferowanej brony talerzowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania techniczne jakie powinna spełnić fabrycznie nowa brona talerzowa** | **Opis parametrów oferowanej fabrycznie nowej brony talerzowej** |
| **1** | Brona półzawieszana | Tak |
| **2** | Płynna regulacja głębokości w pełnym zakresie pracy maszyny ustawiana z kabiny operatora | Tak |
| **3** | Indywidualne zabezpieczenie talerza roboczego na sprężynie płaskiej | Tak |
| **4** | Szerokość robocza min 7,8 m | Tak ……........…..m |
| **5** | Szerokość transportowa max 3,0 m | Tak ……………. m |
| **6** | Włóka wyrównująca przed wałami | Tak |
| **7** | Wyposażenie standardowe : sworznie niwelujące luzy połączeń elementów ruchomych w ramie maszyny | Tak |
| **8** | Oś jezdna 40 km/h | Tak |
| **9** | Koło podporowe min 380 mm szerokości | Tak ……………. mm |
| **10** | Oświetlenie robocze | Tak |
| **11** | Zaczep – belka na dolny TUZ ciągnika | Tak |
| **12** | Hydrauliczny obwód składania do pozycji transportowej i roboczej | Tak |
| **13** | Bezobsługowe łożyska tarcz | Tak |
| **14** | Rok produkcji 2024 – maszyna fabrycznie nowa | Tak …………….. rok |
| **15** | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak ………..…….m-ce |

**Miejscowość, data: …………………………………..   
  
  
Podpis wykonawcy: ………………………………….**