**PCEN III.242.17.2023** **Załącznik nr 3**

**Specyfikacja techniczna**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skrzynki typu Rack Case wraz z instalacją i konfiguracją przeznaczonego do umieszczenia w niej sprzętu w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,** **na potrzeby Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr/****Wymagania minimalne** | **PARATMETR OFEROWANY****(WYPEŁNIA WYKONAWCA)** |
| **wykonanie skrzynki typu Rack Case wraz z instalacją i konfiguracją przeznaczonego do umieszczenia w niej sprzętu** |
| 1. Wykonanie skrzynki typu Rack Case wraz z instalacją i konfiguracją przeznaczonego do umieszczenia w niej sprzętu.                                    2. Skrzynka typu Rack Case ma spełniać następujące funkcjonalności:- ma być otwierana pokrywą na zawiasach, - ma chronić umieszczony w niej sprzętu podczas transportu oraz w trakcie jego użytkowania- ma usprawniać mobilne nagrania (istotna redukcja czasu przy instalacji sprzętu)- ma dać możliwość instalacji, transportu oraz bezpiecznej i wygodnej eksploatacji zainstalowanego w skrzynce kompletu sprzętu wymaganego przez Zamawiającego (wymienionego w punkcie 3).3. Lista sprzętów, które posiada Zamawiający i które mają zostać umieszczone w skrzynce typu Rack Case:- Monitor Eizo FlexScan EV2460 (instalacja w otwieranej na zawiasach pokrywie)- Mikser Blackmagic ATEM Mini Extreme- Rejestrator Blackmagic HyperDeck Studio HD Mini- Konwertery - 4 sztuki Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G- Router WiFi Mikrotik hap ac2- Dysk SSD Samsung T7- Monitor podglądowy Feelworld F5PRO V4 4K 6” w ilości 2 szt4. Wyposażenie wymagane do instalacji i konfiguracji w.w. sprzętu (pkt. 3) wewnątrz skrzynki typu Rack Case, które Wykonawca ma dostarczyć jest następujące:- listwa zasilająca na minimum 9 gniazd umożliwiającą podłączenie sprzętu wymienionego w punkcie 3- panel typu RACK 19 U1 wraz z gniazdami :- 9 szt. HDMI- 2 szt. Jack mini stereo 3.5mm- 1 szt. USB-C- gniazdo słuchawkowe (w okolicy miksera ATEM powinno być wyprowadzone gniazdo Jack mini stereo 3.5mm)- niezbędne okablowanie, oraz kable HDMI z funkcją ARC do podłączenia zainstalowanego sprzętu streamingowego wymienionego w punkcie 35. Materiał wykonania skrzynki typu Rack Case:Skrzynka ma być wykonana z profili aluminiowych oraz tworzyw sztucznych. 6. Wymiary skrzynki typu Rack Case:Skrzynka ma pomieścić komplet sprzętu wymieniony w punkcie 3 i wyposażenie wymienione w punkcie 4 przy czym jej wymiary zewnętrzne nie powinny przekraczać 580x580x180mm.7. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania skrzynki typu Rack Case:- ma mieć uchwyt umożliwiający przenoszenie oraz nóżki umożliwiające stabilną eksploatację,- ma spełniać funkcje ochronne, transportowe i usprawniające realizacje nagrań,- sprzęt wymieniony w punkcie 3 zostanie udostępniony Wykonawcy do pobrania wymiarów oraz do późniejszej instalacji i konfiguracji w uzgodnieniu z Zamawiającym.8. Termin na wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziany jest do dnia 11.09.2023 r. włącznie. |  |

Oferta musi zawierać wszystkie koszty włącznie z kosztem dostawy do Odbiorcy:

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 80-401 Gdańsk Al. Hallera 14