Spis zawartości..............................................................................................................str.1

***Część opisowa:***

1. Przedmiot i zakres inwestycji..................................................................................str.2
2. Podstawa opracowania............................................................................................str.2
3. Opis stanu istniejącego............................................................................................str.2
4. Opis rozwiązań techniczno-budowanych................................................................str.2-3

***Część rysunkowa:***

1. Mapa orientacyjna skala 1:100000
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:1000

3. Przekroje normalne skala 1:50

1. **Przedmiot i zakres inwestycji.**

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebrzusz od km 5+860 do km 6+855. Roboty będą polegały na przebudowie jezdni oraz budowie pobocza asfaltowego, co zmieni parametry użytkowe oraz techniczne istniejącego obiektu budowlanego przy użyciu materiałów innych niż pierwotne.

**2. Podstawa opracowania**

* 1. *Pomiary sytuacyjno* ***-*** *wysokościowe w terenie.*
  2. *Uzgodnienia z inwestorem.*
  3. *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r.*
  4. *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)*
  5. *Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186)*
  6. *Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.*

1. **Opis stanu istniejącego.**

Teren objęty granicami opracowania znajduje na terenie Gminy Łubnice w miejscowości Szczebrzusz . Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową o szer. 5,00 m., Istniejące pobocza gruntowe o szer. 1,00-1,50 m. Droga przebiega przez teren zabudowany.

**Opis rozwiązań techniczno-budowlanych.**

**GMINA Łubnice**

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebrzusz .

Do przebudowy został ujęty odcinek drogi powiatowej o parametrach odpowiadających drogom klasy technicznej L (lokalna). Prędkość projektowa 30km/h. Prace będą obejmowały przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 995 m. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,00m zostanie przebudowana poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej o szer. 5,50m . Przebudowa swoim zakresem obejmuje również wykonanie poboczy asfaltowych o szer. 1,00m i gruntowego szer 0,50m. Przebudowa w swoim zakresie obejmuje również wykonanie oznakowania poziomego jezdni grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej .

* Długość odcinka do przebudowy 995 m
* Szerokość jezdni 5,50m
* Pobocze asfaltowe szer. 2x1,00m
* Pobocze gruntowe szer. 2x0,50m

- Wykonanie oznakowania poziomego

Korona drogi wynosi 8,50m a szerokość pasa drogowego wynosi 12-14m. Szczegółowe parametry geometryczne zgodnie z rysunkami (przekroje normalne). Wszelkie prace prowadzone będą w granicach istniejącego pasa drogowego, który pozwala na umieszczenie wszystkich elementów korony drogi w jego granicach oraz nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Pochylenie podłużne jezdni i chodnika zostanie dostosowane do istniejącego terenu zgodnie z rozporządzeniem i nie przekracza 10%.