**Krzesło bankietowe**

Stelaż z drewna,

siedzisko i oparcie tapicerowane gąbką i tkaniną wysokiej jakości, trwałą, odporną na piling,

na wybarwienia od światła, mało brudzącą,

tapicerka – 100 % poliester o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (min. 50 tyś cykli w skali Martindala),

wysokość 900-1100 mm

szerokość 400-500 mm

oparcie wykończone łukiem ( zaokrąglone),

kolor tkaniny oraz drewna

w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wymiary +/- 2 cm