# Załącznik Nr 4

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mebli wraz z montażem** w ramach realizacji zadania **„Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Bełżycach, ul. Bychawska 15A, 24-200 Bełżyce”** współfinansowanego ze środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - edycja 1.

**Kody CPV:**

39121100-7 - biurka

39121200-8 - stoły

39112000-0 - krzesła  
[39161000-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-przedszkolne-4740) – meble przedszkolne

[39151300-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-modulowe-4729) – meble modułowe

**Minimalne parametry techniczne mebli zostały opisane w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **NAZWA** | **SZT.** | **WYMIARY** | **RYSUNEK PODGLĄDOWY** |
| **I - POKÓJ DYREKTORA** | | | | |
| 1. | **Biurko narożne lewe z metalową nogą, białe**  Duże biurko narożne winno być wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm i wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek), z przelotką w blacie. | 1 | 160 x 180 x 76,6 cm dł. boku 80 cm |  |
| 2. | **Stół kawowy – biały**  Stół winien mieć metalową konstrukcję w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Blat stołu wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. | 1 | śr. 100 cm, wys. 76 cm |  |
| 3. | **Krzesło 4L szare**  **Wymagania:**   * Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. * Siedzisko i podłokietniki wykonane z płyty wiórowej (gr. 18 mm) i obłożone wytrzymałą pianką. * Rama: 4 nogi metalowe chromowane. * Stopki: GBP: do miękkich powierzchni, przegubowe, materiał: tworzywo sztuczne. | 4 | wys. siedziska: 46,5 cm |  |
| 4. | **Szafa ubraniowa 90, cichy domyk - biała, w białej skrzyni**  Szafa winna być wyposażona w przegrodę, po jednej stronie 2 półki (dolna i górna) oraz 2 wieszaki ubraniowe, po drugiej stronie 4 półki, wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, drzwi wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 199 cm  wym. drzwi 37 x 184 cm wym. półek 36 x 25 cm wym. komór 36 x 134 cm |  |
| 5.A | **Szafka z 3 półkami, biała**  Szafka winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm | 2 | wym. 79,2 x 41,5x161,6 cm |  |
| 5.B | **Drzwiczki do w/w szafy**  winny byćwykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach bez przegrody, wyposażone w zamek, zamykający szafkę na całej szerokości. | 4 | 1 para  wym. drzwi 37x74,4cm. |  |
| 6. | **Krzesło obrotowe**  **Wymagania:**   * Szerokie, wygodne, wyprofilowane oparcie i siedzisko; * Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową; * Stałe, wygodne podłokietniki z tworzywa sztucznego; * Stabilna, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna; * Kółka do powierzchni dywanowych; * Mechanizm Tilt: * funkcja swobodnego kołysania, * możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, * możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika, * regulacja wysokości siedziska umożliwiająca dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby. | 1 |  |  |
| **II - POMIESZCZENIE SOCJALNE** | | | | |
| 1. | **Stół owalny**  Stół winien mieć metalową konstrukcję w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną, blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze klonu lub zbliżonym wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. | 1 | 100 x 180 cm |  |
| 2. | **Krzesła**  **Wymagania:**   * Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, * Stelaż stalowy, malowany proszkowo; * Możliwość składowania w stosie | 6 | wym. 47 x 45,6 x 82 cm wym. siedziska 40 x 43 cm wys. siedziska 44 cm |  |
| 3. | **Szafa ubraniowa**  Szafa ubraniowa schowkowa winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonym, o gr. 18 mm, drzwi z płyty z trwałą okleiną termoplastyczną z plastikowymi uchwytami (gałkami) w kolorze aluminium, wyposażona w metalowe nóżki, a każdy schowek - w wieszak na ubrania z 4 schowkami i drzwiami biało- szarymi – klon jutland lub zbliżony | 1 | wym. 90 x 55 x 187,5 cm |  |
| 4. | **Aneks kuchenny w zestawie:** |  |  |  |
| 1. **Drzwiczki 1 para**   do n/w szafki kuchennej winny być wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. | 2 | wym. 82 x 35 x 40 cm |  |
| 1. **Szafka kuchenna wisząca**   winna byćwykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu i zawierać 1 półkę, | 1  1  1  1 | wym. 82 x 35 x 40 cm |  |
| 1. **Szafka kuchenna** **z 3 szufladami**,   Winna byćwykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym i wyposażona w wytrzymałe, trwałe szuflady kasetowe z metalowymi prowadnicami, z mechanizmem samodomykającym w kolorze białym i nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie szafki. | wym. górnej szuflady: 70 x 42 x 7 cm, wym. dolnych szuflad: 70 x 42 x 23 cm, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm (głębokość szafki z szufladami - 55 cm, z blatem - 60 cm |
| 1. **Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem z drzwiczkami**   Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym, z nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie szafki, bez półki z drzwiczkami do szafki wykonanymi z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm., wyposażonymi w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.  Szafka winna być w komplecie ze zlewem (zlew jednokomorowy, stal nierdzewna; bateria zlew.stojąca 1-uchw. głowica ceramiczna 35mm chrom) | wym. 82 x 60 x 82,2 cm,  z cokołem o wys. 10 cm  głębokość samej szafki - 53 cm, z drzwiczkami/szufladami - 55 cm, z blatem - 60 cm) |
| 1. **Blat kuchenny**   Winien być laminowany HPL, o gr. 38 mm i  mieć wycięcie pod zlewozmywak po prawej stronie. | dł. 164 cm  szer. 60,50 cm |
| **III - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE** | | | | |
| 1. | **Metalowa szafa gospodarcza**  Szafa BHPz blachy stalowej pokrytej farbą proszkową winna mieć stabilną konstrukcję, drzwi dwuskrzydłowe w kolorze granatowym, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem, w lewej części 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania, wydzieloną komorę w kształcie litery ”L” i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm. (wysokość przestrzeni pod półkami 47,5 cm.) | 1 | wym. 60 x 49 x 180 cm |  |
| 2. | **Regał metalowy**  Winien być wykonany ze stali ocynkowanej i wyposażony w 6 półek z płyty MDF; (maksymalne obciążenie półki 220 kg) | 4 | wym. 90 x 40 x 225 cm |  |
| 3. | **Stojak do krzeseł - aluminium – buk lub w kolorze zbliżonym**  Stojak winien być mobilny, na stelażu metalowym do przechowywania i transportu krzeseł, posiadać cztery kółka, w tym dwa z hamulcem, mieścić maksymalnie 12 krzeseł. | 6 | wym. 45 x 75 x 118 cm |  |
| 4. | **Krzesła**  **Wymagania:**   * składane, * wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm, * siedziska i oparcia z profilowanej sklejki o gr. 8 mm. * przystosowane do przechowywania na w/w stojakach, * stelaż w kolorze srebrnym | 72 | wym. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm |  |
| **IV - KORYTARZ** | | | | |
| 1. | **Fotel 2, 3 os**.  Winien posiadać metalowe okrągłe nóżki umożliwiające poziomowanie mebla, siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną 100 % poliester (gramatura: 476 g/mb., klasa palności: B1. ścieralność: 96 000 cykli), wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki, kolor ciemnoszary. | 1 | wys. siedziska 41 cm  gł. siedziska52 cm  wym. 145 x 70 x 80 cm |  |
| 2. | **Fotel 2, 3 os.**  Winien posiadać metalowe okrągłe nóżki umożliwiające poziomowanie mebla, siedzisko i oparci pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną 100 % poliester (gramatura: 476 g/mb., klasa palności: B1., ścieralność: 96 000 cykli), wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki, kolor pomarańczowy. | 1 | wys. siedziska 41 cm  gł. siedziska 52 cm  wym. 145 x 70 x 80 cm |  |
| 3. | **Fotel 2, 1 os.**  Winien posiadać metalowe okrągłe nóżki umożliwiające poziomowanie mebla, siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną 100 % poliester (gramatura: 476 g/mb., klasa palności: B1., ścieralność: 96 000 cykli), wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki, kolor pomarańczowy. | 1 | wys. siedziska 41 cm  gł. siedziska 52 cm  wym. 62 x 70 x 80 cm |  |
| 4. | **Stoliki niski**  Winien być wykonany z płyty melaminowanej o gr. 2 cm, na stelażu z rury o śr. 22 mm. | 1 | wym. 60 x 60 x 40 cm |  |
| 5. | **Wieszak metalowy na ubrania**  Wieszak szatniowy winien być wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm w kolorze srebrnym, posiadać 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli. | 1 |  |  |
| **V - MEBLE DO SZATNI** | | | | |
| 1. | **Szatnia 5 modułowa prosta**  Winna być wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu lub zbliżonym, wyposażona w półeczkę (półeczka na buty ażurowa), miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. | 4 | wys. ławeczki 26 cm  wym. 108,5 x 50 x 124,5 cm |  |
| 2. | **Szatnia rogowa**  **Winna być wykonana z** płyty wiórowej w tonacji klonu **lub zbliżonym,** wyposażona w półeczkę (półeczka na buty ażurowa), miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. | 4 | wys. ławeczki 26 cm  **wym. 80 x 80 x 124.5 cm** |  |
| 3. | **Szatnia 3 modułowa prosta**  Winna być wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu lub zbliżonym, wyposażona w półeczkę (półeczka na buty ażurowa), miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. | 8 | • wys. Ławeczki 26 cm  • wym. 66 x 50 x 124,5 cm |  |
| 4. | **Przewijak wiszący**  Winien być wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem pozwalającym na delikatne opuszczanie, dzięki czemu nie trzeba wkładać wiele wysiłku w otwieranie i zamykanie przewijaka, wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny, kolor bukowy lub zbliżony. | 4 | Udźwig do 15 kg.  wym. 63 x 19 cm(zamknięty),  76,5 (otwarty) x 79,5 cm |  |
| 5. | **Pufa**  Winna być pokryta bardzo wytrzymałą tkaniną 100 % poliester (gramatura: 476 g/mb., klasa palności: B1, ścieralność: 96 000 cykli, w kolorze jasnozielonym. | 2 | wym. 116 x 41,5 x 41 cm |  |
| 6. | **Pufa**  Winna być pokryta bardzo wytrzymałą tkaniną 100 % poliester (gramatura: 476 g/mb., klasa palności: B1, ścieralność: 96 000 cykli, w kolorze jasnoszarym. | 2 | wym. 116 x 41,5 x 41 cm |  |
| **VI - SALA ODPOCZYNKU** | | | | |
| 1. | **Łóżeczko przedszkolne szare**  Łóżeczko winno mieć stalową konstrukcją i tkaninę przepuszczającą powietrze, narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka, z konstrukcją pozwalającą na układanie łóżeczek jedno na drugim. | 64 | wym. 132,5 x 59 x 12 cm maksymalne obciążenie 60 kg |  |
| 2. | **Łóżeczko białe**  Łóżeczko winno być wykonane z drewna sosnowego, z trzema poziomami regulacji wysokości leżyska i trzema wyjmowanymi szczebelkami. | 4 | wym. wewn. 120 x 60 cm |  |
| 3. | **Materac do w/w łóżeczka**  Materac do łóżeczka niemowlęcego winien być obłożony bawełnianym materiałem, który można zdejmować do prania. | 4 | wym. 120 x 60 x 7 cm |  |
| 4. | **Krzesło**  Wymagania:   * funkcjonalne * wygodne i wytrzymałe, * wyposażone w kółka, z regulacją wysokości * siedzisko ze sztucznej skóry w szarym kolorze. | 4 | maksymalne obciążenie 80 kg  wys. siedziska 38 - 48 cm |  |
| 5. | **Fotel**  Wymagania:   * lekka, ale stabilna konstrukcja, * konstrukcja stelaża ze sklejki brzozowej * siedzisko i oparcie tapicerowane beżową mikrofazą. | 4 | wym. 64 x 85 x 97 cm |  |
| 6. | **Szafa na pościel**  Szafa winna być przystosowana do przechowywania kompletów pościeli, posiadać korpus wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym, drzwiczki w kolorze białym, 24 schowki z otworem wentylacyjnym o śr. 3,4 cm w tylnej ścianie każdego schowka na pościel, możliwość przykręcania bezpośrednio do podłogi, elementy mocujące w zestawie. | 4 | wym. 97,2 x 70 x 187,8 cm · wym. jednego schowka 30 x 59,8 x 20,5 cm |  |
| 7. | **Szafa do przechowywania łóżeczek**  Szafa winna posiadać korpus wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym, drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, w górnej części dodatkową półkę z trzema komorami, możliwość przykręcania bezpośrednio do podłogi, elementy mocujące w zestawie. Bez cokołu.  Szafa do przechowywania 24 szt. łóżeczek | 4 | wym. 148 x 70 x 187,8 cm · wym. jednej komory 46,8 x 59,8 x 30,5 cm |  |
| 8. | **Wózek na łóżeczka**  Winien mieć metalową konstrukcję pozwalająca na łatwe przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek jednocześnie, kolor biały. | 4 | wym. 131,8 x 58,3 x 11,8 cm |  |
| **VII - ŁAZIENKA** | | | | |
| 1. | **Przewijak z szafką**  Winien być wykonany z laminowanej płyty wiórowej w odcieniu klonu lub zbliżonym z białymi frontami i oprócz szafki posiadać stół do przewijania. | 4 | wym. 85 x 75 x 116 cm  wys. blatu: 86,5 cm  wys. krawędzi zabezpieczającej: 25 cm  wym. blatu: 63 x 73 cm  wym. wewnętrzne szafki: 36,5 x 55 x 36,5 cm  wym. wewnętrzne szuflady: 30,5 x 33 x 9,5 cm  wym. półek: 42,5 x 55 x 24 cm |  |
| 2. | **Materac do przewijaka - szary**  Winien być wypełniony pianką poliuretanową z pokrowcem z meditapu, | 4 | wym. 63 x 73 x 10 cm |  |
| 3. | **Regał**  Winien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonym i posiadać 2 półki i przegrody. | 4 | wym. 76 x 38 x 115 cm |  |
| 4. | **Półka na pieluchy i akcesoria**  Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu lub zbliżonym, przystosowana do zawieszenia na ścianie, posiadać 6 przegródek na pieluszki, front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, otwory o wysokości 2,5 cm pozwalające na swobodne wyciąganie pieluch, górną, otwieraną klapę wyposażoną w zawiasy z mechanizmem zwalniającym, dodatkową półkę na akcesoria. | 4 | wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm  wym. 97 x 25 x 65 cm  wys. półki 23 cm |  |
| 5. | **Półka na pieluchy**  Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu lub zbliżonym, przystosowana do zawieszenia na ścianie, posiadać 6 przegródek na pieluszki, front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, otwory o wysokości 2,5 cm pozwalające na swobodne wyciąganie pieluch, górną, otwieraną klapę wyposażoną w zawiasy z mechanizmem zwalniającym. | 4 | wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm  wym. całkowite 97 x 25 x 40cm |  |
| **VIII - ZAPLECZE PRZY SALACH ŻOBKOWYCH** | | | | |
| 1. | **Regał z przegrodą i 3 półkami**  Winien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonym oraz białej o gr. 18 mm. | 8 | wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału** - białe  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, z mocowaniami na ściankach zewnętrznych | 64 | wym. 37 x 37 cm |  |
| **Półki do w/w regału 2 szt. w zestawie**  Winny być wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm | 8 | wym. 36,5 x 37 cm |  |
| 2. | **Szafa z wysuwanymi półkami**  Winna być wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm, w odcieniu klonu lub zbliżonym z białymi frontami, posiadać zawiasy umożliwiające otwieranie drzwiczek pod kątem 180 stopni, 3 środkowe półki wysuwane. | 4 | wym. 100,4 x 60 x 199 cm · wym. półek wysuwanych 85 x 51 cm |  |
| 3. | **Szafa ubraniowa 1 os.**  Wąska szafa winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym, z drzwiami w kolorze białym wykonanymi z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w drążek na całej długości oraz półkę na dole oraz na górze, nad drążkiem, w drzwi zamykane na klucz i zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni.. | 12 | wym. 41,8 x 60 x 199 cm |  |
| **IX - SALA ZABAW NR 1** | | | | |
| 1. | **Szafka rogowa**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonym oraz białej o gr. 18 mm | 1 | wym. 41,5 x 72 x 86,8 cm |  |
| 2. | **Regał z przegrodą i półką**  Winien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm |  |
| **Drzwiczki - białe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych | 2 | wym. 37 x 74,4 cm |  |
| 3. | **Szafka-domek z 3 półkami** **i na 1 szeroką szufladę na samym dole.**  Szafka w kształcie domku winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 167 cm |  |
| **Szeroka szuflada do w/w szafki - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z frontem z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. | 1 | wym. frontu 75,2 x 18,3 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału – beżowe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. | 1 | wym. 37 x 37 cm |  |
| 4. | **Szafka-ławeczka 3 - szary materac - klon**  Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym lub białej i wyposażona w 3 szuflady i wyposażona w siedzisko z piankowym materacem pokrytym trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów i łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | wym. 116,8 x 41,5 x 30,7 cm · wys. materaca 4 cm |  |
| 5. | **Szafka domek z 2 półkami, daszek sklejka**  Szafka winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału – beżowe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach. | 2 | wym. 37 x 37 cm |  |
| 6. | **Szafka wisząca - domek biały, skrzynia klon**  Winna być wykonana z płyty wiórowanej laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej (korpus) o gr. 18 mm i z foliowanej płyty MDF - beżowej (dach), plecy z płyty MDF o gr. 12 mm koloru białego i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 25 x 70,3 cm |  |
| 7. | **Ławeczka na skrzynie**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm |  |
| **Skrzynia duża - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 74 x 37 cm  wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm |  |
| **Skrzynia mała - beżowa**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 37 x 37 cm  wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm |  |
| 8. | **Biurko z szafką i szufladą**  Winno być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonej, front szuflady i szafki wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym | 1 | wym. 120 x 60 x 76 cm  wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm  wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm  wym. frontu szafki 37 x 37 cm wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm |  |
| 9. | **Krzesło konferencyjne popielato - czarne**  Wymagania:   * stelaż z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, * siedzisko i oparcie tapicerowane. * pokryte wytrzymałą tkaniną - materiał: 100% włókno syntetyczne. | 1 | wys. 47 cm |  |
| 10. | **Stół okrągły z białym obrzeżem**  Blat stołu winien być wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej, posiadać narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. i metalowe regulowane nogi w kolorze białym. | 2 | Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm.  śr. 120 cm |  |
| 11. | **Krzesło do karmienia drewniane**  Winno być drewniane, stabilne, z ergonomicznym oparciem, z siedzeniem i podnóżkiem z kilkustopniową regulacją wysokości. | 6 | wym. 50 x 60 x 77,5 cm · zakres regulacji siedziska co 4 cm w zakresie: 38-58 cm |  |
| 12. | **Białe krzesło**  Winno być wykonane ze sklejki brzozowej.  Siedzisko i plecy w kolorze białym. | 8  8 | ·wys. 21 cm  ·wys. 26 cm |  |
| 13. | **Gruszka duża szaro-beżowo-niebieska**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. | 1 | waga 5,8 kg  śr. 90 cm  wys. 70 cm |  |
| 14. | **Gruszka mała szara**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości | 1 | waga 4 kg  śr. 60 cm  wys. 80 cm |  |
| **X – SALA ZABAW NR 2** | | | | |
| 1. | **Szafka rogowa**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm | 1 | wym. 41,5 x 72 x 86,8 cm |  |
| 2. | **Regał z przegrodą i półką**  Winien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału - białe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych | 2 | wym. 37 x 74,4 cm |  |
| 3. | **Szafka-domek z 3 półkami** **i na 1 szeroką szufladę na samym dole.**    Szafka winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 167 cm |  |
| **Szeroka szuflada do w/w szafki - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z frontem z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. | 1 | wym. frontu 75,2 x 18,3 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału – szare**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach | 1 | wym. 37 x 37 cm |  |
| 4. | **Szafka-ławeczka 3 - szary materac - klon**  Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym lub białej i wyposażona w 3 szuflady i wyposażona w siedzisko z piankowym materacem pokrytym trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów i łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | wym. 116,8 x 41,5 x 30,7 cm · wys. materaca 4 cm |  |
| 5. | **Szafka domek z 2 półkami, klon, daszek sklejka**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału – szare**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach | 2 | wym. 37 x 37 cm |  |
| 6. | **Szafka wisząca - domek biały, skrzynia klon**  Winna być wykonana z płyty wiórowanej laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej (korpus) o gr. 18 mm i z foliowanej płyty MDF - beżowej (dach), plecy z płyty MDF o gr. 12 mm koloru białego i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 25 x 70,3 cm |  |
| 7. | **Ławeczka na skrzynie**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm |  |
| **Skrzynia duża - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 74 x 37 cm  wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm |  |
| **Skrzynia mała - beżowa**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 37 x 37 cm  wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm |  |
| 8. | **Biurko z szafką szufladą**  Winno być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonej, front szuflady i szafki wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym | 1 | wym. 120 x 60 x 76 cm  wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm  wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm  wym. frontu szafki 37 x 37 cm wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm |  |
| 9. | **Krzesło konferencyjne popielato - czarne**  Wymagania:   * stelaż z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, * siedzisko i oparcie tapicerowane. * pokryte wytrzymałą tkaniną - materiał: 100% włókno syntetyczne. | 1 | wys. 47 cm |  |
| 10. | **Stół okrągły z białym obrzeżem**  Blat stołu winien być wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej, posiadać narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. i metalowe regulowane nogi w kolorze białym. | 2 | Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm.  śr. 120 cm |  |
| 11. | **Krzesło do karmienia drewniane**  Winno być drewniane, stabilne, z ergonomicznym oparciem, z siedzeniem i podnóżkiem z kilkustopniową regulacją wysokości. | 6 | wym. 50 x 60 x 77,5 cm · zakres regulacji siedziska co 4 cm w zakresie: 38-58 cm |  |
| 12. | **Białe krzesło**  Winno być wykonane ze sklejki brzozowej. Siedzisko i plecy w kolorze białym. | 8  8 | ·wys. 21 cm  ·wys. 26 cm |  |
| 13. | **Gruszka duża w 3 odcieniach szarości**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. | 1 | waga 5,8 kg  śr. 90 cm  wys. 70 cm |  |
| 14. | **Gruszka mała szara**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości | 1 | waga 4 kg  śr. 60 cm  wys. 80 cm |  |
| **XI - SALA ZABAW NR 3** | | | | |
| 1. | **Szafka rogowa**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 41,5 x 72 x 86,8 cm |  |
| 2. | **Regał z przegrodą i półką**  Winien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału - białe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych | 2 | wym. 37 x 74,4 cm |  |
| 3. | **Szafka-domek z 3 półkami** **i na 1 szeroką szufladę na samym dole.**  Szafka winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 167 cm |  |
| **Szeroka szuflada do w/w szafki – biała**  Winny być wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. | 1 | wym. frontu 75,2 x 18,3 cm |  |
| **Drzwiczki w/w regału – błękitne**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną I wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach | 1 |  |  |
| 4. | **Szafka-ławeczka 3 - szary materac - klon**  Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym lub białej i wyposażona w 3 szuflady i wyposażona w siedzisko z piankowym materacem pokrytym trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów i łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | wym. 116,8 x 41,5 x 30,7 cm · wys. materaca 4 cm |  |
| 5. | **Szafka domek z 2 półkami, klon, daszek sklejka**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm |  |
| **Drzwiczki w/w regału – błękitne**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach | 2 | wym. 37 x 37 cm |  |
| 6. | **Szafka wisząca - domek biały, skrzynia klon**  Winna być wykonana z płyty wiórowanej laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej (korpus) o gr. 18 mm i z foliowanej płyty MDF - beżowej (dach), plecy z płyty MDF o gr. 12 mm koloru białego i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 25 x 70,3 cm |  |
| 7. | **Ławeczka na skrzynie**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm |  |
| **Skrzynia duża - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 74 x 37 cm  wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm |  |
| **Skrzynia mała - błękitna**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 37 x 37 cm  wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm |  |
| 8. | **Biurko z szafką szufladą**  Winno być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonej, front szuflady i szafki wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym | 1 | wym. 120 x 60 x 76 cm  wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm  wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm  wym. frontu szafki 37 x 37 cm wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm |  |
| 9. | **Krzesło konferencyjne popielato - czarne**  Wymagania:   * stelaż z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, * siedzisko i oparcie tapicerowane. * pokryte wytrzymałą tkaniną - materiał: 100% włókno syntetyczne. | 1 | wys. 47 cm |  |
| 10. | **Stół okrągły z białym obrzeżem**  Blat stołu winien być wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej, posiadać narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. i metalowe regulowane nogi w kolorze białym. | 3 | Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm.  śr. 120 cm |  |
| 11. | **Białe krzesło**  Winno być wykonane ze sklejki brzozowej.  Plecy oraz siedzisko w kolorze białym | 16 | ·wys. 26 cm m |  |
| 12. | **Szafka-domek – szary element z oknem**  Szafka - kryjówka winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonej oraz sklejki lakierowanej o gr. 18 mm i posiadać kształt domku z aplikacją - ścianką z oknem. | 1 | wym. 130 x 60 x 173,5 cm. |  |
| **Materac do w/w - siedzisko szare**  Winien być wykonany z pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | wym. 126 x 55,5 x 14 cm • wys. boków 94 i 75 cm |  |
| 13. | **Kryjówka**  Szafka winna mieć front skrytki w kolorze białym a korpus w tonacji klonu lub zbliżonej. | 1 | wym. 89,4 x 59,4 x 86 cm |  |
| **Materac do w/w szafki - kryjówki – szary**  Winien być wykonany z pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | Wymiarem dopasowany do w/w kryjówki |  |
| 14. | **Materac prostokątny z motywem trawy - szary**  Winien być miękki, obszyty materiałem PCV, z obrzeżem w kształcie trawki (mocowanym na rzepy). | 1 | wym. 133 x 50 x 5 cm |  |
| 15. | **Gruszka duża szaro-beżowo-niebieska**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. | 1 | Waga 5,8 kg  śr. 90 cm  wys. 70 cm |  |
| 16. | **Gruszka mała szara**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości | 1 | waga 4 kg  śr. 60 cm  wys. 80 cm |  |
| **XII – SALA ZABAW NR 4** | | | | |
| 1. | **Szafka rogowa**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 41,5 x 72 x 86,8 cm |  |
| 2. | **Regał z przegrodą i półką**  Winien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm |  |
| **Drzwiczki do w/w regału - białe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych | 2 |  |  |
| 3. | **Szafka-domek z 3 półkami** **i na 1 szeroką szufladę na samym dole.**  Szafka winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 167 cm |  |
| **Szeroka szuflada do w/w szafki - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. | 1 | wym. frontu 75,2 x 18,3 cm |  |
| **Drzwiczki w/w regału –limonkowe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach. | 1 |  |  |
| 4. | **Szafka-ławeczka 3 - szary materac - klon**  Winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonym lub białej i wyposażona w 3 szuflady i wyposażona w siedzisko z piankowym materacem pokrytym trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów i łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | wym. 116,8 x 41,5 x 30,7 cm · wys. materaca 4 cm |  |
| 5. | **Szafka domek z 2 półkami, klon, daszek sklejka**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej o gr. 18 mm oraz ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 41,5 x 127 cm |  |
| **Drzwiczki w/w regału – limonkowe**  Winny być wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach. | 2 | wym. 37 x 37 cm |  |
| 6. | **Szafka wisząca - domek biały, skrzynia klon**  Winna być wykonana z płyty wiórowanej laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej (korpus) o gr. 18 mm i z foliowanej płyty MDF - beżowej (dach), plecy z płyty MDF o gr. 12 mm koloru białego i posiadać kształt domku. | 1 | wym. 79,2 x 25 x 70,3 cm |  |
| 7. | **Ławeczka na skrzynie**  Winna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu lub zbliżonej oraz białej o gr. 18 mm. | 1 | wym. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm |  |
| **Skrzynia duża - biała**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 74 x 37 cm  wym. wewn. 69 x 32,5 x 28 cm |  |
| **Skrzynia mała - limonkowa**  Winna być wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną i wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie. | 1 | wym. frontu 37 x 37 cm  wym. wewn. 34 x 32,5 x 28 cm |  |
| 8. | **Biurko z szafką szufladą**  Winno być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonej, front szuflady i szafki wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym | 1 | wym. 120 x 60 x 76 cm  wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm  wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm  wym. frontu szafki 37 x 37 cm wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm |  |
| 9. | **Krzesło konferencyjne popielato - czarne**  Wymagania:   * stelaż z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, * siedzisko i oparcie tapicerowane. * pokryte wytrzymałą tkaniną - materiał: 100% włókno syntetyczne. | 1 | wys. 47 cm |  |
| 10. | **Stół okrągły z białym obrzeżem**  Blat stołu winien być wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu lub zbliżonej, posiadać narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. i metalowe regulowane nogi w kolorze białym. | 3 | Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm.  śr. 120 cm |  |
| 11. | **Białe krzesło**  Winno być wykonane ze sklejki brzozowej. | 16 | ·wys. 26 cm m |  |
| 12. | **Szafka-domek – szary element z oknem**  Szafka - kryjówka winna być wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu lub zbliżonej oraz sklejki lakierowanej o gr. 18 mm i posiadać kształt domku z aplikacją - ścianką z oknem. | 1 | wym. 130 x 60 x 173,5 cm. |  |
| **Materac do w/w - siedzisko szare**  Winien być wykonany z pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | wym. 126 x 55,5 x 14 cm  wys. boków 94 i 75 cm |  |
| 13. | **Kryjówka**  Szafka winna mieć front skrytki w kolorze białym a korpus w tonacji klonu lub zbliżonej. | 1 | wym. 89,4 x 59,4 x 86 cm |  |
| **Materac do w/w szafki - kryjówki – szary**  Winien być wykonany z pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. | 1 | Wymiarem dopasowane do w/w kryjówki |  |
| 14. | **Materac prostokątny z motywem trawy - zielony**  Winien być obszyty materiałem PCV, z obrzeżem w kształcie trawki (mocowanym na rzepy). | 1 | wym. 133 x 50 x 5 cm |  |
| 15. | **Gruszka duża grafitowo-niebiesko-zielona**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. | 1 | waga 5,8 kg  śr. 90 cm  wys. 70 cm |  |
| 16. | **Gruszka mała szara**  Winna być wypełniona granulatem, dopasowywać się kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości | 1 | waga 4 kg  śr. 60 cm  wys. 80 cm |  |
| **XIII – Osłony na kaloryfery** | | | | |
| 1. | **Osłona na kaloryfer - koła**  Osłona na kaloryfer winna być wykonana z płyty MDF w kolorze białym lub beżowym lub szarym z wycięciami w kształcie kół. | 1 | 100 x 60 cm |  |
| 2. | **Osłona na kaloryfer - koła**  Osłona na kaloryfer winna być wykonana z płyty MDF w kolorze białym lub beżowym lub szarym z wycięciami w kształcie kół. | 1 | 90 x 60 cm |  |
| 3. | **Osłona na kaloryfer - koła**  Osłona na kaloryfer winna być wykonana z płyty MDF w kolorze białym lub beżowym lub szarym z wycięciami w kształcie kół. | 1 | 1. X 30 cm |  |

Termin dostawy i montażu mebli **do 30 dni od dnia podpisania umowy.**

Pozostałe wymagania dotyczące mebli:

1) meble muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 72), w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy a wynikające z § 2 pkt. 16, tj. **posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty**.

2) gwarantować dobrą jakość przedmiotu zamówienia,

3) być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń,

4) być dostarczone wraz z dokumentacją techniczną, użytkową związaną z przedmiotem zamówienia oraz kluczami do przedmiotów posiadających zamknięcia,

5) być systemowe, seryjnie produkowane (pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę lub wymianę).

6) Wykonawca winien wliczyć do ceny oferty: koszt posprzątania sal/pomieszczeń/gabinetów po montażu i rozmieszczeniu mebli/wyposażenia w placówce wraz ze wszelkimi dodatkowymi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia;

7) Dostawa i montaż wyposażenia musi odbywać się w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko.

8) Materiały i wyroby wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W szczególności zwraca się uwagę na:

- wymagania dotyczące trudnopalności i niewydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych,

- wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,

- wymagań dotyczący płyty melaminowanej potwierdzający klasę higieny E1,

- wymagań atestu higienicznego obejmujący gotowe wyroby.

9) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia winny być nowe i nieużywane.

10) Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki. Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel oraz każdy jego element m.in.: trwałość okleiny, tapicerek w fotelach, siedziskach, lakieru, elementów z tworzyw sztucznych itp.