**UMOWA NR …………………………..**

Zawarta w dniu **………………………………….**, pomiędzy **Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku**,

ul. Okopowa 15, NIP: 583-001-00-88, REGON: 191236094, reprezentowanym przez:

**……………………………………** - ……………………………………………………………………………………………………….………………,

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a:

**…………………………………………………….**, z siedzibą: …………………………………….., NIP: ……………………………., REGON: ………………………………………………….,

zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa:

**……………………………………………………………………**

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest usługa dotycząca **kompletnej dokumentacji projektowej infrastruktury pod stacje bazową systemu TETRA na kominie Elektrociepłowni Gdynia przy ul. Puckiej 118 zgodnie z uzgodnionymi warunkami technicznymi i umową najmu**, w zakresie wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o kablu lub usłudze bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy, określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

**§ 2**

**Płatności**

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto **………………….. zł** (słownie: …………………………………………………………………………………..) co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ……………………………………**zł** (słownie: ………………………………………………………………………………………).

Wartość brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ZAMAWIAJĄCY nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

 Komendę Wojewódzką Policji

 Gdańsk, ul. Okopowa 15

 NIP 583-001-00-88 REGON 191236094

3. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do umowy, będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Płatność zostanie zrealizowana, na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy dostarczyć na adres: Wydział Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie bez uwag, przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru dostawy/usługi przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

7. Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023 poz.1570 t.j).

8. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

9. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na cesje wierzytelności.

**§ 3**

**Zasady odbioru przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne i serwisowe**

1. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie **60 dni** kalendarzowych od podpisania umowy tj. **do dnia ………………………….. roku**.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru usługi.
3. WYKONAWCA zapewni pełną dokumentację techniczną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
4. WYKONAWCA udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe, rozumiane w szczególności jako wady projektu budowlanego i wykonawczego, na okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.

Za wadę projektu, ZAMAWIAJĄCY będzie rozumiał taką cechę wytworzonej dokumentacji, która doprowadzi do powstania wady inwestycji.

**§ 4**

**Kary**

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka przekroczy 14 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez uprzedniego wezwania, a WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy.
4. Kary umowne określone w ust. 1-3 nie wykluczają dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości zamówienia brutto.

**§ 5**

**RODO**

 WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

**§ 6**

**Zmiany Umowy**

 Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w sytuacji gdy zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania Przedmiotu umowy lub zastosowania alternatywnych sposobów wykonania Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej podpisania, w tym:

1. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2. Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu.
3. Powstania konieczności zastosowania nowszych lub równoważnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, niepowodujących istotnych zmian Przedmiotu umowy.
4. Gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego jej wykonania.
5. Gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania Umowy z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, jedynie celem dostosowania postanowień Umowy do obowiązującego prawa.
6. Gdy realizacja Przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa.

**§7**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie ma Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w procesie prawidłowego wykonania Umowy są:
6. po stronie Zamawiającego – ………………………….. tel. ……………………………. e-mail ………………………….
7. po stronie Wykonawcy – …………………………… tel. …………………………… e-mail ……………………………………
8. Strony zastrzegają następują adresy do korespondencji:
9. Zamawiający – ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
10. Wykonawca - ……………………………………………………………
11. W razie zmiany danych o których mowa w ust. 5 i 6, Strona której zmiana dotyczy zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę w formie pisemnej lub mailowej. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
12. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i są to:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy wraz ze specyfikacją techniczną

Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru dostawy/usługi przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 – klauzula RODO

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

 Załącznik nr 1 do Umowy **…………………**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej infrastruktury pod stacje bazową systemu TETRA na kominie Elektrociepłowni Gdynia przy ul. Puckiej 118 zgodnie z uzgodnionymi warunkami technicznymi i umową najmu. Dokumentacja projektowa musi zawierać:

1. projekt wykonawczy konstrukcyjny zawiesi systemu antenowego i ciągów kablowych,
2. projekt wykonawczy instalacji systemów antenowych,
3. projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
4. kosztorys nakładczy,
5. przedmiar robót,
6. kosztorys inwestorski,
7. **Wytyczne Zamawiającego.**
8. Wypis z uzgodnionych warunków technicznych:
* Strefa zostanie wyposażona w 4 anteny sektorowe systemu TETRA w paśmie 380-395 MHz
z pochyleniem anten, wokół całego obwodu koniczyny na wysokości galerii szczytowej (około 139m npt),
* wzmacniacz szczytowy zamontowany zostanie na galerii,
* strefa zostanie także wyposażona w dwie anteny GPS typu PCTEL GNSS1-TGM-26N
z uchwytami montażowymi GPS-TGM-LMNT, które zostaną zamontowane na wysokości około 20 m npt.
* urządzenia nadawczo – odbiorcze zostaną zainstalowane w pomieszczeniu aktualnie eksploatowanym przez Policję,
* aktualnie pracująca siłownia telekomunikacyjna zostanie wymieniona na nową,
* zapotrzebowanie na moc elektryczną około 3kW realizowane będzie z tego samego obwodu
i rozdzielni,
* wymaga się wykonania projektu technicznego planowanej instalacji i uzgodnienia
z wynajmującym oraz innymi użytkownikami komina w zakresie radiokomunikacyjnym.

Na podstawie uzyskanych warunków technicznych zostanie opracowany projekt systemów antenowych. PGE zapewni dostęp do posiadanej dokumentacji technicznej oraz umożliwi przegląd konstrukcji przemysłowych, niezbędny do opracowania projektów. Projekty będą wymagały uzgodnienia z PGE Energia Ciepła S.A. Po zaakceptowaniu projektów, będzie możliwe rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy. Wszystkie koszty związane z modernizacją, zostaną sfinansowane z budżetu Policji. Realizację powyższego przedsięwzięcia KWP w Gdańsku planuje zrealizować w 2024 roku.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych zostaną zawarte nowe umowy najmu, dotyczące dzierżawy powierzchni w pomieszczeniach i miejsca na kominach na systemy antenowe. Kwestie sprzedaży energii elektrycznej należy uzgodnić z Departamentem Handlu. Jeżeli będzie zawierana osobna umowa na sprzedaż energii elektrycznej to w dzierżawionych pomieszczeniach KWP wymieni liczniki energii elektrycznej na liczniki ze zdalnym odczytem, umożliwiające rozliczenie zużytej energii elektrycznej. Standard zainstalowanych liczników energii elektrycznej zostanie uzgodniony z PGE EC o/Wybrzeże, Departament Techniczny. Obecnie posiadane instalacje elektryczne spełniają wymagania modernizowanych systemów
i nie muszą być wymieniane. Natomiast należy wykonać ich przegląd, remont oraz po zakończeniu wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

1. Zamawiający dysponuje urządzeniami i materiałami, które projektant ma wykorzystać
w projekcie. Wykaz materiałów i urządzeń został przedstawiony w zał. nr 1 do OPZ.
2. Systemy antenowe.

Wykonawca zaprojektuje system antenowy na podstawie niżej zamieszczonych wytycznych Zamawiającego, wraz z przeprowadzeniem obliczeń bilansu mocy oraz wykonaniem wszelkich ustaleń i uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń ze strony administratorów obiektów,
a także podmiotów trzecich. Instalację antenową zaprojektować w systemie dwudrożnym złożonym z czterech anten sektorowych. Rozmieszczenie zaplanować w taki sposób aby propagacja fal radiowych była równomierna na całym obwodzie. Zamawiający wymaga zastosowania anten z typoszeregu Amphenol Procom 766., o parametrach takich samych jak wspomniane lub lepszych, bez pochyłu. Zamawiający zaleca zaprojektowanie uchwytów regulowanych typu Amphenol Procom 766.7010 lub równoważnych. Planowana jest jednakowa moc propagacyjna, bez ograniczeń w żadnym sektorze.

System antenowy będzie podłączony przy użyciu dwóch fiderów o średnicy nie mniejszej niż
1 5/8”. Końce fiderów z antenami mają być połączone elastycznymi jumperami ½” 7/16DIN M-M dł. 3m. System antenowy zostanie zlokalizowany na obiekcie będącym w dyspozycji Zamawiającego, na wysokości 139 m npt. Orientacyjna długość pojedynczej linii kablowej od pierwszego odgromnika do końca kabla na wysokości anten: 170 m.

Linię kablową należy zaprojektować do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia technicznego po drabinach kablowych zarówno w pomieszczeniu jak i wewnątrz komina oraz zabezpieczyć odgromnikami gazowymi DC-block (np. typu PolyPhaser IS-B50LN-C0), które należy uziemić. Linie kablowe na odcinku za odgromnikami gazowymi w pomieszczeniu mają być zakończone kablami stacyjnymi wyposażonymi w męskie złącza typu 7/16 DIN. Linie koncentryczne należy wyposażyć w dedykowane przez ich producenta uziemiacze i rozmieścić zgodnie z jego zaleceniami.

1. Ponadto wykonawca zaprojektuje instalacje dwóch anten GPS na wysokości około 20m. Kable CNT-400, anteny typu PCTEL GNSS1-TGM-26N z uchwytami montażowymi GPS-TGM-LMNT, zestawy uziemiające Commscope 223158-4 oraz konektory 400BPNM-C posiada Zamawiający co należy uwzględnić w kosztorysach.
2. Projektant zaprojektuje konstrukcje nośne do anten i uzgodni z właścicielem obiektu.
3. Projektant zaprojektuje modernizację istniejącego WLZ na trójfazowy 400V AC o mocy 3kW od tablicy rozdzielczej rozdzielni głównej do miejsca, w którym będą znajdowały się urządzenia Zamawiającego i zakończony rozdzielnią z zabezpieczeniami nadprądowymi oraz podlicznikiem energii elektrycznej umożliwiający zdalny odczyt model F&F WZE-3. Ponadto zaprojektuje instalację trójfazową pomiędzy projektowaną rozdzielnią a siłownią telekomunikacyjną o mocy 5kW i dwa obwody ( po 2 kW) między siłownią telekomunikacyjną a stacją bazową oraz dwa obwody DC 48V ( 2kW) pomiędzy siłownią a stacją bazową.
4. Projektant uwzględni w kosztorysach transport ( z siedziby Zamawiającego ), montaż
i uruchomienie szafy stacji bazowej MTS4 i siłowni telekomunikacyjnej FLATPACK S 2U 48DC
w pomieszczeniach technicznych zgodnie z WT. Ponadto skosztorysuje rozbudowę siłowni
o zestaw dwóch retriverterów 1U/2 x 1500VA z zabezpieczeniami nadprądowymi 10A w panelu przednim oraz trzema gniazdami IEC ( IEC320-C13).
5. **Pozostałe wymagania**
6. Projektant zobowiązany jest do sporządzenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, a wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, dokonania wszelkich zgłoszeń, uzyskania wszelkich zezwoleń/pozwoleń itp. związanych z prawidłową pod względem formalno-prawnym realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca otrzyma od zamawiającego odpowiednie pełnomocnictwa umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu umowy.
W przypadku kiedy wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego występował do osób trzecich, wystąpienie takie musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Każdy projekt branżowy musi być wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w danej branży której projekt dotyczy:

- o specjalności budowlano – konstrukcyjnej,

- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

1. Projektanci muszą być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby.
2. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa zawierała kompletny zestaw wszystkich projektów branżowych spójnych stanowiących jedną całość, oraz kosztorysu inwestorskiego, nakładczego i przedmiaru robót.

Projekty należy dostarczyć w wersji papierowej w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej pdf, a rysunki i schematy w dwg. Kosztorysy należy dostarczyć w czterech egzemplarzach papierowych oraz elektronicznie w pdf oraz ath.

Termin wykonania: 60 dni od podpisania umowy.

Załącznik nr 1 do OPZ

**Lista sprzętu i materiałów powierzonych do wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawcy przez Zamawiającego**

1 szt. szafa teleinformatyczna 48U (wymiary 200 cm x 60 cm x 60 cm) wraz z zamontowaną w niej siłownią telekomunikacyjną FLATPACK S 2U 48DC

8 szt. akumulatorów do siłowni telekomunikacyjnej Fiamm 12FIT180 do zainstalowania w szafie siłowni,

2 szt. zestawów połączeniowych do akumulatorów Fiamm

1 szt. szafa teleinformatyczna 24U (wymiary 143 cm x 55 cm x 57 cm) – stacja bazowa Motorolla MTS4

2 szt. anten GPS PCTEL GNSS1-TGM-26N

2 szt. uchwytów montażowych do anten GPS GPS-TGM-LMNT

8 szt. konektorów Commscope 400BPNM-C

4 szt. zestawów uziemiających Commscope 223158-4

1 szt. karty SIM do licznika elektrycznego ze zdalnym odczytem

Zamawiający dysponuje niezbędną ilością kabla CNT-400 do wykorzystania do podłączenia anten GPS.

**ZATWIERDZAM** Załącznik nr 2 do Umowy **…………………**

**PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA DOSTAWY/USŁUGI**

Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………………..

Data dokonania odbioru: ………………………………………………….

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….

 (nazwa i adres)

 …………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………

 (nazwa i adres)

 ………………………………………….

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 ………………………………………….

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

W ramach odbioru, przeprowadzonego na podstawie umowy nr ………………… z dnia ……………….. r. przeprowadzono czynności kontrolne potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotudostawy/usługi | Jedn. miary | Ilość | Cena jed.brutto | Dokumentacja techniczna  |
|  |  | *szt.* | *1* |  |  |
|  **Razem wartość** [brutto] |  |

Potwierdzenie kompletności usługi:

• Zgodne\*

• Niezgodne z umową\*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną

w umowie:

• Zgodne\*

• Niezgodne\*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

• Wykonane zgodnie z umową\*

• Nie wykonane zgodnie z umową\*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Końcowy wynik odbioru jakościowego:

• Pozytywny\*

• Negatywny\*

Uwagi:.............................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

1. ........................................................... 1. ............................................

2. .............................................................

\*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy **…………………**

**KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca zawieranych umów**

**1. Informacje dotyczące administratora danych**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieraną umową będzie Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk,

**2. Inspektor ochrony danych**

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

* Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
* e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl

**3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne**

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej. Podstawa prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez zawarcie umowy oraz następujące przepisy prawa:

* ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 nr 1740 t.j. ze zm.),

**4. Okres przechowywania danych**

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą do momentu zakończenia realizacji umowy.

**5. Odbiorca danych.**

Odbiorcą danych może być podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa.

**6. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach 1 i 2).

**7.  Obowiązek podania danych**

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy nie jest obowiązkowe jednak jest warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku.

Załącznik nr 4 do Umowy **…………………**

………………………………………………… ………………………..…………

 (miejscowość, data)

…………………………………………………

…………………………………………………

 (dane firmy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 *ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

 …………………………….

 (pieczątka i podpis)