**Pytanie 1.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rzut konstrukcji dachu oraz oznaczenia przegród pionowych i poziomych na przekrojach.

**Odpowiedź:**

Rzut konstrukcji dachu stanowi rysunek K700, wszystkie przegrody na przekrojach architektury są oznaczone.

**Pytanie 2.**

Proszę o wyjaśnienie jaki typ stopu należy zastosować - strop filigranowy wg opisu czy płyty kanałowe 26,5 cm wg projektu technicznego.
**Odpowiedź:**

Strop wg projektu technicznego z płyt kanałowych.

**Pytanie 3.**

Proszę o wskazanie jaki materiał zastosować na ściany nośne - gazobeton kl. 600 czy bloczki silikatowe.

**Odpowiedź:**

Wg architektury zakłada się bloczki silikatowe, dopuszcza się jednak gazobeton kl. 600.

**Pytanie 4.**

Proszę o podanie wymagań dla izolacji termicznej na elewacji, dachu, posadzce i stropie.

**Odpowiedź:**

Wg projektu technicznego architektury: na elewacji wskazuje się izolację z wełny skalnej 0.035, dach z wełny mineralnej skalnej 0.035, posadzka na gruncie styropian eps 100 038, na stropie styropian eps 100 038, izolacja fundamentów styropian fundamentowy EPS 100 036.

**Pytanie 5.**

Proszę o informację o wymaganiach odnośnie wykończenia modrzewiowej konstrukcji elewacyjnej (malowanie, sposób montażu itp.)

**Odpowiedź:**

Wg projektu technicznego arch. Str 7. Montaż do ławy o ściany za pomocą stalowych marek.

**Pytanie 6.**

Proszę o dołączenie do dokumentacji zestawienia stolarki oraz jej opisu (np. materiał, kolor, sposób montażu).

**Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki wraz z kolorystyką stanowią rysunki architektury A114-A116