*Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiot zamówienia*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis ( parametry techniczne)/wymagania minimalne** | **Ilość szt.** |
| **1.** | **Trzon kuchenny 6 palnikowy z piekarnikiem elektrycznym** | Materiał- stal nierdzewna Dane techniczne:* szerokość - 120cm
* głębokość- 70 cm
* wysokość - 85 cm
* moc gazowa- 32,5 kW
* moc elektryczna- 7 kW

Opis produktu:* przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego,
* konfiguracja palników: 3,5 + 3x5 + 2x7 kW,
* redukcja mocy palników do 1/5,
* kontrolki pracy oraz zasilania,
* zabezpieczenie przeciwwypływowe,
* wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia,
* żeliwne ruszta,
* piekarnik o uniwersalnym zastosowaniu wykorzystujący energie elektryczną,
* wymiary piekarnika: zalecane w wielkości kuchenki, nie mniejsze niż.min szerokość- 65 cm, głębokość- 44 cm,
* oświetlenie komory piekarnika,
* regulowane nóżki

Wyposażenie:* blacha do pieczenia- głęboka- 2 szt.,
* blacha do pieczenia- płytka- 1 szt.
 | 1 (jeden) |
| **2.** | **Zmywarka z funkcją wyparzania**  | Materiał- stal nierdzewna Dane techniczne:* szerokość – 565 mm
* głębokość- 665 mm
* wysokość - 835 mm
* napięcie-U: 400V

Wyposażenie:* dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego,
* uzdatniacz wody,
* pompa zrzutowa,
* 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół),
* kosze do talerzy, szkła, uniwersalny,
* pojemnik na sztućce.
 | 1 (jeden) |
| **3.** | **Robot kuchenny (gastronomiczny)****MESKO AGD AL2-4** | Materiał- stal nierdzewna Robot wielolofunkcyjny- zestaw kompatybilnych elementów:* napęd o mocy min. 0,6 kW,
* przystawka do mielenia mięsa wyposażona w sitko o drobnych oczkach,
* przystawka do rozdrabniania warzyw wyposażona w trzy wymienne tarcze: tarcza o grubych oczkach, tarcza o drobnych oczkach, tarcza do siekania w plastry,
* przystawka do zgniatania mięsa- zgniatarka z obudową.
 | 1 (jeden) |