*Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiot zamówienia*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis ( parametry techniczne)/wymagania minimalne** | **Ilość szt.** |
| **1.** | **Trzon kuchenny 6 palnikowy z piekarnikiem elektrycznym** | Materiał- stal nierdzewna  Dane techniczne:   * szerokość - 120cm * głębokość- 70 cm * wysokość - 85 cm * moc gazowa- 32,5 kW * moc elektryczna- 7 kW   Opis produktu:   * przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego, * konfiguracja palników: 3,5 + 3x5 + 2x7 kW, * redukcja mocy palników do 1/5, * kontrolki pracy oraz zasilania, * zabezpieczenie przeciwwypływowe, * wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia, * żeliwne ruszta, * piekarnik o uniwersalnym zastosowaniu wykorzystujący energie elektryczną, * wymiary piekarnika: zalecane w wielkości kuchenki, nie mniejsze niż.min szerokość- 65 cm, głębokość- 44 cm, * oświetlenie komory piekarnika, * regulowane nóżki   Wyposażenie:   * blacha do pieczenia- głęboka- 2 szt., * blacha do pieczenia- płytka- 1 szt. | 1 (jeden) |
| **2.** | **Zmywarka z funkcją wyparzania** | Materiał- stal nierdzewna  Dane techniczne:   * szerokość – 565 mm * głębokość- 665 mm * wysokość - 835 mm * napięcie-U: 400V   Wyposażenie:   * dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, * uzdatniacz wody, * pompa zrzutowa, * 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), * kosze do talerzy, szkła, uniwersalny, * pojemnik na sztućce. | 1 (jeden) |
| **3.** | **Robot kuchenny (gastronomiczny)**  **MESKO AGD AL2-4** | Materiał- stal nierdzewna  Robot wielolofunkcyjny- zestaw kompatybilnych elementów:   * napęd o mocy min. 0,6 kW, * przystawka do mielenia mięsa wyposażona w sitko o drobnych oczkach, * przystawka do rozdrabniania warzyw wyposażona w trzy wymienne tarcze: tarcza o grubych oczkach, tarcza o drobnych oczkach, tarcza do siekania w plastry, * przystawka do zgniatania mięsa- zgniatarka z obudową. | 1 (jeden) |