**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAD. NR 2**

1. Kamera typu Yuneec E90X dla heksakoptera Yuneec H520E lub inna o parametrach nie gorszych niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **Nazwa elementu** | **Opis** |
|  | Kamera E90X | Poszukiwana jest zintegrowana z gimbalem kamera HD dla Yuneec H520E |
|  | Właściwości | * Kamera musi być kompatybilna z heksakopterem Yuneec H520E
* Waga od 200g do 300g
* Typ złącza: X Connector
* Typ sensora nie gorszy niż: CMOS 1 cal / 20MP
* Rozdzielczość video nie gorsza niż 4096×2160 (60p)
* Rozdzielczość fotograficzna nie gorsza niż:

 dla formatu 3:2 (5472 x 3648) dla formatu 4:3 (4864 x 3648) dla formatu 16:9 (5472 x 3080)* Format video: MP4
* Zakres ISO nie mniejszy niż: 100 – 6400
* Temperatura pracy w zakresie nie mniejszym niż: -10°C - 40°C
 |
|  | Ilość | 1 szt. |
|  | Gwarancja | 2 lata |