*ZAŁĄCZNIK NR 1*

*DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO*

*NR DWNZKŚ.2710.236.2023.MP*

#  DODATKOWE INFORMACJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Holder aperturowy do skaningowego mikroskopu elektronowego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element konfiguracji** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane (wypełnia Wykonawca)** |
| **I** | **Holder aperturowy:** |
| 1 | kompatybilny z portem apertur JEOL JSM IT100 | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 2 | możliwość ustawienia sekwencyjnego w trzech zakresach położenia | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 3 | zakresy położenia: 20µm, 30µm, 100µm | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 4 | precyzyjna kontrola położenia w każdym z w/w zakresów niezależnie w osiach X i Y w zakresie 1 mm. | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| **II** | **Apertura :** |
| 1 | kompatybilny z holderem pasek apertur z otworami: 20µm, 30µm, 100µm. | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| **III** | **Gwarancja:** |  |
| 1 |  24 miesiące | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |

......................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy