Nowy Tomyśl, 24 marca 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.24.2023**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Komunalnej   
i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu”***

I.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***: Zgodnie z zapisem Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie oświetlenia drogowego jest wymian opraw oświetleniowych na energooszczędne w technologii LED. Prosimy o potwierdzenie, iż w projekcie należy ująć jedynie zabudowę opraw typu LED na istniejących słupach oświetleniowo - energetycznych zasilanych z istniejącej sieci oświetleniowej.*

**Odpowiedź:** **W ramach zadania należy ująć jedynie zabudowę opraw typu LED na istniejących słupach oświetleniowo - energetycznych zasilanych z istniejącej sieci oświetleniowej, bez wymiany słupów.**

1. **Pytanie:** *Prosimy o informacje czy istn. oprawy podlegające wymianie podwieszone pod sieć energetyczną skojarzoną są na majątku Zamawiającego ?*

**Odpowiedź: Oświetlenie znajdujące się na projektowanym Etapie I - ul. Komunalnej znajduje się częściowo na majątku ENEA Operator, częściowo na majątku Gminy.**

**Oświetlenie znajdujące się na projektowanym Etapie II - ul. Powstańców Wlkp. znajduje się w całości na majątku ENEA Operator.**

1. **Pytanie:** *Prosimy o potwierdzenie czy w związku z zaprojektowaniem przejść dla pieszych należy miejsca dodatkowo doświetlić oprawami dedykowanymi przeznaczonymi dla miejsc szczególnie niebezpiecznych w ruchu drogowym.*

**Odpowiedź: W przypadku braku możliwości usytuowania przejść dla pieszych   
w rejonie istniejących lamp konieczne będzie zaprojektowanie dodatkowych lamp oświetleniowych doświetlających przejścia dla pieszych po uzyskaniu uzgodnienia i warunków z odpowiednim gestorem.**

1. **Pytanie:** *Czy dodatkowo projektowane doświetlenie przejść należy zasilić z istniejącej sieci oświetlenia drogowego ?.*

**Odpowiedź: Należy zaprojektować dodatkowe oświetlenie zgodnie z wydanymi warunkami przez gestora oświetlenia. Jeśli na podstawie wydanych warunków rozbudowy oświetlenia będzie możliwe zasilenie ewentualnych nowych lamp   
z istniejącej sieci oświetlenia drogowego, to należy tak zaprojektować.**

W pozostałym zakresie postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.