**Minimalne wymagania techniczne krzesła ISO WOOD:**

* Drewniane, profilowane siedzisko i oparcie;
* Wysokiej jakości sklejka o grubości **10 mm**;
* Sklejka lakierowana obustronnie odporna na działania promieni UV;
* Stopki do powierzchni miękkich (polipropylenowe zakończenia, które chronią podłogę przed zarysowaniami);
* Min. 2 letnia gwarancja;
* Mocna stalowa rama o grubej ściance profilu malowana proszkowo na kolor czarny;
* Maksymalne obciążenie krzesła - min. 120 kg;
* Rama z profilu owalnego 30 mm x 15 mm;
* Możliwość sztaplowania (układania jednego krzesła w drugim – min. 10 szt.);
* Wymiary;
* Wysokość krzesła: min. 82 cm
* Szerokość krzesła: 54,5 cm
* Głębokość siedziska: min. 47 cm
* Szerokość siedziska: min. 49 cm
* **Termin realizacji zamówienia – grudzień 2021 r.**