*Załącznik nr 1 do SWZ*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr postępowania** | **RI.271.2.13.2023** |
| **ZAMAWIAJĄCY:**  **Gmina Debrzno**  ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno  tel. (59) 833 53 51  fax (59) 833 53 66  e-mail: urzad@debrzno.pl | |

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres:.............................................................................................................................................................

Województwo…………………………………………………………………………………………………………..

Tel./fax:...........................................................................................................................................................

Numer KRS:....................................................................................................................................................

NIP:.................................................................................................................................................................

REGON:..........................................................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………..

*(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

#### Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji składamy ofertę na dostawę pn.:

**Zakup samochodu specjalnego do wywozu nieczystości ciekłych i obsługi sieci kanalizacyjnej**

1. **Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:**

**CENA BRUTTO: ………………..zł**

**CENA BRUTTO: słownie: ……………………………………………………………………………………………..………….………………..  
………...…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……......złotych**

1. **Oferujemy okres gwarancji na samochód *: ……………….. słownie : ……………………………..***
2. **Oferujemy okres gwarancji na zabudowę asenizacyjną : ……………….. słownie: …………….**

Ponadto oświadczam (-y), że:

1. oferowana cena jest ceną ryczałtową,
2. oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia oraz PPU i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
4. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy   
   w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
5. akceptujemy warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres określony w SWZ,
7. Oświadczamy, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym:

* zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcom następującą część zamówienia **\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres zamówienia** | **Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa** | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

* + - * nie zamierzam powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia **\***

1. sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………………………..

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne, konsorcja)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające znajomość obowiązków wynikających z RODO,   
w szczególności w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Potwierdzam, że znane mi są obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego „RODO” i jednocześnie oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**\***

1. Spełnienie warunków zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **WYMAGANIA PODSTAWOWE** | **Spełnia warunki\*** | **Nie spełnia warunków\*** |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla wozów asenizacyjnych |  |  |
| **II.** | **POJAZD** |  |  |
| 2.1 | Rok produkcji podwozia – nie starsze niż 2012, **podać rok, podać markę, typ i model** |  |  |
| 2.2 | Auto zarejestrowane w Polce, posiadające ważny przegląd rejestracyjny (dopuszczone do ruchu), wraz z polisą OC ważną przez okres min. 30 dni od dnia dostawy. Auto zarejestrowane jako pojazd specjalny (wywóz nieczystości oraz obsługa sieci kanalizacyjnej) |  |  |
| 2.3 | Stan podwozia: używane |  |  |
| 2.4 | Brak możliwości ingerencji w ramę nośną pojazdu, dopuszcza się jedynie jej wydłużenie, bez ingerowania w elementy napędowe typu: wał, most itp. |  |  |
| 2.5 | Przebieg – nie większy niż 600 tys. km |  |  |
| 2.6 | Silnik o mocy nie mniejszej niż 380 KM |  |  |
| 2.7 | Rodzaj paliwa: Diesel |  |  |
| 2.8 | Udokumentowana norma spalania: nie mniej niż EURO 5 |  |  |
| 2.9 | Skrzynia biegów: automatyczna |  |  |
| 2.10 | Liczba osi: 2 osie w tym napędowy bliźniak |  |  |
| 2.11 | Wymagane DMC pojazdu minimum18 ton. Samochód przy pełnym napełnieniu ściekami oraz wodą do czyszczenia kanalizacji wraz z wyposażeniem wskazanym dla zabudowy asenizacyjnej nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej wskazanej w dowodzie rejestracyjnym (karcie pojazdu). |  |  |
| 2.12 | Opony: maksymalne zużycie opon nie przekraczające 30% |  |  |
| 2.13 | Ilość miejsc w kabinie minimum 2 (kierowca + pomocnik) |  |  |
| 2.14 | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |
| 2.15 | Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa |  |  |
| 2.16 | Zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskazania: prędkościomierza w km/h, temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, obrotomierza, ilość przejechanych kilometrów |  |  |
| 2.17 | Oświetlenie wnętrza |  |  |
| 2.18 | Szyby otwierane elektrycznie |  |  |
| 2.19 | Ogrzewanie kabiny |  |  |
| 2.20 | Blokada mostu |  |  |
| 2.21 | Zaczepy holownicze przód i tył |  |  |
| 2.22 | System samopoziomowania pojazdu |  |  |
| 2.23 | Fartuchy przeciw błotne kół |  |  |
| 2.24 | Radio samochodowe z anteną |  |  |
| 2.25 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |  |
| 2.26 | Kierownica z regulacją wysokości i kąta pochylenia |  |  |
| 2.27 | Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 500 dm3 |  |  |
| 2.28 | Oświetlenie ostrzegawcze belka ostrzegawcza, światła koloru pomarańczowego |  |  |
| 2.29 | Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: m.in.: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka) |  |  |
| 2.30 | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy |  |  |
| 2.31 | Gwarancja na samochód – min. 1 dzień **(kryterium oceny ofert)** |  |  |
| **III** | **Zabudowa asenizacyjna (specjalna)** |  |  |
| 3.1 | Nowa zabudowa – rok produkcji 2023 |  |  |
| 3.2 | Pojemność zbiornika – nie mniejsza niż 10 m3 i nie większa niż 12 m3 |  |  |
| 3.3 | Zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości nie mniejszej niż 6 mm. wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi. Pokryty zewnętrzną warstwa malarską odporną na warunki atmosferyczne |  |  |
| 3.4 | Zabezpieczenie beczki asenizacyjnej od środka powłoką zabezpieczające przed agresywnym działaniem ścieków oraz ich par – co najmniej dwukrotne nałożenie powłoki |  |  |
| 3.5 | Zbiornik wyposażony w przegrody wewnętrzne (falochrony) Co najmniej 2 przegrody. Każda z przegród powinna być równa co najmniej 2/3 powierzchni przekroju zbiornika. |  |  |
| 3.6 | Kompresor ssąco – tłoczący napęd hydrauliczny; wbudowany zawór czterodrogowy (ssanie/wypychanie), automatyczne smarowanie pompy, chłodzenie przez dwa wentylatory. Pompa przystosowana do pracy ciągłej, przy 80% próżni. Obroty lewe lub prawe do 1300 obr/min. wydajność pomy nie mniej niż 10 000 l/min |  |  |
| 3.7 | Dennica tylna otwierana ręcznie lub automatycznie |  |  |
| 3.8 | Odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej |  |  |
| 3.9 | Zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem cienienia w zbiorniku |  |  |
| 3.10 | Zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona |  |  |
| 3.11 | Zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża z zaślepka zamykającą |  |  |
| 3.12 | Dodatkowy zawór boczny ssania, zakończony łącznikiem do mocowania węża z zaślepką zamykającą umiejscowiony w przedniej części beczki. |  |  |
| 3.13 | Rynny na węże po obu stronach beczki, nachylone z lekkim spadkiem na tył beczki, wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm lub blachy ocynkowanej min 2 mm grubości z zaworkami spustowymi o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika, mieszczące się w szerokości zestawu. |  |  |
| 3.14 | Konstrukcja na dennicy na węże, umożliwiająca ich przełożenie pomiędzy rynnami. |  |  |
| 3.15 | Pojazdy asenizacyjny musi być wyposażony w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik |  |  |
| 3.16 | Wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków |  |  |
| 3.17 | Manowakuometr. |  |  |
| 3.18 | Tłumik – odzyskiwacz oleju |  |  |
| 3.19 | Halogeny robocze LED minimum dwie sztuki w tym jeden na dennicy na tyle pojazdu, drugi oświetlający kompresor ssąco-tłoczący |  |  |
| 3.20 | Osprzęt ze zbiornikiem zewnętrznym na wodę czystą do czyszczenia kanalizacji: zbiornik na wodę minimum 100 litrów, wydajność myjki minimum 9 l/minutę ciśnienie robocze minimum 240 bar i długość węża minimum 8 metrów zakończony lancą z dyszą ciśnieniową. |  |  |
| 3.21 | Kolor zabudowy dostosowany do kolorystyki kabiny samochodowej (identyczny) |  |  |
| 3.22 | Umieszczenie nazwy oraz numeru kontaktowego firmy na zabudowie |  |  |
| 3.23 | Gwarancja na zabudowę min. 12 m-cy **(kryterium oceny ofert)** |  |  |

**\*Właściwe proszę zaznaczyć X, a tam gdzie wymagane dodać odpowiedź**

1. Upoważnionym do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….

Tel. ………………. E-mail: ………………………………………………

1. **załącznikami do niniejszej oferty są**:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

**\*** *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

Pozostałe dane Wykonawcy

**Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?**

* Jestem mikroprzedsiębiorstwem
* Jestem małym przedsiębiorstwem
* Jestem średnim przedsiębiorstwem
* Jestem dużym przedsiębiorstwem

**Czy Wykonawca pochodzi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej:**

* TAK Skrót literowy Państwa: …………………….
* NIE

**Czy Wykonawca pochodzi z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:**

* TAK Skrót literowy Państwa: …………………….
* NIE

**Uwaga:** zaznaczyć odpowiednie.

**Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

**Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

**Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.**

**Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych**

**UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**