**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Switch D-Link DGS 3630-52TC/SI z ukompletowaniem (2xmoduł SFP+ 10GB) – 2szt**

**OPIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagania** |
| 1. | Typ przełącznika | Zarządzalny przełącznik warstwy L3 |
| 2. | Stakowalny | TAK |
| 3. | Montaż rack | TAK |
| 4. | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 BASE-T | 44 |
| 5. | Liczba portów Combo 1000 Base-T/SFP | 4 |
| 6. | Liczba portów Gigabit Ethernet SFP+ 10G | 4  |
| 7. | **Ukompletowanie:**Zamiennik modułu SFP+ D-Link DEM-432XT (1310nm 10km 10GBASE-LR) kompatybilny z przełącznikiem | 2 szt. |

**Switch D-Link DGS 3130-30TS z ukompletowaniem (moduł SFP+ 10GB) – 2szt**

**OPIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymagania** |
| 1. | Typ przełącznika | Zarządzalny |
| 2. | Stakowalny | TAK |
| 3. | Montaż rack | TAK |
| 4. | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 BASE-T | 24 |
| 5. | Liczba portów 10G BASE-T | 2 |
| 6. | Liczba portów Gigabit Ethernet SFP+ 10G | 4  |
| 7. | **Ukompletowanie:**Zamiennik modułu SFP+ D-Link DEM-432XT (1310nm 10km 10GBASE-LR) kompatybilny z przełącznikiem | 1 szt. |